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一、建设项目基本情况

		建设项目名称

		黑龙江省双鸭山市友谊县健平报废汽车回收拆解有限公司新建报废汽车拆解中心项目



		项目代码

		2512-230522-04-01-699523（一期）

2512-230522-04-01-630191（二期）



		建设单位联系人

		李平 

		联系方式

		13945444596



		建设地点

		黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇老机械厂



		地理坐标

		（ 131 度 46分 52.076 秒， 46 度 41分 58.021 秒）



		国民经济

行业类别

		C4210金属废料和碎屑加工处理

		建设项目


行业类别

		三十九、废弃资源综合利用业 42，85金属废料和碎屑加工处理 421，废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）



		建设性质

		 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造

		建设项目

申报情形

		 eq \o\ac(□,√)首次申报项目             


□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     


□重大变动重新报批项目



		项目审批（核准/


备案）部门（选填）

		/

		项目审批（核准/


备案）文号（选填）

		/



		总投资（万元）

		1500

		环保投资（万元）

		154



		环保投资占比（%）

		10.3

		施工工期

		2026年8月-2026年12月



		是否开工建设

		 eq \o\ac(□,√)否

(是：             

		用地（用海）


面积（m2）

		11941.31





对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2

		018）附录B，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质不超过临界量

		否



		生态

		取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目


		项目不属于新增河道取水的污染类建设项目。

		否



		海洋

		直接向海排放污染物的海洋工程建设项目


		本项目不属于海洋工程建设项目。

		否



		注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。


2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。


3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。






		

		



		规划情况

		规划1： 

名称：《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》 

审批机关：黑龙江省住房和城乡建设厅

审批文件名称及文号：《黑龙江省住房和城乡建设厅印发<黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）>的通知》（黑建城管[2021]2号）

规划2：

名称：《黑龙江省双鸭山市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》

审批机关：双鸭山市人民政府



		规划环境影响

评价情况

		无



		规划及规划环境

影响评价符合性分析

		1、与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》符合性分析


根据《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》第十章一般工业固体废物治理布局规划：

1）规划范围：全省13个市（地）所辖行政区范围内的区、县（市）、镇、乡村，以及辖区内农场、林业局等。 


2）规划期限：2019-2035 年，其中近期规划期限为2019-2020年；中期规划期限为2021-2025年；远期规划期限为2026-2035年。 


3）《规划》中第十章 一般工业固体废物治理布局规划第2条规划目标：近期目标：综合利用率73%；中期目标：综合利用率79%；远期目标：综合利用率90%。 


4）《规划》中第十章 一般工业固体废物治理布局规划第7.1 条布局原则：①以资源化利用为主，优先考虑纳入静脉产业园，综合利用建材类产品辐射半径不超过200km。 


②跨区域统筹建设资源化利用项目，以园区、基地为载体，综合利用产业集聚模式发展，多种固废协同利用。 


③以产业布局，人口、距离以及资源化利用项目统筹设置。 


5）《规划》中第十章 一般工业固体废物治理布局规划第 7.3 条布局规划：全省共划分7个一般工业固体废物综合利用区域，分别位于哈尔滨市、伊春市、鸡西市、黑河市、大庆市、鹤岗市、双鸭山市，各区域建有多个静脉产业园区，在各静脉产业园区均建设一般工业固体废物综合利用设施（除双鸭山市四方台静脉产业园区），一般工业固体废物根据收集经济半径就近输送至各静脉产业园区和综合利用设施进行综合利用。大规模企业可在产地附近建设综合利用设施项目。


近期：扩建新建3座设施 中期：新建9座设施，扩建1座设施。 远期：新建18座设施，扩建11座设施。 


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇，周围交通便利，有可靠的电力供应，具备满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件，不受洪水或内涝威胁。周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，生态保护红线为一般管控区，本项目产生的各污染物经处理后不会对周围造成影响。本项目对报废机动车进行处置并对可再生物质进行分类回收和拆解出的大型废钢进行破碎，投产后年拆解能力10000辆。项目的建成将推进废旧资源利用，构建循环链接的产业体系，符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》中相关规划要求。（《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》详见附件2）

2、与《黑龙江省双鸭山市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》符合性分析


规划范围：本次规划范围为双鸭山市所辖行政区范围内的尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县、友谊县、宝清县、饶河县共4区4县，以及辖区内镇、乡村、农场、林业局等。

根据《黑龙江省双鸭山市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》第七章 危险废物治理布局规划：

1)规划内容：由于上位规划未对我市规划危险废物综合处置中心，因此本次规划仅对危险废物去向进行说明，遵循全省统筹原则，不再布置处置中心。

第九章 一般工业固体废物治理布局规划：

1）规划内容：本次规划以市县为单位，对一般工业固体废物资源化利用设施进行规划，明确技术措施和路线，确定处理、资源化利用设施的布局、规模等主要规划指标，确立处置全过程的运营管理体系。本规划编制的主要内容包括：


①一般工业固体废物产量预测规划；


②一般工业固体废物区域统筹规划；


③ 一般工业固体废物处理设施规划；


④一般工业固体废物监管体系规划。


2）规划目标：一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。近期：综合利用率73%；中期：综合利用率79%；远期：综合利用率90%。


3）布局原则：①以资源化利用为主，优先考虑纳入静脉产业园，综合利用建材类产品辐射半径不超过300km。


②跨区域统筹建设资源化利用项目，以园区、基地为载体，综合利用产业集聚模式发展，多种固废协同利用。 


③以产业布局，人口、距离以及资源化利用项目统筹设置。


④双鸭山市项目为中远期项目，本次规划仅提供产量、设施统筹、工艺推荐，实施时建厂数量及选址工作不在本次规划范围内。


4）规划内容：双鸭山市共划分2个一般工业固体废物综合利用区域，分别位于双鸭山市、饶河县，由于双鸭山市静脉产业园周边为林地及耕地，征地可能性较低，园区内没有空地用于建设大型厂站，因此选址在岭东区棚改项目剩余场地。饶河县根据视情况另行选址规划。


中期：新建1座设施，位于双鸭山市岭东区，占地10.6公顷，中期规模150万吨/年。远期：新建1座设施，位于宝清县，规模60万吨/年；扩建1座设施，为双鸭山市利用厂，扩建规模50万吨/年。

本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇，在《黑龙江省双鸭山市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》规划范围内。本项目为报废汽车拆解项目，建成后能够实现一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置的规划目标，产生的危险废物集中交由有资质的单位统一处理，与《黑龙江省双鸭山市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》相符合。





项目五大总成可回收利用的，出售给有资质单位，不可回收利用的，不进行进一步破碎，直接出售给回收利用企业。

				是






		由上表可知，本项目符合报废机动车回收管理办法相关要求。


5、与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析


表1-4   项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析一览表

规范内容


本项目


符合性


1.1场地建设要求


1.1.1企业建设项目选址要求


符合所在地城市总体规划或国土空间规划；


本项目位于双鸭山市友谊县凤岗镇，根据《友谊县友谊镇总体规划（2013-2030）》，凤岗镇城镇体系职能为农工型，根据《友谊县凤岗镇FG -D-06、FG-D-07地块控制性详细规划》，项目所在地土地性质为工业用地，因此项目选址符合友谊县友谊镇总体规划；


符合


符合GB 50187、HJ 348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区；


本项目符合GB 50187、HJ 348的选址要求，不在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，不在环境威胁的地带、地段和地区；


符合


项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内。


本项目所在区域周边无工业园区或再生利用园区。


符合


1.1.2企业最低经营面积（占地面积）要求


Ⅰ档-Ⅱ档地区为20000m2，Ⅲ档-Ⅳ档地区为15000m2，Ⅴ档-Ⅵ档地区为10000m2。

本项目位于Ⅴ档地区，占地面积为11941.31m2。


符合


其中作业场地（包括拆解和贮存场地）面积不低于经营面积的60%。


本项目作业场地（包括拆解和贮存场地）面积为8478m2，经营面积为11941.31m2，大于经营面积的60%。


符合


1.1.3企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ348的企业建设环境保护要求。


本项目用地性质为工业用地，场地建设符合HJ348的企业建设环境保护要求。


符合


1.1.4企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求。


本项目具备拆解场地、贮存场地和办公场地。拆解场地和贮存场地的地面采用混凝土硬化并采取防渗措施，满足GB50037的防油渗地面要求。


符合


1.1.5拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。


本项目设置封闭的拆解车间，保证车间通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。


符合


1.1.6贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。


本项目贮存场地分为轿车停放区、客货车停放区、农业机械停放区、摩托车停放区、新能源车库、零件库和一般固废贮存库、动力电池库、钢铁存放区。固体废物贮存场地满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。


符合


1.1.7拆解电动汽车的企业还应满足以下场地建设要求。


a)具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集 动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。


b)电动汽车贮存场地应单独管理，并保持通风。


c)动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。


d)动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。


本项目拆解新能源电动汽车，建设有新能源车库和动力电池库，动力蓄电池拆卸位于新能源预处理区内，地面做绝缘处理，场地有高压警示、区域隔离及危险识别标志，动力电池，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体；电动汽车单独贮存于南区的新能源车库，车库通风良好，动力电池库远离易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。

符合


1.2设施设备要求


1.2.1应具备以下一般拆解设施设备：


a)车辆称重设备；


b)室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台；


c)车架（车身）剪断、切制设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替；


d)起重、运输或专用拖车等设备；


e)总成拆解平台；


f)气动拆解工具；


g)简易拆解工具。


本项目具备以下的拆解设施设备：


a)车辆称重设备；


b)室内拆解预处理平台；


c)车架（车身）剪断、压扁设备、切割设备；


d)起重、运输设备；


e)总成拆解平台；


f)气动拆解工具；


g)简易拆解工具。


符合


1.2.2应具备以下安全设施设备：


a)安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；


b)满足GB 50016规定的消防设施设备；


c)应急救援设备。


本项目具备以下安全设施设备：


a)安全气囊直接引爆装置；


b)满足GB 50016规定的消防设施设备；


c)应急救援设备。


符合


1.2.3应具备以下环保设施设备：


a)满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；


b) 配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；


c)机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；d)分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。


本项目具备以下环保设施设备：


a)本项目废水满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；


b)本项目配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；


c)本项目具备机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；


d)本项目拆解过程产生的机油滤清器和铅酸蓄电池的容器分类存放。


符合


1.2.4应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。

本项目具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。


符合


1.2.5应建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。

本项目建设单位建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。


符合


1.3技术人员要求


企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。 具有电动汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。


本项目企业技术人员经过岗前培训，专业技能能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，持证上岗。拆解人员在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解；本项目有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。


符合


2.1报废机动车拆解、破碎企业建设环保设施要求


新建报废机动车拆解、破碎企业应经过环评审批，选址合理，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；原有报废机动车拆解、破碎企业如果在这一区域内，应按照当地规划和环境保护行政主管部门要求限期搬迁。


本项目属于新建项目，土地性质为工业用地，不在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内。


符合


报废机动车拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入。


本项目建设封闭的围墙并设有门，同时禁止无关人员进入。


符合


报废机动车拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。


本项目厂区内道路硬化并防渗，确保运营期间无破损。


符合


报废机动车拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区（各类废物的收集、贮存和处理区，下同）。


本项目厂区内划分不同功能区，包括管理办公区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区。


符合


报废机动车拆解企业厂区内各功能区的设计和建设应满足以下要求：


(1)各功能区的大小和分区应适合企业的设计拆解能力；


(2)各功能区应有明确的界线和明显的标识；


(3) 未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施；


(4)拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应设有防雨、防风设施。


本项目各功能区的设计和建设满足以下要求：


(1)各功能区的大小和分区适合企业的设计拆解能力；


(2)各功能区有明确的界线和明显的标识；


(3)本项目未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区具有防渗地面和油水收集设施；


(4)本项目拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区设有防雨、防风设施，均在封闭厂房内。


符合


报废机动车破碎企业厂区内各功能区的设计和建设应满足以下要求：


(1)各功能区的大小和分区应适合企业的设计破碎能力；


(2)各功能区应有明确的界线和明显的标识；


(3)原料贮存区、破碎分选区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施，并设有防雨、防风设施。


本项目厂区内各功能区的设计和建设满足以下要求：


(1)各功能区的大小和分区适合企业的设计破碎能力；


(2)各功能区有明确的界线和明显的标识；


(3)原料贮存区、产品（半成品）贮存区、污染控制区具有防渗地面和油水收集设施，并设有防雨、防风设施。


符合


报废机动车拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。


本项目厂区内实行清污分流，初期雨水收集经污水处理设施处理后回用。


符合


报废机动车拆解、破碎企业应有符合相关要求的消防设施，并有足够的疏散通道。


本项目建设单位建设符合相关要求的消防设施，设有足够的疏散通道。


符合


报废机动车拆解、破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。


本项目建设单位建设完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。


符合


2.2报废机动车拆解、破碎企业运行环境保护要求


报废机动车拆解、破碎企业应向汽车生产企业要求获得《汽车拆解指导手册》及相关技术信息。


项目建设完成运营后，建设单位在报废汽车回收过程中向汽车生产企业要求获得《汽车拆解指导手册》及相关技术信息。


符合


报废机动车拆解、破碎企业应采用对环境污染程度最低的方式拆解、破碎报废机动车。鼓励采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解、破碎工艺。


本项目采用规范中推荐方式拆解报废机动车，拆解后的废钢铁以及其他可用物料回收后定期外售。


符合


应在报废机动车进人拆解企业后检查是否有废油液的泄漏。如发现有废油液的泄漏应立即采取有效的收集措施。


本项目建设单位在报废机动车进人厂区后检查是否有废油液的泄漏，如发现有废油液的泄漏立即采取有效的收集措施。


符合


报废机动车在进行拆解作业之前不得侧放、倒放。


本项目报废机动车在进行拆解作业之前不侧放、倒放。

符合


禁止露天拆解、破碎报废机动车。


本项目拆解作业位于封闭车间内。

符合


2.3污染控制要求


拆解、破碎过程不得对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。


本项目确保各种污染治理设施有效稳定运行，拆解作业过程不会对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。


符合


报废机动车拆解、破碎企业的污水经处理后直接排入水体的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的一级排放标准要求：经处理后排入城市管网的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的三级排放标准要求。


本项目生活污水排入防渗旱厕，地面清洗废水和初期雨水经自建污水处理设施处理后回用于地面清洗，不外排。


符合


报废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的贮存应满足 GB18597 的要求。


本项目危险废物的贮存满足GB 18597的要求。


符合


废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的焚烧设施应满足GB18484的要求，填埋设施应满足GB18598的要求。


本项目不设置焚烧设施。


符合


报废机动车拆解、破碎企业产生的工业固体废物的贮存、填埋设施应满足GB18599的要求，焚烧设施应满足 GB18484的要求。


本项目不设置填埋、焚烧设施。


符合


报废机动车拆解、破碎企业除满足第 4、5条规定外，其他烟气排放设施排放的废气应满足GB16297中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求。


本项目废气排放符合GB16297中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求。


符合


报废机动车拆解、破碎企业的恶臭污染物排放应满足GB14554中新、改、扩建企业的恶臭污染物厂界排放限值的二级标准要求。


项目不涉及恶臭污染物。


符合


通过上表分析可知，本项目符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的相关规定及要求。

6、与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）符合性分析


表1-5   项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）符合性


规范要求


本项目情况


相符性


4.总体要求


4.1报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污


降碳协同增效。


项目运行遵循减量化、资源化和无害化的原则，使用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，可防范二次污染，实现减污降碳协同增效。


符合


4.2报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。


项目位于双鸭山市友谊县凤岗镇，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。


符合


4.3报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。


项目具备集中运营场地，设有围墙和门，并实行封闭式规范管理。


符合


4.4报废机动车回收拆解企业应依据GB 22128等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。


本项目预处理和拆解作业均位于封闭的拆解车间内，不露天拆解报废机动车，拆解产物不露天堆放，不对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。


符合


4.5报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。


项目已设计与生产规模相匹配的环境保护设施，严格遵守“三同时”环境管理制度。


符合


4.6报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。


项目回收拆解及贮存过程满足环境保护相关要求外，同时也符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。


符合


5.基础设施污染控制要求


5.1报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括：a） 整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）；b） 动力蓄电池拆卸区；c） 铅蓄电池拆卸区；d） 电池分类贮存区；e） 拆解区；f） 产品（半成品；不包括电池）贮存区；g） 破碎分选区；h） 一般工业固体废物贮存区；


项目拟建设不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区包括：a）车辆存放区（分客货车、摩托车、轿车、农业机械和新能源车）；b）动力蓄电池拆卸区；c）铅蓄电池拆卸区；d）电池分类贮存区；e）拆解区；f） 产品（半成品；不包括电池）贮存区；g） 破碎分选区；h） 一般工业固体废物贮存区；i）危险废物贮存库；


符合


5.2报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求：a）作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需要；b）不同的功能区应具有明显的标识；c）作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合GB50037的防油渗地面要求；d）作业区地面混凝土强度等级不低于 C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200 mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；e）拆解区应为封闭或半封闭建筑物；f）破碎分选区应设在封闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染；g）危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理；h）不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足GB18597中其他相关要求；i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足HJ519中其他相关要求；j）动力蓄电池拆卸、贮存区应满足HJ1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理；k）各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的


隔离措施。


项目厂区内功能区的设计和建设符合以下要求：a）各区域面积大小符合功能需求和流程设计；b）各功能区具有明显的标识；c）作业区防渗地面满足GB50037的防油渗地面要求；d）作业区地面混凝土强度等级为C20，厚度为150mm，物流通道路面和拆解作业区域强度为C30，厚度为200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；e） 拆解区域封闭设计；f）剪切切割区域（无分选）设在封闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染；g） 危险废物贮存区设置液体导流和收集装置，地面无液体积聚；h）不同种类的危险废物危废间内分类存放，彼此独立存放；贮存场所设置警示标识，可满足GB 18597中其他相关要求；i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面已做好防酸、防腐、防渗及硬化处理，满足HJ 519其他相关要求；动力蓄电池拆卸、贮存区应满足HJ1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理；k）各贮存区设置显著标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项，采取隔离措施。


符合


5.3报废机动车拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。 


项目厂区的道路采取硬化措施，可确保在其运营期间无破损。


符合


5.4报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。


项目厂区内进行雨污分流，按照GB/T50483设置有初期雨水收集池，容积为85m3，自建污水处理设施处理地面清洗废水和初期雨水，处理能力为8m3/d，生活污水排入防渗旱厕。


符合


6.拆解过程污染控制要求


6.1传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。


本项目在拆解传统燃料报废机动之前，已要求抽排燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所设置有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。


符合


6.2报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。


本项目报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。

符合


6.3报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。


本项目报废电动汽车在开展拆解作业前，采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。

符合


6.4动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存。


本项目动力蓄电池不与铅蓄电池混合贮存。

符合


6.5报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。


本项目对车辆完成各项拆解作业后进行破碎，不涉及熔炼。


符合


6.6报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。


项目不对报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物进行焚烧处理。


符合


6.7报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。


项目避免将拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊与危险废物沾染，未沾染危险废物的按一般工业固体废物进行管理。


符合


6.8报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。


项目拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物，按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品集中收集。


符合


6.9报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。


项目不倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。


符合


6.10报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。


项目拆解产生的产物和固体废物合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。


符合


6.11报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录A。如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。


项目拆解产物按国家及地方处理处置要求处理，不涉及深加工或二次加工经营业务。


符合


6.12报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）应分类收集。


报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）分类收集。


符合


7.企业污染物排放要求


7.1报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。


本项目初期雨水经导流收集到初期雨水池，送污水处理设施处理后回用不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。

符合


7.2报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等应符合GB 16297、GB37822规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。


项目排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等符合GB16297、GB37822规定的排放要求。


符合


7.3报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。


项目在拆解过程中设置废气收集装置，收集粉尘并通过布袋除尘器净化后排放；项目场地道路硬化，采取限制运输车辆车速，安排清洁人员对场地道路定期清扫；


符合


7.4报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。


涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。


项目严格按照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂按照国家相关规定进行管理。


符合


7.5（1）报废机动车回收拆解企业应采取隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足GB12348 中的相关要求；（2）对于破碎机、分选机、风机等机械设备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等；（3）在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等；（4）对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。


（1）项目拟采取隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足GB12348中的相关要求；（2）对于风机等机械设备，选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等；（3）在风机等的输气管道和进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等；（4）对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。


符合


7.6一般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足GB18599的其他相关要求；危险废物应满足GB18597中的其他相关要求；


一般工业固体废物中不混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足GB 18599的其他相关要求；危险废物应满足GB 18597中的其他相关要求；


符合


8.企业环境管理要求


8.1企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染：（1）建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求；（2）分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。


项目已建立一般工业固体废物污染环境防治责任制度：（1）建立一般工业固体废物台账记录，符合一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求；（2）分类收集后贮存设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程防止货物和包装损坏或泄漏。


符合


8.2企业应建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染：（1）制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足HJ1259相关要求；（2）交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同；（3）拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作；（4）转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。


项目已建立、健全污染环境防治责任制度：（1）制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，满足HJ 1259相关要求；（2）交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同；（3）拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作；（4）转移危险废物时，严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。


符合


8.3报废机动车回收拆解企业应按照HJ819等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告记录应至少保存3年。


项目严格按照HJ 819等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告记录至少保存3年。


符合


8.4自行监测方案应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标（含特征污染物）、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急监测方案等。


项目自行监测方案包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标（含特征污染物）、执行排放、标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急监测方案等。


符合


8.5报废机动车回收拆解企业不具备自行监测能力的，应委托具有监测服务资质的单位监测。


项目不具备自行监测能力，委托具有监测服务资质的单位监测。


符合


8.6报废机动车回收拆解企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容：（1）有关环境保护法律法规要求；（2）企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施；（3）环境污染物的排放限值；（4）污染防治设备设施的运行维护要求；（5）发生突发环境事件的处理措施等。


项目将按要求对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境应急处理等理论知识和操作技能培训，包含以下内容：（1）有关环境保护法律法规要求；（2）企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施；（3）环境污染物的排放限值；（4）污染防治设备设施的运行维护要求；（5）发生突发环境事件的处理措施等。


符合


8.7报废机动车回收拆解企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。


项目已建立企业突发环境事件应对工作机制，拟编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。


符合


通过上表分析可知，本项目符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348-2022）的相关规定及要求。

7、与《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令 2020 年第2 号）相符性

表1-6 与《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020 年第2 号）相符性一览表

序号

《报废汽车回收管理办法》要求

本项目情况

符合性


报废 机动 车回 收资 质具 备的 条件


1

具有企业法人资格

本项目具有营业执照，具有企业法人资格


符合

2

拆解经营场地符合所在地城市总体规划或者国土空间规划及安全要求，不得建在居民区、 商业区、饮用水水源保护区及 其他环境敏感区内

项目所在地为工业用地，不在生态保护区内，选址符合友谊县友谊镇总体规划，项目地不在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内

符合

3

符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）的场地、设施设 备、存储、拆解技术规范，以 及相应的专业技术人员要求


符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中相关 要求，具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员

符合

4

符合环保标准《报废机动车拆 解环境保护技术规范》（HJ348） 要求


符合环保标准《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）要求


符合

5

具有符合国家规定的生态环境 保护制度，具备相应的污染防治措施，对拆解产生的固体废 物有妥善处置方案


有符合国家规定的生态环境保护制度，设置相应的污染防治措施，以及拆解下来的固废均妥善处置


符合

8、与《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）的符合性分析

表1-7  项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》符合性分析表

序号


规范要求


本项目


符合性


4.2 报废农业机械拆解人员要求


1

4.2.1 企业应具有专业技术人员，其专业能力应能达到规范拆解、环保作业、安全操作(含危险物质收集存储、运输)等相要求,并配备专业安全生产管理人员和环保人员,国家有持证上岗规定的岗位,应持证上岗。


本项目企业专业技术人员有拆解技术员证书和拆解工程师证书，并通过相关培训保证其专业能力达到规范拆解、环保作业、安全操作等要求，并配备专业安全生产管理人员、环保人员。


符合

2

4.2.2 具有拆解电动自走式农业机械业务的企业,应具有动力蓄电池储存管理人员及2名以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池储存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄、防短路等相关专业知识。拆解人员应在机械生产企业提供的拆解信息指导下进行拆。


本项目有动力蓄电池储存管理人员及2名以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池储存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄、防短路等相关专业知识。拆解人员应在机械生产企业提供的拆解信息指导下进行拆。


符合


4.3 场地建设要求


1


4.3.1 报废农业机械拆解作业场地应有独立的拆解区产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物料储存控制区等各功能区，各功能区场地面积应与拆解能力相匹配，场地总面积宜不低于2000m2作业场地（包括拆解和储存场地）面积不低于场地总面积的70%。报废农机回收拆解企业应通过环境影响价，选址合理。


本项目设置独立的拆解区产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物料储存控制区，场地总面积11941.31m2，作业场地8478m2，符合作业场地面积不低于场地总面积的70%要求。


符合


2


4.3.2 拆解区、产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物储存控制区功能设计符合拆解能力，具有防风、防雨和防雷功能，并满足GB18599规定的要求。固体废物储存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固废储存设施和满足GB18597要求的危险废物储存设施。


本项目拆解区、产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物储存控制区功能设计符合拆解能力，具有防风、防雨和防雷功能，并满足GB18599规定的要求。固体废物储存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固废储存设施和满足GB 18597要求的危险废物储存设施。

符合


3


4.3.3 拆解车间应为封闭或半封闭车间，通风、光线良好，地面硬化且防渗漏，安全防范设施齐全；存储场地（包括临时存储）的地面应硬化并防渗漏。所有场所应满足GB50037规定的防渗漏要求。


本项目拆解车间为封闭车间，通风、光线良好，地面硬化且防渗漏，安全防范设施齐全；各区域均将按照分区防渗的要求，进行防渗工作，满足GB50037规定的防渗漏要求。


符合


4


4.3.4 场地建设应包含有害气体、易燃气体处置场所，且工艺符合HJ348的相关规定。应对污水进行无害处理，污水、清水做好分流，符合HJ 348的相关规定；拆解车间消防设施齐全，应有足够的安全通道、紧急照明及疏散标识。


本项目废气处理工艺基本采用了《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348-2022）中的污染治理可行技术厂区内雨污分流，拆解车间内设有消防栓和灭火器等消防设施，设置有安全通道、紧急照明及疏散标识。

符合


5


4.3.5 拆解电动自走式农业机械企业的场地建设应符合GB 22128 的规定。


本项目场地建设应符合GB 22128 的规定。

符合


4.4 设施设备要求

1


4.4.1 报废农业机械拆解企业宜配备达标的设备，包括但不限于农业机械拆解线、称重设备、起重运输设备、剪断设备、挤压设备、切割设备、破碎设备、专用容器等。在排空易燃易爆及有毒有害液体、气体物品时，应使用专用处理设备且工作环境安全可靠，防爆等级符合标准要求，危险拆解工位增加智能化工艺设备，实现无人自动拆解。


本项目配备达标的设备，包括但不限于农业机械拆解线、称重设备、起重运输设备、剪断设备、挤压设备、切割设备、破碎设备、专用容器等。在排空易燃易爆及有毒有害液体、气体物品时，应使用专用处理设备且工作环境安全可靠，防爆等级符合标准要求，危险拆解工位增加智能化工艺设备，实现无人自动拆解。

符合


2


4.4.2 应具备环保设备，包括不不限于专用废液收集容器、油水分离器、专用制冷液收集容器、蓄电池/锂电池/氢燃料电池等专用收集容器。


本项目配备有专用的废液（废油）收集容器，初期雨水池采取沉淀+油水分离处理措施，本项目拆解废蓄电池暂存危险废物贮存库定期交由有资质单位处置，不进行进一步拆解；

符合


3


4.4.3 应具备电脑、拍照设备和监控设备。


本项目配备电脑、拍照设备和监控设备。

符合


4


4.4.5 应建立设备管理制度，制定设备操作规程，并定期维护保养、更新。

本项目后期将建立设备管理制度，制定设备操作规程，并定期维护保养、更新。


符合


4.5 信息管理要求

1


4.5.1 在报废农业机械拆解及主要总成解体销毁过程中，至少对回收确认、零部件拆解、对机体等零部件拆分或压扁破碎3个环节进行录像监控，应剪辑保留10s以上的重要时段视频资料进行存档，同时拍摄（或截图）机体解体销毁前、中、后的照片各1张，相关信息的保存期限不应少于5年。

本项目设置了监控设备和电脑，对拆解区进行了全方位的录像监控，并存档备案，保存相关信息不少于5年。


符合


2


4.5.2 拆解企业根据生产企业提供的产品说明书，产品图册编制拆解作业流程图，保证零部件和材料可再回收利用。拆解作业流程图应详细注明拆解流程，拆解方法，所需设备或工具，拆解后物料的搬运，储存，并做好标识；对于复杂产品或部件，需编制拆解作业指导书。

本项目在接收报废农机后，将根据产品说明书，编制拆解流程，并严格按照拆解流程进行拆解。

符合


3

4.5.3 应建立报废农业机械回收拆解档案和数据库，对回收报废的农业机械逐台登记；记录农业机械和所有者信息，信息主要包括：机主（单位或个人）名称、证件号码、拍照号码（适用时），品牌型号、机架号、发动机号、出厂年份、接收或收购日期等；记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等，并做好标识，处理批次和拆解数量与重量应统一；纸质档案保存期限不应少于3年，备份的电子档案和数据库，保存期限不应少于5年。


本项目将严格按照要求，建立报废农业机械回收拆解档案和数据库，对回收报废的农业机械逐台登记，并保存相关资料不少于5年；

符合


4.6 安全要求


1


4.6.1 应符合GB/T 33000的规定，具有安全管理制度，水电气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛应急预案等。


按照GB/T33000的规定，制定安全管理制度，水电气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛应急预案等。

符合


2


4.6.2 拆解场地内应设置安全标志，安全标志应符合GB2894的规定。


拆解车间内设置有禁止吸烟、禁止烟火等禁止标志和注意安全、当心火灾等警告标志，标志的参数、材质等符合GB2894规定的安全标志的规定

符合


3


4.6.3 对接触有害化学因素、物理因素、粉尘等的作业人员，应按照 GBZ188规定的要求进行监护。


本项目对接触有害化学因素、物理因素、粉尘等的作业人员，应按照 GBZ188规定的要求进行监护。


符合


环保要求

1

4.7.1 拆解区环境噪声限值应符合 GB 12348规定的三类声环境功能区的要求


项目采取隔声减震等措施，厂界四周噪声昼间贡献值可满足（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求

符合


2

4.7.2 拆解时存在有害气体或易燃气体，应做好导流和无害处理。


本项目切割和油液排空过程产生少量的颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃计），危险废物贮存库贮存时产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），颗粒物采取袋式除尘器除尘措施，非甲烷总烃采取活性炭吸附措施，措施可行有效。

符合


5 回收技术要求

1


5.1 回收企业收到报废自走式农业机械后,应检査发动机、散热器、变速箱、差速器、油箱、后处理装置和燃料罐等总成部件的密封和破损情况。对于出现泄漏的总成部件,应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处,防止废液渗人地下。


按照规范要求进行检查，对于出现泄漏的总成部件，采用接油盘接油同时密封胶堵住泄漏处，防止废液渗入地下。


符合


2


5.2 回收电动自走式农业机械时，应检查动力电池和驱动电机等部的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露存在漏电风险等情况，应采取适当的方式进行绝缘处理。


本项目检查动力电池和驱动电机等部的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露存在漏电风险等情况，应采取适当的方式进行绝缘处理。


符合


6 拆解技术要求-6.1.检查和登记

1


6.1.1 应对报废自走式农业机械的发动机、变速箱、传动箱、转向器、散热器、差速器、油箱、液压油箱、空调压缩机、铅酸电池、锂电池、氢燃料电池等总成部件的密封情况进行检查。对出现泄漏的地方，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。


按照规范要求进行检查，对于出现泄漏的总成部件，采用接油盘接油同时密封胶堵住泄漏处，防止废液渗入地下。


符合


2


6.1.2 按照4.5.3的规定对报废农业机械的主要信息进行登记拍照,并在机身醒目处设置唯一性标识。


对报废农业机械的主要信息进行登记拍照，并在机身醒目处设置唯一性标识


符合


6 拆解技术要求-6.2 拆解前储存

1


6.2.1 报废农业机械应与其他废弃物分开储存，严禁侧放、倒放；如需叠放，应做到堆放合理，方便装保障人身财产安全。


本项目报废农业机械设置有单独的报废农机暂存区，与其他废弃物分开储存，报废农机叠放时不超过2层，高度不超过3m。

符合


3


6.2.2 回收报废农业机械后，应在3个月内将其拆解完毕。


本项目报废农机暂存区车辆最大存放量为30辆，每天可拆解5辆，因此本项目可在3个月内将回收报废农业机械拆解完毕。


符合


6 拆解技术要求-6.3拆解预处理

1


6.3.1 先对报废农业机械进行清洁处理，去除机械外部的非原机所属的覆盖物。


建设单位要求所有报废农机清洁后再入场，不在厂内清洁。

符合


2


6.3.2在拆解预处理区域排空并分类收集农业机械内的废液。


本项目排空的废液采用收集容器收集后于危险废物贮存库暂存。


符合


3

6.3.3 拆卸动力蓄电池，拆除酸蓄电池、油箱、气泵、水泵、气罐、液罐、电池、液压泵、空调器等外围属件。


本项目拆除的铅酸蓄电池、油箱、空调器收集于危险废物贮存库暂存。


符合


6 拆解技术要求-6.4 拆解

1


拆解过程如下:


a）拆除驾驶室玻璃（适用时）；


b）拆除覆盖件；


c）拆除燃油箱、液压油箱；


d）拆除各类滤清器、空气过滤器；


e）拆除各类灯具；


f）拆除电控系统中各电子元器件；


g）拆除液压系统管路、泵、阀、马达及相关控制元件；


h）拆除冷却系统水箱管道；


i）拆除各种塑料件；

j）拆除橡胶制品部件；


k）拆除含金属铜、铝、镁等能有效回收的部件


1）拆除含有铅、汞、铬等有毒物质的部件；


m）拆除其他各类非金属件。


本项目拆解预处理完成后先拆进行总成拆除，然后拆除发动机变速箱等，在进行总成破坏，再进行机架解体，采用等离子切割机等拆解工具对其进行拆解，拆解的产物进行分类，按照危险废物和一般废物、可回收和不可回收废物进行分类，分类收集分别储存。

符合


7 拆解后储存-7.1 固体废物储存

1


7.1.1 固体废物的储存应符合GB18599、GB18597和HJ2025的规定


本项目所产生的一般工业固体废物储存于一般固废贮存库、动力电池库，危险废物贮存于危险废物贮存库内，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）相关要求进行重点防渗一般固废贮存库、动力电池库和零件库采取简单防渗措施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18597-2020）相关要求。

符合


2


7.1.2 一般工业固体废物储存设施及包装物应按照GB 15562.2的规定进行标识，危险废物储存设施及包装物的标志应符合 GB 18597 和 HJ 2025 的规定。所有固体废物避免混合、混放


3


7.1.3 妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。


8 拆解后处置

1


8.1 废液应使用专用密闭容器存储，防漏、防洒溅、方挥发，并交给具有相应资质的废液回收处理企业处置。


本项目废油液存放于密闭容器内，废制冷剂存放于专用密闭钢瓶内，农业机械不涉及可再利用的零部件；拆解后的所有的零部件、材料、废物，应按照GB18484的规定分类存储和标识，废物不得焚烧、丢弃；危险废物集中收集后分类存放于危险废物贮存库内，危险废物贮存库按照要求进行防渗并设置危险废物识别标志，同时按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存，危险废物最终交由资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门定期清运处置。本项目动力蓄电池、电子元件拆解后应单独存放，对锂电池进行整体拆解存放，交由有资质的单位回收处理，不在厂内拆解。

符合


2


8.2 拆解后的可再利用零部件存储前，应做好清洗和防锈等处理后再室内存储，并标明“回用件”


3

8.3 拆解后的所有的零部件、材料、废物，应按照GB18484的规定分类存储和标识，废物不得焚烧、丢弃。


4

8.4 对列入国家危险废物名录的危险废物应按照GB18599的规定进行储存和污染控制管理。


5

8.5 拆解后有毒有害的危险废物的存储和处置应符合GB18597的规定，危险废物应交由有具有相应资质的企业进行处置


6

8.6动力蓄电池、电子元件拆解后应单独存放，对锂电池进行整体拆解存放，做好防止自燃措施，并交由有资质的处置企业进行回收处理，电子元器件应交由废电器资质企业拆解，不可自行拆解。


根据上表可知，本项目符合《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）的相关要求。

9、与《汽车产品回收利用技术政策》相符性分析

表1-8  与《汽车产品回收利用技术政策》相符性

序号

《汽车产品回收利用技术政策》中与本项目有关情况

本项目情况

是否符合

1

第九条 国家对从事报废汽车处理业务的企业实行核准管理制度，从事收集、拆解、利用、处置报废汽车的单位，必须申请领取许可证。禁止无许可证从事报废汽车收集、拆解、利用、处置活动。

本项目属于报废汽车拆解项目，建成后依据相关政策申请许可证，灾区的许可证后从事报废汽车的拆解活动。

符合

第二十条   拆卸及报废零部件，要分类收集存放，妥善保管，在政策允许的前提下，鼓励合格的拆卸零部件重新进入流通，作为维修零部件装车使用；


对报废汽车零部件及维修更换的旧零部件，鼓励有技术、设备、检测条件的企业进行再制造，作为维修备件用于汽车修理；


对已不具备原设计性能，又无再制造价值的拆解及报废零部件，应分别交给相应的材料再生处理企业进行再生利用，不应以倾倒、抛洒、填埋等危害环境的方式处置。


本项目拆解的报废零部件分类收集存放，外售给回收利用公司进行回收利用。

符合


第二十一条   汽车保养、维修过程中产生的蓄电池、催化转化器、废油、废液、废橡胶（含轮胎）及塑料件等要按规定分类回收、保管和运输，交给相关企业进行加工处理、改变用途使用，或作为能量再生使用。


拆解产生的蓄电池、催化转化器、废油、废液、废橡胶（含轮胎）及塑料件等废物分类收集、分类存放，交给相关资质单位处理处置。

符合


第二十二条   对含有有毒物质或对环境及人身有害的物质，如蓄电池、安全气囊、催化剂、制冷剂等，必须交由有资质的企业处理。


危险废物的收集、储存、运输、处理应符合《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物焚烧污染控制标准》等安全和环保要求。


项目产生的对含有有毒物质或对环境及人身有害的物质，如蓄电池、催化剂、制冷剂等暂存于危险废物贮存库内，交由资质单位统一处置，废安全气囊引爆后外售综合利用，危险废物的收集储存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023 ）。


符合


2

第二十八条 回收拆解及再生利用过程中，要本着程序科学、作业环保、再生高效、低耗的原则，提高再生质量，扩大再生范围，减少废弃物数量。

相关企业要科学进行报废汽车的预处理、拆解、切割、破碎、非金属物处理（可证实的再循环和以后有可能用于能量再生的物质），提高报废汽车零部件及各种物质的再利用、循环利用和回收利用率。

本项目科学进行报废汽车的预处理、拆解、切割、破碎，拆解过程中使用专用工具并根据拆解物种类和性质分类存放，提高报废汽车零部件及各种物质的再利用、循环利用和回收利用率。

符合

3

第二十九条 汽车材料、物质生产企业应积极开发可循环利用且环保的新材料，尤其要加大对再生材料和替代材料技术的开发应用，扩大回收材料的再生领域，提高再生产品质量，促进循环经济的快速、健康发展。

回收拆解、材料再生及其它回收利用企业应不断提高技术与管理水平，与汽车产品生产企业协力实现我国汽车产品回收利用率分阶段目标，保证社会效益和经济效益。

企业属于回收拆解企业，企业在以后生产严格按照生产管理要求生产，不断提高技术水平。

符合

4

第三十条 报废汽车回收拆解及再生利用企业要满足第三章对拆解零部件、废油液、贵金属材料、固体废物等的要求。同时，企业制定的操作规范应符合我国法律、法规、技术标准和法规等要求。

本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

符合

5

第三十一条 回收拆解企业应有必要的专业技术人员，具备与处理能力相适应的专门设备、场地等。

回收拆解及再生企业要通过结构调整、产业优化、技术改造等措施建立必要条件，增强节约与环保意识，完善处理设施，提高处理能力，逐步实现专业化、规模化作业。

本项目专业技术人员 10人，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作(含危险物质收集存储、运输) 等相应要求。国家相关法规有持证上岗规定的，相关岗位的操作人员应遵守规定持证上岗。

本项目设有拆解场地、贮存场地和办公场地，拆解场地和贮存场地的地面均采取硬化并防渗漏措施，满足GB50037 的防油渗地面要求。

符合

6

第三十二条 为防止环境污染，实现汽车生产企业或进口总代理商承诺的可回收利用率，报废汽车回收拆解企业应与汽车生产企业或进口总代理商签定协议，提高废旧汽车产品的拆解、再利用能力。对不能达到或不再具备回收处理协议要求条件的回收拆解企业，汽车生产企业或进口总代理商可依法废止协议。

本项目在后续运营管理中与相关企业签订回收处理协议

符合

10、与《消耗臭氧层物质管理条例》相符性分析

表1-9  与《消耗臭氧层物质管理条例》相符性

序号

《消耗臭氧层物质管理》条例中与本项目有关情况

本项目情况

是否符合

1

第十九条从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，应当向所在地县级人民政府环境保护主管部门备案。

专门从事消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门备案。

本项目为报废机动车拆解项目，为回收单位，项目建成后向环境保护主管部门备案。


符合

2

第二十条　消耗臭氧层物质的生产、使用单位，应当按照国务院环境保护主管部门的规定采取必要的措施，防止或者减少消耗臭氧层物质的泄漏和排放。

从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，应当按照国务院环境保护主管部门的规定对消耗臭氧层物质进行回收、循环利用或者交由从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位进行无害化处置。

从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，应当按照国务院环境保护主管部门的规定对消耗臭氧层物质进行无害化处置，不得直接排放。

本项目制冷剂收集由专门的回收储存在封闭桶中，暂存于危险废物贮存库，委托危废处置单位处置。


符合

3

第二十一条　从事消耗臭氧层物质的生产、销售、使用、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，以及从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，应当完整保存有关生产经营活动的原始资料至少3年，并按照国务院环境保护主管部门的规定报送相关数据。

本项目为报废机动车拆解项目，为回收单位，项目建成后相关按照要求保留相关资料，并定期报送相关数据。

符合

11、与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析


表1-10与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）


符合性分析一览表

序号


《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》要求


本项目情况


是否


符合


1


4.1.2 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597 要求的危险废物标签”4.1.3 废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。4.1.4禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。4.1.5废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。4.1.6 废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训

本项目废铅酸蓄电池存放于专用耐腐蚀容器内，并粘贴危险废物标签；如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息；不对蓄电池进行拆解破碎和丢弃，倾倒含铅酸性电解质；本项目满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求，并组织相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训

符合


2


4.4.4 废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照 GB 18597 的有关要求进行建设和管理，符合以下要求：a）应防雨，必须远离其他水源和热源。b）面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。f）应有排风换气系统，保证良好通风。g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。4.4.5 禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。


本项目属于废铅蓄电池存放于封闭危险废物贮存库内，面积为60m2，地面采取重点防渗措施，蓄电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存，下方设置防腐蚀托盘，配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施，有排风换气系统，保证良好通风。


符合


12、与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析

根据《固体废物综合治理行动计划》“二、推动源头管控和减量 （一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。三、规范收集转运和贮存（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。四、提升资源化利用水平（八）提升再生资源循环利用水平。强化再生资源综合利用行业规范管理。开展“城市矿产”示范基地升级行动。深入实施生产者责任延伸制度，引导电器电子产品、汽车、动力电池等生产企业参与回收利用。完善旧货交易管理制度。鼓励“互联网＋二手”模式发展。大力发展再制造产业。在确保固体废物零进口的前提下，有序推进海外优质再生资源进口利用。”

本项目为报废汽车拆解项目，将报废汽车拆解后分类再利用，从源头上减少了固废产生量并提升了再生资源循环利用水平，拆解的一般工业固体废物和危险废物分类收集存放，一般工业固体废物优先进行回收利用，不能利用的妥善处理，危险废物暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位统一处理，与《固体废物综合治理行动计划》相符合。

13、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析

根据 2018 年12月27日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于修改〈黑龙江省大气污染防治条例〉的决定》修正，“第十条企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求”。


本项目环境影响评价文件将在当地生态环境保护局官方网站进行公示，运行期排放的大气污染物经污染防治设施治理后能够实现达标排放。


“第十一条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置”。


本项目将按法律要求，污染防治设施与主体设施同步建设与运行，确保运行期大气污染物达标排放。符合《黑龙江省大气污染防治条例》要求。


14、与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》符合性分析


表1-11 与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》


符合性分析

序号

相关要求

项目情况

符合 性


1


（四）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。


加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。


本项目贮存的含VOCs物料废油液等储存于专用密闭容器内，危险废物贮存库设置废气收集装置并采取活性炭吸附装置处理后有组织排放。

符合


2


五）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率


本项目产生废挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采取活性炭吸附处理并定期更换活性炭保证处理效率。

符合


15、与《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》符合性分析


《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》要求“第四条 任何单位和个人都应当履行生态环境保护义务，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。第十条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当符合生态环境分区管控要求，依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。第十八条产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证；向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。”


本项目建设符合黑龙江省双鸭山市生态环境分区管控要求，依法进行环境影响评价，项目建成后投产前会依法办理排污可证并执行排污许可管理制度的相关规定。


16、与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻实施方案》的符合性分析


表1-12 与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻实施方案》符合性分析

序号

相关要求

项目情况

符合性


1

严格环境准入要求。新改扩建“两高一低”项目要严格落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产


能置换的项目，被置换产能及其配套设施同步关停后，新建项目方可投产。坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新上高耗能项目要对照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024 年版）》 等要求，能效须达到国内或国际先进水平及能效标杆值，新上高耗能项目节能审查要与本地能耗双控目标相衔接，同时，须实行能耗等量或减量替代。

本项目属于报废机动车拆解项目，不属于“两高一低”项目。

符合

2

加快重点行业落后产能淘汰退出。贯彻落实 《产业结构调整指导目录》，加大退出淘


汰落后产能、工艺、装备，提高限制类产能、


工艺、装备淘汰改造引导力度。实施供暖行业合理调配有效整合工作，充分考虑建成区内35蒸吨燃煤锅炉淘汰、热电企业关停等情况，谋划热源替代工程。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类类，符合产业政策要求。项目冬季供暖采用电取暖，不涉及燃煤锅炉。

符合

3


积极推进含VOCs 原辅材料和产品源头替代。严格执行生产、销售、进口、使用等环节VOCs含量限值标准，严格控制生产和使用高VOCs含量原辅料建设项目，加大涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等VOCs原辅料使用情况排查力度，督促企业建立含VOCs原辅材料管理台


账，推进源头替代。在房屋建筑和市政工程中，鼓励优先使用低 （无） VOCs含量涂料和胶粘剂；推动室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志喷涂使用低（无）VOCs含量涂料“能替则替”。加强对相关产品生产、销售、使用环节 VOCs含量限值执行情况的监督检查，涉


嫌违法的，依法追究责任。

。本项目为汽车拆解项目，不涉及VOCs生产、销售、进口、使用等环节。项目废油液抽取和危险废物贮存等过程产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后有组织排放排放，可以有效的控制VOCs排放。


符合

4

推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放改造等领域支持培育一批优质企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。


项目废油液抽取等过程产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后有组织排放排放，危险废物贮存库内废液存放于密闭容器内，设置集气罩收集气体通过活性炭吸附装置处理后有组织排放。可以有效的控制VOCs排放

符合


17、与《友谊县友谊镇总体规划（2013-2030）》符合性分析


《友谊县友谊镇总体规划（2013-2030）》“第十四条  城镇体系空间结构规划 友谊县域范围内的城镇建设活动主要集中在友谊镇、兴隆镇、龙山镇和凤岗镇，县域空间结构概括为“一心三核两轴”。“一心”为友谊镇镇区，是友谊县政治、经济、文化、教育中心。“三核”分别为兴隆镇、凤岗镇和龙山镇，友谊县经济发展新的增长点，在区域发展中起着辅助友谊镇发展、促进全县经济增长的作用。“两轴”为县域内主副发展轴。主要发展轴：福前铁路、205省道为主要发展轴，是友谊县实现全面发展的主要“骨架”。次要发展轴：由友—宝（宝清）公路和铁路组成次要发展轴，由北向南依次经过友谊镇、庆丰乡、成富乡。第十六条  城镇体系职能结构规划  根据友谊县的具体情况，将县域内乡镇职能分为五类：综合型（友谊镇）、农工农贸型（兴隆镇、友邻乡）、农工型（龙山镇、凤岗镇、东建乡）、农业型（建设乡、兴盛乡、庆丰乡、成富乡）、旅游型（新镇乡）。”


本项目为汽车拆解项目，位于友谊县凤岗镇，项目用地性质为工业用地，符合凤岗镇的城镇体系空间结构规划和城镇体系职能结构规划，与《友谊县友谊镇总体规划（2013-2030）》相符合。

		





二、建设项目工程分析



供热


		工程


		本项目冬季厂房不供暖，办公室取暖采用电取暖。

		新建

		

		环保


工程


		废气


		切割工位设置移动式除尘器（集气效率按照80%计，除尘效率在95%），切割废气经移动式除尘器处理后车间内无组织排放；

破碎工序产生的颗粒物经集气罩收集和袋式除尘器（集气效率按照80%计，除尘效率为95%）处理通过18米高排气筒（DA001）排放。

车辆废油液抽取产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集，引入到1套二级活性炭吸附装置处理（集气效率按照80%计，活性炭为高效颗粒活性炭，碘值不低于800mg/g，非甲烷总烃去除效率为90%），尾气经1根18m高排气筒（DA002）排放；


危险废物贮存库废气经二级活性炭吸附装置处理后与废油液抽取废气汇合后通过18米高排气筒（DA002）排放。


有组织废气的颗粒物和非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值要求；


拆解车间和预处理车间封闭，加强车间通风，厂界处颗粒物和非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A限值要求。


食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放（排放高度4m），排放的油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求。

		新建



				废水

		本项目地面清洗废水和初期雨水送自建污水处理设施处理，污水处理工艺为隔油+混凝沉淀处理工艺，地面清洗废水和初期雨水处理后回用于地面清洗。本项目污水处理设施处理能力8m3/d。污水处理间占地面积24m2。本项目建设10m3的废水收集池，用于收集地面清洗废水；建设8m3的回用水池，储存回用水。食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一同排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。

		新建



				噪声


		采用车间隔声、设备减振、隔声罩等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

		新建



				固废

		生活垃圾交由市政环卫部门统一处理；


食堂垃圾及废油脂集中收集，交由有资质的单位统一收运处理；


混合废物外售综合利用；废布袋交由厂家回收处置；

布袋除尘器收集粉尘、废皮布制品集中收集后外售；


废动力电池暂存于动力电池库内，委托有资质单位回收；

废弃电子零部件交由有废弃电器电子产品处理资格的企业进行处置；

废油液、废制冷剂、防冻液、污水处理设施产生浮油和污泥分类收集于专用容器中，暂存于危险废物贮存库的废液暂存区，定期委托有资质单位处理；


废铅酸蓄电池单独集中收集在耐酸容器中，暂存于危险废物贮存库的废蓄电池暂存区，定期委托有资质单位处理；


废尾气净化装置、废机油滤清器、废电容器、含汞废物、石棉废物、废电路板、废活性炭、沾有油污的手套、抹布分别单独收集在密闭容器中暂存于危险废物贮存库的其他危废暂存区，定期委托有资质的单位处理；

		新建



				地下水及土壤


		重点防渗区：危险废物贮存库采用2mm厚高密度聚乙烯膜构筑防渗层，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求；废蓄电池存放于专用防腐蚀密闭容器中，下方设置耐腐蚀托盘；

废水收集池、事故池、初期雨水池、污水处理间为重点防渗区域，防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“重点防渗防渗区-等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行”防渗要求。

一般防渗区：拆解车间、零件库、一般固废贮存库、钢铁存放区、动力电池库、轿车停放区、客货车停放区、农业机械停放区、摩托车停放区、新能源车库、回用水池、防渗旱厕为一般防渗区，防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“一般防渗区-等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行”防渗要求；


简单防渗区：办公室、接待室和厂区道路为简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。

		新建



				风险

		厂区内分区防渗，危险废物贮存库采用2mm厚高密度聚乙烯膜构筑防渗层，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求；废蓄电池存放于专用防腐蚀密闭容器中，下方设置耐腐蚀托盘；废水收集池、事故池、初期雨水池、污水处理间为重点防渗区域，防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“重点防渗防渗区-等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行”防渗要求，拆解车间、零件库、一般固废贮存库、钢铁存放区、动力电池库、轿车停放区、客货车停放区、农业机械停放区、摩托车停放区、新能源车库回用水池、防渗旱厕为一般防渗区，防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“一般防渗区-等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行”防渗要求；办公室、接待室和厂区道路为简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。

危险废物贮存库内设置导流槽和事故池，收集泄漏的废油液、废制冷剂、防冻液，导流槽和事故池重点防渗，危险废物贮存库内安装可燃气体报警器和强制排风装置，制定风险应急预案并定期演练。加强人员管理，定期巡逻检查。动力电池库内设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。
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		6、给水


项目生活用水为自来水，地面清洗用水补水为自来水和初期雨水。

（1）给水


本项目职工人数为10人，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB 23/T 727-2025）中农村居民生活用水定额，本项目日常生活用水定额取80L/人•d，由于农村居民生活用水定额包括家庭食用、卫生、家庭散养等日总用水量，因此，食堂用水已包含在生活用水内，本项目不再单独计算食堂用水，则本项目生活用水量为0.8m3/d，240m3/a。


（2）地面清洗用水


项目不对拆解车辆进行清洗，主要为拆解车间地面清洗水，按照《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），地面清洗水用量为2L~3L/m2·次，本次评价按3L/m2·次，夏季每天清洗一次，每年清洗180次，拆解车间建筑面积1560m2，用水量为4.68m3/d、842.4m3/a。本项目地面清洗废水经自建污水处理设施处理后回用，清洗废水回用水量为3.74m3/d，673.2m3/a，则清洗用水补充水量为169.2m3/a。

优先使用初期雨水，初期雨水不足时采用自来水。

7、排水


（1）生活污水


生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.64m3/d，192m3/a。食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水排入厂区旱厕定期清掏，外运堆肥。

（2）地面清洗废水


车间场地地面清洗水排放量按给水量的80%计，则清洗废水量为3.74m3/d，673.2m3/a。地面清洗废水经污水处理设施处理后循环使用，补充水来自自来水和初期雨水，循环水量为总用水量的80%，则地面清洗用水补充水量为169.2m3/a，优先使用初期雨水，初期雨水不足时采用自来水。


（3）初期雨水


降雨量按下式计算： 


Q=q·Ψ·F


q=3139.6(1+0.98lgP)/(t+10)0.94

式中：


Q─雨水设计流量（L/s）；


ψ─径流系数，取ψ=0.9（本项目径流系数参照《排水工程上册》“各种屋面、混凝土和沥青路面”径流系数取0.9）；


F─汇水面积（ha），本项目总占地面积为11941.31m2；


重现期（a）本项目取2a；


t-降雨历时（min）本项目取60min；


q—暴雨量，L/s•ha 按黑龙江省城市规划设计院图解法编制的暴雨强度公式计算；计算可得q值为74.945L/(s•hm2)


初期雨水量计算公式为V=Q×T×60×n/1000


V─年初期雨水量，m3/a；


T─初期雨水收集时长，本项目取15min；


n─暴雨年次数，本项目取2次/年；

经计算得出，前15min内收集的初期雨水为80.6m3/次，本项目设置85m3初期雨水池收集初期雨水，然后送污水处理设施处理后回用于地面清洗，暴雨年次数按2次/年计算，初期雨水产生量为161.1m3/a。初期雨水经处理后分批次用于地面清洗，本项目夏季清洗补水用量为169.2m3，可以消耗掉初期雨水。
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图2-1 夏季水平衡图 （m3/d）
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图2-2 冬季水平衡图 （m3/d）

8、劳动定员及工作制度

本项目工作人员10人，年工作时间300天，单班制运转，每班8小时，项目不提供住宿，仅提供午餐一餐。

9、厂区平面布置

厂区内分为拆解作业区、办公区、未拆解车辆贮存区和产品贮存区、其他区域；拆解作业区为拆解车间；办公区为办公室和接待室；未拆解车辆贮存区包括轿车停放区、客货车停放区、摩托车停放区、农业机械停放区和新能源车库； 产品贮存区包括钢铁存放区、零件库、动力电池库、一般固废贮存库，除此之外，厂区内还设有污水处理间、地秤、门卫和厂区周边排水系统。各功能区的大小设置符合企业的设计拆解能力。


为满足生产要求，确保工艺流程顺畅、物料运输便捷，厂区建设足够的疏散通道，以满足车辆装卸货物、正常通行、回转和消防通道的需要。本项目厂区共设置一个大门出入口，全厂四周均设围墙防护，禁止无关人员进入。


综上所述，本项目平面布置符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》 （HJ348-2022）的要求，厂区平面布置合理。



		



		工艺流程和产排污环节

		报废汽车从周边汽车修配厂、车管所、机动车所有人进行回收，并由专业拖车运输至厂内，入场检查、登记后进行拆解。本项目设拆解过程和破碎过程，无零件清洗及含危险废物的线路板等部件精细拆解、翻新等步骤。


本项目回收拆解的报废汽车车型虽然不同，但各车辆均由几种主要的部件组成，根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）及《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）要求，拆解顺序为：由上到下、由表及里、由附件到主机。遵循先由整车拆成总成，由总成拆成部件，再由部件拆成零配件的原则。本项目报废机动车回收拆解作业主要按照以下流程进行：


工艺流程及污染工艺流程简述：


施工期


（1）场地平整、基础工程施工


场地清理主要包括清除地面的植物和其他障碍物，项目基础工程施工主要包括地基处理工作。基础工程施工过程中以人工施工为主，配备部分机械施工相结合的方式，在进行场地处理和地基处理施工过程中会产生扬尘、噪声。


（2）主体建筑施工


施工过程采用人工施工为主，配有少量的机械施工相结合的方式。噪声影响较小，施工方式合理。钢架结构在厂家内部焊接，运进项目区后做简单的吊装，将钢架跨梁焊接在钢管立柱上，彩钢瓦用钢钉固定在跨梁上。项目主体建筑施工过程中会产生扬尘、噪声和边角材料。


（3）装修、设备安装


基础工程和主体建筑施工完毕后，进行装修及设备安装，此过程会产生噪声及粉尘，完毕后随即消失。


本项目施工期工艺流程及产排污节点见下图。
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图2-3  施工期工艺流程及产污环节图


（二）运营期


1、传统燃油车拆解


图2-4  燃油车拆解生产工艺流程及产污节点图


（1）报废汽车存储、检查和登记

报废机动车进厂后，先完成主要部件检查，对有泄漏的地方进行废液收集或密封，进行登记注册、拍照，信息录入微机，车身粘贴信息标签，到交警部门完成报废机动车车籍注销及向车主发放《报废汽车回收证明》、结算等案头工作。对报废机动车进行编号后，在待拆车辆暂存区。接收或收购的报废机动车均在三个月内拆解完毕。

a、检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采用在专用平台上进行收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。

b、对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。

c、前款提到的主要信息包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。

d、将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。

e、向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。

f、本项目不拆解带有燃气或者液化气罐的车辆，严格把关进厂检验程序，杜绝此类车辆进厂。

（2）报废汽车拆解

拆解的总体要求：


a拆解报废汽车零部件时，应当使用专用工具，尽可能保证零部件可再利用性以及材料可回收利用性。


b应按照汽车生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。


c存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率应不低于95％。


d不同类型的制冷剂应分别回收。


e各种零部件和材料都应以恰当的方式拆除和隔离。拆解时应避免损伤或污染再利用零件和可回收材料。


拆解具体工序


a预处理


报废汽车主体拆解前，首先依照下列顺序进行拆解预处理工作：拆除蓄电池；拆除安全气囊组件后引爆；拆除含多氯联苯的废电容器；拆除尾气净化催化装置；排出残留的各种废油（发动机油、变速器油、离合器油、差速器油、制动器油、动力转向油、冷却液、防冻液、风挡玻璃洗涤液）；拆除空调器，收集汽车空气制冷剂；（此步骤为各部件直接整体拆解下来，整体送往有资质单位进行处理处置，本企业不进行进一步精细拆解）


蓄电池拆解：拆下蓄电池正、负极接线，拆下蓄电池固定卡，取下蓄电池。搬动蓄电池时，要轻拿轻放，不可歪斜，以免电解液泼溅到衣服或皮肤上，引起腐烂烧伤。（此步骤为各部件直接拆解下来，整体送往有资质单位进行处理处置，本企业不进行进一步精细拆解）


安全气囊爆破：安全气囊爆破装置安放在拆解车间内安全气囊爆破车间，建筑面积36m2，主要用于报废汽车拆解线上，用于对报废汽车的安全气囊进行无害化处理，是处理此项危险废物（报废汽车的安全气囊）主要设备。


安全气囊爆破装置主要由专用蓄电池，电控系统、遥控装置、箱体结构、电磁门锁、警报灯等部件组成。其特点是结构简单、爆破效率高、安全可靠、可移动、使用与维护方便等。


安全气囊爆破时会以大约300km/h的速度弹出，而由此所产生的撞击力约有180公斤，产生的灼热气体会灼伤会人员。本套爆破装置采用双层箱体结构并预留充足的空间有效解决爆破时所产生的撞击，装置配备双电源保护开关，在未关门的前提下二级电源不会接通，爆破采用遥控器控制。
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图2-5 安全气囊爆破装置

安全气囊内充气剂为叠氮化钠（NaN3），在近乎爆炸的化学反应快速发生的同时，会产生大量无害的以氮气为主的气体，将气囊充气至饱满的状态。同时在充气剂点燃的过程中，点火器总成中的金属网罩可冷却快速膨胀的气体，随即气囊可由设计好的小排气口排气，排出的气体主要成分为氮气，对空气环境影响较小。

收集废液：在室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液。车辆型号不同，所含的液体种类和体量也不同。汽车内不同的废液存储在不同位置，本项目采取密封真空抽排工艺抽排汽车中各类液体，抽液吸盘吸住液箱底部，内置防爆钻头开孔，气动真空抽排系统抽排液体；抽排过程中保持设备密闭，抽排完毕后人工用塑料塞塞住开孔，下表为汽车各种废旧液体的提取方法。

制冷剂回收：在压缩机拆解之前，采用制冷剂回收机真空抽取车用空调压缩机中制冷剂。制冷剂回收系统与压缩机系统连接处密闭效果好，制冷剂不会从二者连接处外泄。回收过程电子计量、精确控制，回收完毕自动停机。标配大容量储液罐，以收贮回收的制冷剂。（此步骤为各部件直接拆解下来，整体送往有资质单位进行处理处置，本企业不进行进一步精细拆解）


b外部拆解


外部拆解主要包括车门、挡泥板、保险杠、挡风玻璃、车灯（整体拆解下来后，不进行进一步破拆）、发动机罩、轮胎等。


轮胎拆解时将轮毂和废轮胎部分分开处置。


c内部及零件拆解


内部拆解主要包括座椅、脚垫、发电机、起动机、工具、仪表、音响、导航、压缩机。拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器。内部拆解前用吸尘器进行吸尘处理。


d总成拆解


五大总成，包括发动机、变速箱、方向机、前后桥(前后桥为铸钢件，不含铜、铝等有色金属)和车架。发动机、变速箱、方向机打孔销毁，作为废钢产品销售；前后桥和车架切割作为金属材料销售。该工段使五大总成完全至损，不能再利用。


e剪切


机动车拆解完成后剩下钢铁框架，采用剪断设备按照规定尺寸切成几大块。

2、新能源车拆解


新能源车由于其特殊性，在预处理时与传统燃料汽车略有区别，需要先对动力电池部分进行预处理，其他工艺一致，具体拆解作业流程及产污环节如下图所示。
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图2-6  新能源车拆解作业流程及产污环节图


（1）动力蓄电池拆卸预处理


①检查车身有无漏液、有无带电；


②检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好；


③对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态；


④断开动力蓄电池电源；


⑤在室内的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收，各种废液的排空率不应低于90%；


⑥使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。


（2）动力蓄电池拆卸


①拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等；


②断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池；


③收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液；


④对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况；


⑤收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。


3、农业机械拆解

农业机械拆解工艺及产污环节见下图。
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图2-7  农业机械拆解工艺及产污环节图


（G-废气；S-固体废弃物；W-废水；N-噪声）

工艺简要说明：


一般而言，拆解工艺有“非破坏性拆解”、“准破坏性抵触”“破坏性拆解”之分。绝大多数农机经长年使用报废后，零件的回收价值已不大；另一方面，本项目拆解工艺不考虑零件回收问题；根据农机各部分的具体结构情况及拆解操作的方便程度，综合利用割、各种手工、电动拆解工具进行拆解，属于“破坏性拆解”。


根据农机各部分的具体结构情况及拆解操作的方便程度，综合利用等离子切割拆解工具对螺栓连接点位进行切割拆卸，拆除的金属部件不需要进行进一步分割、破碎色选、清洗及打包等，拆解后的金属部件直接外售处理。

①、农机入厂


用户报废农机入厂后，办理农机回收证明手续、双方与农机合影留证，以便用户按相关程序办理农机报废更新补贴手续。入场农机不需要清洗。


②、拆解前预处理


预处理：在正式拆解前，拆下蓄电池，放净发动机、变速箱总成的内部机油和制冷剂，油箱中如有残余燃油，放净回收（农机上架用桶回收，废油液排空区放置托盘避免废油液泄漏渗入地下），然后拆下油箱，制冷剂抽取采用冷媒抽取机抽至专用钢瓶内。预处理是为了保证安全拆解、防止污染，其中蓄电池仅拆下，不进行拆解。项目农机拆解在专门的拆解台进行，拆解台采用钢结构，带油液收集沟和槽，不会直接将农机放在地面敲打拆解从而破坏地面水泥、防渗层，造成油泥下渗污染地下水和土壤。


③、总成拆除


拆下发动机及变速箱等总成，并按《报废农业机械回收拆解技术规范》对以上总成进行毁形（留证）、解体。从结构复杂性与操纵舒适性两方面来说，农业机械通常比汽车简单许多、操纵性能要求也低，故其总成数较少。


④、机架解体


对拆除总成后的整体机架进行解体，机架拆解以能对拆解物进行粗略归类为原则。视局部结构与可拆性的差异，分别用等离子切割、小型工具进行解体；对尺寸较大、或较占空间的拆解件，用剪断机切断。对以上拆解物进行初步分类存放，定期出售给废旧物资回收公司，拆解物分为金属与非金属两大类及混合废物。金属类包括废钢材（钢、铸钢）、废铜铝等有色金属，非金属类有橡胶（主要是废履带橡胶板、废旧轮胎）、塑料类、碎电线、玻璃钢。


3、破碎
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图2-8  破碎生产工艺流程及产污节点图


（1）分拣


对汽车拆解废钢进行分拣，分拣出重型废钢、中型废钢、小型废钢、薄型废钢并分类存储。


（2）分类破碎


根据分拣出的废钢按种类进行破碎。钢破碎加工即利用破碎机对废钢进行破碎，其工作原理就是在高速、大扭矩电机的连续驱动下，破碎机转子上的锤头轮流击打进入容腔内废钢，在强大的冲击作用下，废钢被撕裂和挤压成一定规格的破碎钢。


本工程产污环节见下表。


表2-8运营期主要污染工序一览表

类别


生产环节


排污节点


主要污染物


废气


机动车拆解

拆解预处理


非甲烷总烃

拆解、切割、破碎

颗粒物


食堂

食堂

油烟

危险废物贮存库


危险废物贮存

非甲烷总烃

噪声


生产线


拆解、切割、破碎、安全气囊引爆等


噪声


废水


生活污水


职工生活、食堂

COD、氨氮、SS、BOD5

地面冲洗水


车间


COD、氨氮、BOD5、SS、石油类


固废


生产线


拆解


危险废物、一般固废


生活垃圾


职工生活


生活垃圾


餐厨垃圾

食堂

餐厨垃圾





		与项目有关的原有环境污染问题

		本项目厂区用地为友谊县凤岗镇老机械厂，现有建筑为老机械厂遗留建筑，目前已闲置多年，根据现场踏查，不存在原有环境污染问题。





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		区域

环境

质量

现状

		1、大气环境

（1）基本污染物


根据《双鸭山2025年环境空气质量报告》，2025年，双鸭山市区监测天数为365天，达标天数为342天。本年空气质量一级优231天，二级良111天，三级轻度污染20天，四至六级中度、重度、严重污染3天，优良率93.69%，其中PM2.5年平均浓度值为27μg/m3、PM10年平均浓度值为42μg/m3、SO2年平均浓度值为12μg/m3、NO2年平均浓度值为15μg/m3、CO24小时月平均浓度值为0.52mg/m3，平均浓度第95百分位数为0.9mg/m3、O3－8h月平均浓度值为74.37μg/m3，平均浓度第90百分位数为105μg/m3。基本污染物现状监测结果经统计列于下表中。


表3-1  空气污染物统计一览表   单位：μg/m3

污染物


年评价指标


现状浓度/（μg/m3）


标准值/（μg/m3）


占标率/%


达标情况


PM2.5

年平均质量浓度


27


30

90%


达标


PM10

年平均质量浓度


42


60

70%


达标


NO2

年平均质量浓度


15


40


37.5%


达标


SO2

年平均质量浓度


12


60


20%


达标


CO


第95百分位数日平均浓度（mg/m3）


0.9

4.0


22.5%


达标


O3

第90百分位数8h平均质量浓度


105


160


65.6%


达标


综上所述，该地区空气污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准要求，为达标区。


（2）特征污染物


本项目特征污染物为TSP，项目委托黑龙江盛禄评价检测有限公司对特征污染物TSP进行监测，监测时间为2026年06月18日—06月20日对项目所在区域进行监测，TSP监测日均值，监测频次为1天1次，连续3天。在本项目厂界当季主导下风向150米处布设1个监测点位，监测点位见下图。
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图3-1 监测点位图

监测结果及监测方法见下表，


表3-2  检测方法


检测项目


检测方法


TSP


环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022

表3-3  其他污染物监测结果   


名称


污染物


评价标准（μg/m3）


浓度范围（μg/m3）


最大占标率%


超标率%


达标情况


空气监测点


TSP


300

109-119

39.7

0


达标


由上表可以看出，本项目所在位置特征污染物TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准要求，区域环境空气质量良好。综上项目所在区域为环境空气质量达标区。

2、地表水环境


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》双鸭山市参与国家考核计算的断面共6个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。


3、声环境质量现状


本项目厂界50米范围内存在声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”的相关要求，本项目委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司对声环境保护目标进行现状监测。

声环境监测点位见下图及下表。
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图3-2 声环境监测点位示意图


表3-4声环境质量现状监测点位


监测点位


具体位置

1#监测点

项目北区东南侧20米处民房


噪声监测结果见下表。


表3-5声环境现状监测结果


监测


点位


检测结果


单位


昼间


夜间


1#监测点

52

43

dB（A）


限值


60


50


dB（A）


根据监测结果可知，项目厂界噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求，项目区域敏感目标处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。


四、地下水


根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）中要求，地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。


1、监测点位布设


本次共布设1个监测点位，监测点位具体布设情况详见下表。


表3-6 地下水监测点位布设一览表


监测点类型


编号


井深（m）


监测层位


水质、水位


厂区地下水潜水井

8

潜水


2、监测项目


根据污染特征及拟建项目废水产生情况，监测八子离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。


水质因子：pH、溶解性总固体、挥发酚、总硬度、耗氧量（CODMn法）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、氰化物、汞、砷、六价铬、铁、锰、铜、锌、硝酸盐（以N计）、氟化物、镉、铅、总大肠菌群、菌落总数、石油类共计22项。


3、监测单位及时间


采用黑龙江盛禄评价检测有限公司于2026年6月18日的的地下水质量现状监测数据。


4、地下水环境现状评价


（1）评价标准


本项目地下水环境现状评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准；石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）评价方法


评价方法采用单项水质参数（标准指数）评价法。其公式为：


Sij=Cij/Csi

式中：Sij——i污染物在j点的标准指数


Cij——i污染物在j点的平均实测浓度值


Csi——i污染物的标准值
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pH评价的标准指数：


pHj≤7.0
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pHj>7.0


式中：SpHj ——指pH的单因子指数；


pHsd ——地表水水质标准中规定的pH值下限；


pHsu ——地表水水质标准中规定的pH值上限；


pHj ——指pH值的实测平均值。


（3）监测结果


本次评价对水质监测结果进行地下水水质评价。


表3-7 地下水监测结果


采样时间


检测项目


检测结果


单位


2022.04.21

K+

0.76

mg/L

Na+

81.5

mg/L

Ca2+

76.9

mg/L

Mg2+

11.4

mg/L

CO32-

5L

mg/L

HCO3-

328

mg/L

Cl-

65.2

mg/L

SO42-

45.8

mg/L

pH

7.3

无量纲

氨氮

0.328

mg/L

硝酸盐

0.381

mg/L

亚硝酸盐

0.001L

mg/L

挥发酚

0.0003L

mg/L

氰化物

＜0.002

mg/L

石油类

0.01L

mg/L

铜

0.05L

mg/L

锌

0.05L

mg/L

汞

0.04L

μg/L

砷

0.3L

μg/L

铬（六价）

＜0.004

mg/L

总硬度

342

mg/L

铅

0.01L

mg/L

氟化物

0.891

mg/L

镉

0.001L

mg/L

铁

0.11

mg/L

锰

0.08

mg/L

溶解性总固体

509

mg/L

高锰酸盐指数

1.8

mg/L

总大肠菌群

未检出

MPN/100mL

菌落总数

25

CFU/mL

注：1.检测结果中“L”指在报告说明的检测方法情况下，样品的该检测项目为未检出;2.检测结果中“检出限”指在报告说明的检测方法情况下，样品的该检测项目为未检出。

（4）评价结果及分析


评价结果及分析详见下表。


表3-8 地下水标准指数一览表


监测项目


标准指数


pH

0.2

氨氮

0.656

硝酸盐

0.019

亚硝酸盐

未检出

挥发酚

未检出

氰化物

未检出

石油类

未检出

铜

未检出

锌

未检出

汞

未检出

砷

未检出

铬（六价）

未检出

铅

未检出

氟化物

0.891

镉

未检出

铁

0.367

锰

0.8

溶解性总固体

0.509

高锰酸盐指数

0.6

总大肠菌群

未检出

菌落总数

0.25

（5）地下水质量现状评价


从监测点位评价结果可以看出，地下水指标均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准。石油类能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。


五、土壤环境质量现状调查与评价

1、监测点的布设


根据本项目所在位置，对项目所在地区域土壤进行环境质量现状监测，在北厂区空地处布设1个监测点位，具体布设情况详见下表。


表3-9 土壤监测点位布设情况


序号


布点位置


取样深度


监测因子


1


北厂区空地处

0-0.2m


GB36600-2018中基本45项+石油烃


2、监测单位及时间


委托黑龙江盛禄评价检测有限公司于2026年6月18日的监测数据，对监测点进行了现状监测。


3、评价方法


土壤环境质量现状评价采用单项标准指数法，其数学模式如下：

计算公式如下：     

Pi=Ci/Si


式中：Pi—第i种污染物的污染指数；


      Ci—第i种污染物的实测浓度，mg/kg；


      Si—第i种污染物的评价标准，mg/kg。


Pi＞1，则不能满足标准要求，反之则满足标准要求。


4、评价标准


区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。


5、评价结果

根据现状监测结果及评价标准得到的监测及评价结果分别见下表。

表3-10土壤现状监测结果


项目点位


北厂区空地处

单位


筛选值（mg/kg）

管制值（mg/kg）

砷


11.2

mg/kg


60


140


镉


0.16

mg/kg


65


172


铬（六价）


未检出

mg/kg


5.7


78


铜


17

mg/kg


18000


36000


铅


11.4

mg/kg


800


2500


汞


0.047

mg/kg


38


82


镍


29

mg/kg


900


2000


四氯化碳


未检出

mg/kg


2.8


36


氯仿


未检出

mg/kg


0.9


10


氯甲烷


未检出

mg/kg


37


120


1,1-二氯乙烷


未检出

mg/kg


9


100


1,2-二氯乙烷


未检出

mg/kg


5


21


1,1-二氯乙烯


未检出

mg/kg


66


200


顺-1,2-二氯乙烯


未检出

mg/kg


596


2000


反-1,2-二氯乙烯


未检出

mg/kg


54


163


二氯甲烷


未检出

mg/kg


616


2000


1,2-二氯丙烷


未检出

mg/kg


5


47


1,1,1,2-四氯乙烷


未检出

mg/kg


10


100


1,1,2,2-四氯乙烷


未检出

mg/kg


6.8


50


四氯乙烯


未检出

mg/kg


53


183


1,1,1-三氯乙烷


未检出

mg/kg


840


840


1,1,2-三氯乙烷


未检出

mg/kg


2.8


15


三氯乙烯


未检出

mg/kg


2.8


20


1,2,3-三氯丙烷


未检出

mg/kg


0.5


5


氯乙烯


未检出

mg/kg


0.43


4.3


苯


未检出

mg/kg


4


40


氯苯


未检出

mg/kg


270


1000


1,2-二氯苯


未检出

mg/kg


560


560


1,4-二氯苯


未检出

mg/kg


20


200


乙苯


未检出

mg/kg


28


280


苯乙烯


未检出

mg/kg


1290


1290


甲苯


未检出

mg/kg


1200


1200


间二甲苯+对二甲苯


未检出

mg/kg


570


570


邻二甲苯


未检出

mg/kg


640


640


硝基苯


未检出

mg/kg


76


760


苯胺


未检出

mg/kg


260


663


2-氯酚


未检出

mg/kg


2256


4500


苯并[a]蒽


未检出

mg/kg


15


151


苯并[a]芘


未检出

mg/kg


1.5


15


苯并[b]荧蒽


未检出

mg/kg


15


151


苯并[k]荧蒽


未检出

mg/kg


151


1500


䓛


未检出

mg/kg


1293


12900


二苯并[a，h]蒽


未检出

mg/kg


1.5


15


茚并[1,2,3-cd]芘


未检出

mg/kg


15


151


萘


未检出

mg/kg


70


700


石油烃


7

mg/kg


4500


9000


根据监测结果可知，厂区内各监测点的监测因子没有超标现象，土壤中各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。





		环境

保护

目标

		大气环境


厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区和文化区等保护目标。主要敏感目标为距离厂界500m范围内的居民区，具体见下表。


表3-11   项目运营期环境空气保护目标一览表


名称


坐标/°

保护


对象


保护内容

环境功能区

相对厂址方位


相对厂址距离/m


经度


纬度


凤岗村

131.79141283


46.70389440

居住区

人群

二类区

NE

220

集富村

131.78555489

46.70532174

居住区

人群


二类区


NW

420

2、声环境


本项目厂界外50米范围内存在声环境保护目标，为平房居民，具体信息见下表。

表3-12  项目运营期环境保护目标一览表


序号


声环境保护目标名称


空间相对位置/m


距厂界最近距离/m

方位


功能区类别

声环境保护目标情况说明

X


Y


Z


1


平房居民

13

19

1


20

SE


2类声环境功能区

南北朝向一层民房

3、地下水环境


本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边500米范围内居民用水为市政自来水，无地下水环境保护目标。


4、生态环境


本项目周边无生态环境保护目标。





		污染

物排

放控

制标

准

		1、大气污染物排放标准


运营期本项目有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2有组织限值；厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。项目厂区内无组织非甲烷总烃排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准限值要求，执行详见下表。


表3-13  挥发性有机物大气污染物排放标准


执行标准

污染因子


控制位置


标准值


《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）

非甲烷总烃

有组织

最高允许排放速率

排气筒高度m

18

二级kg/h

14.2

最高允许排放浓度mg/m3

120

厂界

mg/m3

4.0

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）


非甲烷总烃

在厂房外设置监控点


mg/m3（监控点处1h 平均浓度值）

10 


mg/m3（监控点处任意一次浓度值）

30 


运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2中的有组织和无组织排放限值；食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率。

表3-14   颗粒物大气污染物排放标准


执行标准

污染因子


控制位置


标准值


《大气污染物综合排放标准》（GB 16927-1996）

颗粒物

有组织

最高允许排放速率

排气筒高度m

18


二级kg/h

4.94

最高允许排放浓度mg/m3

120

厂界

mg/m3

1.0

表3-15 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

2、水污染物排放标准


本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏不外排；初期雨水和地面清洗废水经污水处理设施处理后回用不外排。

3、噪声排放标准


施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界环境噪声排放限值。


表3-16  建筑施工噪声排放标准  单位：Leq dB（A）


标准名称


昼间


夜间


《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界环境噪声排放限值

70

55

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。具体排放标准见下表。

表3-17工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）


声环境功能区类别

昼间

夜间

2类标准

60dB（A）

50dB（A）

4、固废贮存污染控制标准


运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；


危险废物污染物控制标准：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023 ）。





		总量

控制

指标

		表3-18   本项目污染物排放总量表  单位：t/a


污染物名称


预测排放量


废气

非甲烷总烃


0.1028

颗粒物


2.566

本项目新增污染物总量由区域进行平衡。





四、主要环境影响和保护措施

		施工

期环

境保

护措

施

		（一）施工期大气污染防治措施


为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：


①在施工作业现场设置围挡。容易产生粉尘的施工过程应洒水作业，使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘、扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；


②加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积；


③应使用预拌混凝土，粉性物料采取封闭、遮盖等措施。运输车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民区等敏感区行驶；


④运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面；


⑤对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘；


⑥施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧；


⑦施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。


经上述治理后，施工期产生的粉尘、扬尘对环境空气及敏感点的影响较小。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。


（二）施工期废水防治措施


本项目施工期生活污水排入防渗旱厕，施工期的装修、材料冲洗以及使用大量的挖掘机械、运输机械和其他辅助机械，在作业和维护时有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，流入受纳水体使受纳水体SS、COD、油类含量增高，DO下降，会引起水体污染。


泥浆废水设沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，对环境影响很小。施工期施工人员的粪便排入防渗旱厕，定期清掏。经过这些措施，本工程施工期对地表水环境的影响将大大减小。


（三）施工期噪声防治措施


项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。


为减轻施工噪声对周围环境的影响，工程拟采取如下具体措施：


（1）选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低 10dB（A）以上。夜间22时至次日6时禁止施工。


（2）合理布置施工现场，尽量将高噪声机械布置在远离场界位置。


（3）施工单位加强施工期的管理，选用低噪声设备，高噪声设备设置隔声罩或消声装置。


（4）运输车辆经过场界周围环境敏感目标时，减速缓行，禁止鸣笛，夜间（22:00~6:00）停运。


在严格落实以上噪声防治措施的前提下，本项目施工期噪声不会对周围环境造成明显影响，可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对声环境影响较小。


（四）施工期固体废物防治措施


固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废装修建筑材料，生活垃圾主要是施工人员废弃物品。


建筑垃圾应分类收集，其中可以回收利用的出售综合利用，节约资源；不可利用建筑垃圾外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，不得随意堆放；施工人员生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运；沉淀池泥浆干化后，进行迹地恢复。


综上所述，施工期间对环境会产生一些不利影响。由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响随着施工的结束而消除。



		运营
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		一、废气


本项目产生的废气主要为汽车拆解过程中产生的粉尘、大块钢铁切割粉尘、钢铁破碎产生的粉尘、预处理过程废油液等挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）和少量挥发的制冷剂废气、危险废物贮存库挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）。


源强分析

1）粉尘


本项目为报废汽车拆解项目，所拆解车辆均为报废车，而且是破坏性拆解，因此进场后无需进行冲洗，为减少座椅等含灰尘较多部位产生扬尘，可用小型吸尘器进行简单除尘后即可进行拆解。


拆解过程以工具拆除为主，进行剪断、压扁和破碎等处理，外卖运输，车身上的铁锈在挤压、压扁等处理时脱落产生铁锈粉尘，由于刚脱落的铁锈绝大多数呈片状，粒径较大，多在室内迅速沉降，小部分在小范围产生局部的粉尘影响，待自然沉降后，及时对地面进行清扫；大件钢材的切割主要以剪断机为主，仅在对车体进行肢解时对较难拆卸部分进行切割，在切割过程中会产生一定的粉尘。项目大型废钢铁需进行破碎处理，破碎过程中会产生一定的粉尘。


（1）切割

本项目在切割工序进行时，车间门窗关闭，利用通风换气装置加强车间内的通风，减少对车间内人员的影响。本项目切割采用等离子切割。等离子切割是以压缩空气为工作气体，以高温高速的等离子弧为热源、将被切割的金属局部熔化，熔化的金属由喷出的高压气流吹走，产生金属粉尘沉降，对于有色金属（不锈钢、铝、铜、钛、镍）切割效果更佳。


根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册）中等离子切割产排污系数见下表。


表4-1 等离子切割产排污系数表


工段名称


产品名称


原料名称


工艺名称


规模等级


污染物指标


单位


产污系数


末端治理技术名称


末端治理技术效率（%）


参考k值计算公式4


下料

下料件


钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料


等离子切割


所有规模

废气

工业废气量

立方米/吨-原料

4635

/


/


/


颗粒物

千克/吨-原料

1.10

单筒（多筒并联）旋风

60

k=除尘设备耗电量（千瓦时）/(除尘设备额定功率（千瓦）×除尘设备运行时间（小时）)

板式

95

管式

95

直排

0


喷淋塔/冲击水浴

85

多管旋风

70

袋式除尘

95

本项目为新建项目，切割量参照同类型项目，切割量取为4500t/a，则本项目等离子切割颗粒物产生量=1.10千克/吨-原料×4500吨/年÷1000=4.95t/a。颗粒物产生量为4.95t/a，产生速率为2.06kg/h（300d/a、8h/d）。 


根据项目生产特点，本项目产生粉尘的机械拆解过程主要是在拆解车间内进行的切割操作。汽车拆解车间封闭，本项目在切割工位设置移动式除尘器（集气效率按照80%计，除尘效率在95%），净化处理后排放于车间内，以无组织形式排放于车间外，则粉尘的排放速率为0.495kg/h，排放量为1.188t/a（300d/a、8h/d）。采取措施后，无组织排放颗粒物监控点厂界浓度可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）要求。


移动式除尘器工作原理：含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤。粉尘被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出。可直接排放在室内循环使用。也可根据需要排出室外。整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，静电吸附，筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰。粉尘抖落在集尘器（抽展）中，再由人工进行处理。
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图4-1 气流组织方式
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图4-2 有效工作范围

本项目移动式除尘器配备有3米长、直径160mm的抽排臂，软管材料为聚酯纤维（表层为PVC），可360°旋转。端部装有集气罩，吸气效率高，集气效率在80%以上。其有效风量为2000-2500m3/h，过滤面积13-15m2，过滤效率为95%以上。采用过滤滤芯为覆膜式滤料，清洁方式采用压缩空气清洁，配有低风量报警提示需要清洁或更换滤芯。经过滤后的粉尘浓度能达到室内粉尘容许排放浓度要求，可直接排放于室内。移动式除尘器自带移动脚轮，方便在工作区移动，且移动式除尘器成本较低。


（2）破碎


根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（42 废弃资源综合利用行业系数手册）中等废钢铁破碎产排污系数见下表。

表4-2 废弃资源综合利用行业系数表

工段名称


原料名称


产品名称


工艺名称


规模等级


污染物指标


单位


产污系数


末端治理技术名称


末端治理技术效率（%）


/

废钢铁

钢铁废碎料

破碎

所有规模

废气

工业废气量

立方米/吨-原料

2000

/


/


颗粒物

克/吨-原料

360

袋式除尘

95

本项目车身破碎主要是车的外壳，车辆的驾驶室和车斗车架。项目小汽车直接将车架输送至破碎线，客车和货车车身经切割成块后，输送至破碎线破碎。项目需要破碎的钢铁取拆解总量约80%，则需破碎钢铁量约15937.5t/a，根据系数手册，破碎过程粉尘产生量按360g/t钢铁计，则破碎时粉尘产生量为5.74t/a，2.39kg/h。

在破碎工位设置集气装置，集气效率按照80%计，经布袋除尘器处理，除尘效率按95%计，经处理后由18m高排气筒（DA001）排放，则有组织颗粒物的排放速率为0.096kg/h，排放量为0.230t/a（300d/a、8h/d）。本项目设置风机风量为2000m3/h，则废气排放浓度为47.8mg/m3，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织最高允许排放浓度限值要求。本项无组织排放量为0.478kg/h，1.148t/a，厂界可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

可行性技术：本项目切割、破碎工序产生的颗粒物采用集气罩收集+布袋除尘器处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）废机动车加工工业明确规定的可行性技术，废气处理可行。


2）非甲烷总烃


在排空油箱油品时，未能达到100%的排空率，这些油正常情况下附着在油箱的内壁，本项目待拆的报废机动车油箱中废油量较少，且吸出废油时采用负压吸油装置将剩余油品直接吸入到密闭容器中，且油箱整体拆下后不进行进一步破碎处理，因此非甲烷总烃逸散量极少。


废油液抽取时非甲烷总烃源强参照《散装液态石油类产品损耗》（GB11085-1989）中参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中，B类地区汽油卸车损耗率为 0.20%，柴油卸车损耗率为 0.05%，因项目柴油车占比较小，因此本报告在计算过程中把少量柴油全部归入汽油进行计算。建设项目为小规模作业，项目抽取次数较多，考虑操作过程可能有更多油液滴落，有机废气挥发增多，拟采用双倍耗损率的计算，即采用汽油卸车损耗率0.40%。本项目共回收废油89.2t/a，则项目非甲烷总烃年产生量为0.357t/a，产生速率为0.198kg/h（300d/a、6h/d）。本项目在燃油机动车预处理拆解工位设置集气系统，非甲烷总烃收集效率按照80%计，收集废气经处理效率为90%的二级活性炭吸附装置处理后，通过18m高排气筒（DA002）排放，废气量为2000m3/h，排放量为0.029t/a（0.016kg/h），排放浓度为7.9mg/m3，污染物排放排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织最高允许排放浓度标准限值要求；其余20%未被集气系统收集的非甲烷总烃无组织排放，无组织排放量为0.071t/a（0.040kg/h）。车间外VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中VOCs无组织排放限值；厂区外非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。


可行性技术：本项目传统燃油机动车拆解预处理平台设置集气罩，收集的废气经二级活性炭吸附装置处理，为《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中明确规定的汽车拆解废气污染防治可行技术，本项目废气处理措施可行。

3）制冷剂废气


R12是我国早期中小型制冷装置中使用较为广泛的中压中温制冷剂，由于R12中含氟利昂的一类对臭氧层的耗损作用和较髙的温室效应值，1992年的哥本哈根国际会议将其列入了逐步禁用范闱，按照履约要求，中国应在1999年7月1日将CFC类物质（主要指R12类制冷剂等）的消耗量冻结在1995年至1997年的平均水平上，至2005年削减50%，2010年全部淘汰。我国早在2000年就明令汽车空调维修企业必须以环保型的R134a取代非环保产品R12。R134a学名四氟乙烷，分子式CH2FCF3，分子量：102.03，沸点：-26.26℃，凝固点为-96.6℃，临界温度101.1℃，临界压力：4067kpa，饱和液体密度25℃时为1.207g/cm3。沸点下蒸发潜能为215kJ/kg，质量指标：纯度≥99.9%，水份PPm≤0.0010，蒸发残留物PPm≤0.01，R134a作为R12的替代制冷剂，它的许多特性与R12很相像。R134a的毒性非常低，在空气中不可燃，安全类別为A1（无毒不可燃），是很安全的制冷剂。由于R134a属于HFC类物质，因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是目前主流的环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。今后随着新型环保制冷剂的不断研发、推广和应用，汽车制冷剂中氟利昂将逐步淘汰，这种影响将逐步降低，最后消失。


根据报废汽车使用年限要求及国家对CFC类物质淘汰日程安排估计，本项目回收拆解的报废机动车中制冷剂主要为R134a。本项目采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，使用时，将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉出”来。从回收罐抽出蒸汽，又会进回收装置的运行，把它排到（推回）被回收设备的蒸汽入口处。在制冷剂的收集过程中，仅在连接、储存过程中会有少量制冷剂通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中，泄漏出来的氟利昂量非常小，对周围的环境影响也很小；因此评价中仅对制冷剂回收过程提出相应的措施要求。


4）危险废物贮存库废气（DA002）


本项目液态危险废物为废油液，废制冷剂，废防冻液和污水处理设施产生的浮油和污泥。危险废物贮存库内废液暂存区设制冷剂最大储存量3.5t、废油液最大储存量7.5t、废防冻液最大储存量6.5t，污水处理设施的浮油和污泥最大储存量为2.5t，危险废物贮存库内液态废物库存最大量为20吨。本项目根据美国环保局网站AP-42空气排放因子汇编“废物处置-工业固废处置-储存-容器逃逸排放”工序的非甲烷总烃产生因子2.22×102磅/1000个55加仑容器•年，折算为非甲烷总烃排放系数为100.7kg/200t固废•年，即0.50kg/t固废•年。则本项目挥发性有机化合物产生量为10kg/a。危险废物贮存库设置集气系统，非甲烷总烃收集效率按照80%计，收集废气经处理效率为90%的二级活性炭吸附装置处理后，与废油液抽取废气汇合通过18m高排气筒排放（DA002），废气量为200m3/h，排放量为0.8kg/a（0.0001kg/h），排放浓度为0.46mg/m3，污染物排放排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放标准限值要求；其余20%未被集气系统收集的非甲烷总烃无组织排放，无组织排放量为2kg/a（0.0002kg/h）。危险废物贮存库外VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中VOCs无组织排放限值；厂区外非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。


可行性技术：本项目危险废物贮存库设置集气罩，收集的废气经二级活性炭吸附装置处理，属于《排污许可申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）可行性技术。


5）食堂油烟

根据建设单位提供的方案，项目共设一个基准灶头个，餐饮建设规模划为小型（基准灶头数≥1个，＜3个），因此，其油烟最高允许排放浓度不得超过2.0mg/m3和油烟净化设施最低去除效率不得低于60%。


根据有关资料显示，每人每天耗食用油量约为30g，日耗食用油约为30g*10人=0.3kg，年耗食用油约为0.3kg*300天=90kg，所排油烟气中油烟含量约占耗油量的1.2%，则年油烟排放量90kg*1.2%=1.08kg。


本项目按1只基准灶计，其吸排油烟机的实际有效风量为500m3/h，风机运行按3h/d计，烟废气排放量为45万m3/a，500m3/h，油烟产生量为1.08kg/a，0.0012 kg/h，油烟废气通过油烟净化设备进行处理，治理效率为60%，排放量为0.0005kg/h，0.0005t/a，排放浓度为1mg/m3。


技术可行性分析：本项目食堂油烟采用油烟净化设施对进行收集后通过烟道引至屋顶排放，油烟净化设施处理效率≥60%，污染物排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度标准（2.0mg/m3），本项目采该措施可行。

表4-3 污染源源强核算结果及相关参数一览表


工序/生产线


装置


污染源


污染物


污染物产生


治理措施


污染物排放


排放时间(h)


核算方法


废气量


(m3/h)


产生浓度


(mg/m3)


产生量(kg/h)


工艺


效率/%


核算方法


排放废气量


(m3/h)


排放浓度(mg/m3)


排放量(kg/h)


拆解


切割机

无组织


颗粒物


系数法

/


/


2.06

移动式除尘器

80%+95%

系数法

/


/


0.495

2400

破碎机


DA001

颗粒物

系数法


2000

1195.3

2.39

集气罩+布袋除尘器


80%+95%


系数法


2000

47.8

0.096

2400


无组织

颗粒物

系数法


/

/


0.478

/


/

系数法


/


/


0.478

2400


油液抽取

抽油机


DA002

非甲烷总烃


系数法


2000


99

0.198

集气系统+二级活性炭吸附


80%+90%


系数法


2000


7.9

0.016

1800

无组织


非甲烷总烃


系数法

/


/

0.040

/

/

系数法

/

/

0.040

1800

危险废物贮存库


危险废物贮存库


DA002

非甲烷总烃


系数法


200

5.7

0.0011


集气系统+二级活性炭吸附


80%+90%


系数法


200

0.46


0.0001

8760

无组织


非甲烷总烃


系数法


/


/

0.0002


/


/


系数法


/

/

0.0002

8760

/


汇合


DA002

非甲烷总烃


系数法


2200

90.5

0.1991

集气系统+二级活性炭吸附

80%+90%


系数法


200


7.3

0.0161

/

食堂

食堂

/

油烟


系数法


500

2.4

0.0012 


油烟净化器


60

系数法


500

1.0

0.0005

900

2、非正常工况


《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。

根据本项目实际情况，本项目废气排放的非正常工况主要发生在污染防治（控制）设施非正常状况，非正常工况下，集气罩、布袋和移动式除尘器吸尘管破损以及活性炭吸附装置未及时更换影响净化效率。本次非正常工况下，布袋除尘器除尘效率按80%，移动式除尘器集气效率按50%计，活性炭吸附效率按0%计，本项目大气非正常排放参数见下表。

表4-4 非正常工况下废气污染源源强核算结果及相关参数一览表


非正常排放源


非正常排放原因


污染物


非正常排放速率（kg/h）


单次持续时间/h


年发生频次/次


破碎工序颗粒物


集气罩破损和布袋破损


颗粒物


0.191

1


1


预处理工序

非甲烷总烃


活性炭吸附装置未及时更换


非甲烷总烃


0.198

1


1


危险废物贮存库


非甲烷总烃


活性炭吸附装置未及时更换


非甲烷总烃


0.0011

1


1


3、废气处理措施可行性


本项目废气中切割、破碎工序产生的颗粒物采取集气罩收集+布袋除尘器处理工艺，油液抽取产生的非甲烷总烃采取二级活性炭吸附工艺，本项目采取的废气处理工艺均为《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中明确规定的废机动车加工工业中拆解生产单元废气污染防治可行技术，危险废物贮存库产生的非甲烷总烃采取集气收集+二级活性炭吸附处理工艺，排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放标准限值要求，达标排放，综上本项目废气处理措施可行。

4、环境影响分析

本项目在切割工序进行时，车间门窗关闭，利用通风换气装置加强车间内的通风，切割废气经移动烟尘净化器处理后无组织排放；破碎操作工位设置集气罩+布袋除尘器（集气罩收集效率80%+布袋除尘器净化效率为95%）进行净化处理，经18m高排气筒（DA001)排放，颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织最高允许排放浓度标准限值要求，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。本项目待拆的报废汽车油箱中存在少量废油，采用负压吸油装置，操作工位设置集气罩+二级活性炭吸附装置进行净化，经18m高排气筒（DA002）排放，危险废物贮存库废气经集气系统收集和二级活性炭吸附装置处理后通过18米高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织最高允许排放浓度标准限值要求，车间外VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中VOCs无组织排放限值，厂区外非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。本项目采取环保技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A中的可行技术。


5、排放口基本信息

排放口基本情况见下表。

表4-5 排放口基本情况表


名称


编号


地理坐标/°

类型


内径（m）


高度（m）


温度

排气筒


DA001


131.78893179，46.70185082

一般排放口


0.3


18

常温

DA002

131.78927243，46.70199613

一般排放口


0.3


18

常温

排气筒设置合理性：本项目DA001、DA002排气筒高度均为18米，排放不同污染物，排气筒周围200米半径范围内最高的建筑为厂区内的拆解车间，建筑物最大高度为12米，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1 排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上,不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”的要求；因此本项目排气筒设置合理。


6、监测要求


运行期间环境监测工作应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）进行，详见下表。


表4-6 运行期间环境监测情况表


要素


监测点


监测


项目


监测时间及频率


执行排放标准


废气


DA001


颗粒物


1次/年


《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求


DA002


非甲烷总烃


1次/年


厂界


颗粒物


1次/年


《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准


厂界


非甲烷总烃


1次/年


厂房外


非甲烷总烃


1次/年


《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1排放标准限值


二、废水


本项目厂区污水主要为生活人员产生的生活污水、初期雨水和地面冲洗废水。


1、生活污水


本项目食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水混合后排放，统称为生活污水，生活污水排放量按给水量的80%计，则生活污水产生量为0.64t/d，192m3/a。主要污染物及排放浓度为COD 350mg/L、BOD5 250mg/L、氨氮25mg/L、SS 200mg/L，生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。


2、初期雨水和地面冲洗废水


地面清洗水排放量按给水量的80%计，则清洗废水量为3.74m3/d，673.2m3/a。地面清洗废水经污水处理设施处理后回用于地面清洗，不外排。

本项目的初期雨水收集后经污水处理设施处理后，回用于车间地面清洗。本项目项目污水处理工艺为隔油+混凝沉淀，处理能力8m3/d。污水处理间内建有回用水池内，容积为8m3，用于暂存处理后待回用的再生水。

本项目地面清洗用水补充水量为169.2m3/a，本项目初期雨水最大产生量为161.1m3/a，因此地面清洗用水可消耗掉初期雨水，则初期雨水回用于地面清洗可行。

废水处理后回用于地面清洗。对外环境无影响。


3、技术可行性分析


根据工程分析，本项目含油污水主要来源于车间地面清洗废水、初期雨水，主要污染物为COD和石油类，污水处理设施采用隔油+混凝沉淀工艺。

本项目产生的污水本身就成分简单，污染物浓度较低，经隔油+混凝沉淀工艺处理后，废水污染物浓度大大降低，出水水质较好，污水处理设施处理能力为8m3/d，地面冲洗废水产生量为3.74m3/d，污水处理间内建设8m3回用水池，根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）其中规定，雨水回用系统设有清水池时，其有效容积可按雨水回用系统最高日设计用水量的25%~35%计算。本项目雨水最高日设计用水量为4.68m3，因此设置8m3回用水池可行。

综上，本项目污水处理设施处理能力和处理效率均能满足本项目要求，因此本项目污水处理可行。


三、噪声


1、主要噪声源及源强 


本项目厂区南区用于贮存待拆解车辆、一般固体废物和动力电池，所有的拆解作业都在北区，因此南区不存在产生噪声的设备，高噪声设备噪声强度在70～90dB（A）之间。项目主要噪声设备见下表。 

表4-7 噪声源源强情况表（室外声源）

序号


声源名称


数量

空间相对位置/m

声功率级/dB(A)

运行控制措施


运行时段

X

Y

Z

1


叉车

1


40

45


1


70

低噪音设备

昼间


2


铲车

3


48

40

1


70

3


拖车

1

35

42

1


70

表4-8 噪声源源强情况表（室内声源）


序号


建筑物名称


声源名称


声功率级/dB(A)


声源控制措施


空间相对位置/m


距室内边界距离/m


室内边界声级/dB(A)


运行时段


建筑物插入损失/dB(A)


建筑物外噪声


X


Y


Z


声压级/dB(A)


建筑物外距离/m


1


拆解车间


等离子切割机

70

厂房隔声

75

60

1


6

54.4 

昼间


15


39.4

1


3

破碎机

90

减振， 隔声

82

71

0.5


6

74.4 

15


59.4

1


4

风机


75

隔声罩，减振


80

68

1


1

75.0 

20


55.0

1


5

移动烟尘净化器

75

厂房隔声

75

60

1


6

59.4 

15

44.4

1


6


机动车举升机

70

厂房隔声


54

62

1


7


53.1

15

38.1

1


7

扒胎机

75

厂房隔声


57

70

1

10

55.0

15

40.0

1

8

液压剪切机

75

管道外壳阻尼，厂房隔声

62

71

1


4

63.0 

15


48.0

1


9

废油液五路抽取机

90

减震，厂房隔声

32

77

1


4

78.0 

15


63.0

1


10

气囊引爆装置

90

隔声罩，减震，厂房隔声

86

75

1


5

76.0 

15


61.0

1


11


风机

75


隔声罩，减振


28

72

2


1

75.0 

20


55.0

1


12


危险废物贮存库


风机


75


隔声罩，减振，厂房隔声

26


52

2


1

75.0 

20


55.0

1


13

污水处理间

水泵


85


低噪声设备，厂房隔声


23

80

0.5


3

75.5 

15


60.5

1


14

水泵


85


26

81

0.5


3

75.5 

15


60.5

1


2、预测模式


本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）附录中的预测模型，其计算公式如下：


①室内声源等效室外声源声功率级计算方法


室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，也可按下式计算。


A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。公式如下：
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式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；


Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；


Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；


R--房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数；


r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。


B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。公式如下：
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式中：Lp1i（T）--靠近围护结构处室内n个声源i倍频带的叠加声压级，dB；


Lp1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB；


n--室内声源总数。


C.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级。公式如下：
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式中：Lp2i（T）--靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；


Lp1i（T）--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；


TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。


D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。公式如下：
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式中：Lw--中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；


Lp2（T）--靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；


S--透声面积，m²。


然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。


②室外声源在预测点产生的声级计算模型


A.根据声源参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，其计算公式如下：
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式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB；


Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB；


Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；


Adiv--几何发散引起的衰减，dB；


Aatm--大气吸收引起的衰减，dB；


Agr--地面效应引起的衰减，dB；


Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB；


Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB。


B.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB；


Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB；


r--预测点距声源的距离；


r0--参考位置距声源的距离。


C.点声源的几何发散衰减Adiv，计算公式如下：
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式中：Adiv--几何发散引起的衰减，dB；


r--预测点距声源的距离；


r0--参考位置距声源的距离。


D.障碍物屏蔽引起的衰减Abar


位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。


屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。


③噪声贡献值计算公式如下：




[image: image22.wmf]ú


ú


û


ù


ê


ê


ë


é


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


+


=


å


å


=


=


m


1


j


L


1


.


0


j


n


1


i


L


1


.


0


i


Aj


Ai


10


t


10


t


1


lg


10


Leqg


T




式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；


T—用于计算等效声级的时间，s；


ti—在T时段内i声源工作时间，s；


LAi—第i个室外声源在预测点产生的等效连续A声级，dB；


tj—在T时段内j声源工作时间，s；


LAj—第j个等效室外声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。


④噪声预测值

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（ Leq ）计算公式为：
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式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；


Leqb—预测点的背景噪声值，dB；


Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；


3、本项目除危废贮存库风机24小时运行外，其余机械只在昼间运行，厂界贡献值和敏感目标预测值预测结果见下表。

表4-9  本工程噪声预测结果一览表          


点位


贡献值/dB(A)

标准值/dB(A)

结论


昼间


夜间


昼间


夜间


北区东侧厂界


53.1

21.1

60


50

达标


北区南侧厂界


43.2

23.0

60


50

达标


北区西侧厂界


45.3

28.2

60


50

达标


北区北侧厂界


54.2

29.1

60


50

达标


平房居民

28.2

3.1

60

50

达标

表4-10 厂界周边敏感目标噪声预测结果一览表  

声环境保护目标名称

现状值/dB(A)


贡献值/dB(A)


预测值/dB(A)

标准值/dB(A)

较现状增加量/dB(A)

超标和达标情况

昼间


夜间


昼间

夜间

昼间


夜间

昼间


夜间


昼间


夜间

昼间

夜间

平房居民

52

43

28.2

3.1


52

43

60

50

0

0

达标


达标

本项目运营期主要生产设置均设置在厂房内，厂房隔音为主要措施，同时风机设置隔声罩。


根据预测结果，本项目采取的噪声污染防治措施落实后，厂界外1m处能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界东南侧敏感目标处声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中2类声环境功能区限值对周边声环境影响较小。

3、 防治措施


本项目噪声污染防治采取的措施如下：


①合理布局，将高噪声源尽量布置远离厂界，做好厂房的隔声措施，设置隔声门窗。


②设备已选取新型低噪声设备，定期进行维修，防止机械摩擦造成噪声污染，安全气囊引爆装置等噪声较大设备采取下方设置减震垫、隔声罩等措施。


③泵类主要来自电机运转噪声、泵抽吸物料时产生的噪声以及泵内物料波动激发的泵体辐射噪声。评价要求在泵的进出口接管采用挠性连接和弹性连接，减少噪声传递；泵机组采用金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理。


④风机噪声的控制应采取以下措施：风机的安装应由专业人员完成，调教好风机的动平衡，减少震动噪声的产生；同时风机应采取减振、隔声降噪措施，如安装减震垫、风管采用柔性连接、隔声罩等，以减少噪声的产生。风机要及时维护和保养，确保其正常使用。


4、降噪措施可行性：


（1）减振隔声技术


声音传播是能量通过振动波方式辐射传播的，在传播途径上安装弹性材料或阻尼材料，隔绝或衰减振动的传播，就可以实现减振降噪的目的。可用的减振措施主要有隔震减震和阻尼减震，在设备安装时采用橡胶减振垫或弹簧减震，可以有效减少声能的传播，从而起到降噪的效果。


（2）隔声降噪技术


声波在通过空气的传播途径中，碰到一匀质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物发射回去，从而降低噪声的传播。隔声是用构件将噪声源接收者分开，使声能在传播途径中受到阻挡，从而降低或消除噪声的措施，称为隔声。


这些隔声措施包括：隔声墙、隔声窗、隔声罩、隔声屏障等，不同的隔声措施可以降噪20~50dB(A)。本项目针对不同的设备采用不同的隔声措施，主要有隔声间、隔声窗、隔声罩等，降噪效果在20dB(A)以上。


（3）消声降噪技术


在声波入射到多孔材料时，即可激起小孔或纤维的空气运动，紧靠孔壁或纤维表面的空气，因孔壁的影响，产生粘滞作用，使声波与多孔材料产生摩擦使声能转化热能，从而得到衰减。本项目排气筒安装的消声器，消声量可以达到15dB(A)。


由此可见，项目采取的噪声控制措施能够满足达标排放，且本项目所有设备均位于厂房内，以上技术成熟、可靠，投资费用较少。本项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。因此项目的噪声控制措施是可行的。


5、监测计划


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见下表。


表4-11 污染源监测计划


序号


环境要素


监测点位


监测指标


监测频次


1


声环境


厂界四周外1m布设4个点


噪声


每季度开展1次


四、固体废物


汽车拆解由于其行业特征的原因，产生大量的固体废弃物，大部分以目前的技术经济水平是可以回收利用的；少部分固体废物由于处理成本较高，目前回收利用不经济；还有少部分作为危险废物，委托有资质的单位进行处理。


危险废物


废油液


废油液产生于发动机、气缸等部件，主要包括汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液等，产生量约为89.2t/a。暂存于危险废物贮存库的废液暂存区，定期交由有资质单位回收处置。

废铅蓄电池


本项目拆解下来的废铅蓄电池含有铅，但本项目蓄电池仅进行拆除，不进行拆解，废铅蓄电池产生量约为261.7t/a。暂存于危险废物贮存库内的废蓄电池存放区，定期交由有资质单位回收处置。

废尾气净化装置


拆解过程产生的废尾气净化装置主要产生于汽车排气管，含尾气净化剂，产生量为46.2t/a。定期交由有资质单位回收处置。

废制冷剂


废制冷剂产生于汽车空调，产生量为13.4t/a，主要成分为HFCs等，定期委托有资质单位回收处置。


防冻液

本项目拆解过程产生的防冻液产生量为25.6t/a，根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）确定为危险废物，应按照危险废物管理暂存，定期交由有资质单位进行处置。


废电容器（含多氯联苯）


本项目不含多氯联苯的电容器按照副产品管理，进行外售，对于含多氯联苯的电容器应按照危险废物管理暂存，定期交由有资质单位进行处置。本项目含多氯联苯的电容器产生量约35.9t/a，为危险废物。


（7）废机油滤清器


本项目拆解过程中拆除的废机油滤清器含油废机油，属于危险废物，产生量为19.3t/a。应按照危险废物管理暂存，定期交由有资质单位进行处置。


（8）含汞废物

本项目拆解过程中产生的废水银开关、含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，为含汞废物，属于危险废物，产生量为5.8t/a。应按照危险废物管理暂存，定期交由有资质单位进行处置。


（9）石棉废物


本项目拆解过程中产生的报废机动车制动器衬片产生的石棉废物，为石棉废物，属于危险废物，产生量为10.7t/a。应按照危险废物管理暂存，定期交由有资质单位进行处置。


（10）废电路板

本项目拆解过程中产生的废电路板及其元器件，属于危险废物，产生量为9.1t/a。应按照危险废物管理暂存，定期交由有资质单位进行处置。


（11）沾有油污的手套、抹布


拆解过程沾上油污的手套、抹布及擦车间地面的废墩布等均含有废油，产生量为0.5t/a。定期交由资质单位进行处置。


（12）污水处理设施产生的浮油和污泥


本项目污水处理设施产生的浮油和污泥，产生量为2.5t/a，含有石油类污染物，定期交由有资质单位回收处置。


（13）废活性炭


活性炭吸附装置产生的废活性炭属于危险废物，活性炭吸附有机废气的能力大概为自身单位重量的1/3，本项目非甲烷总烃的吸附量约为0.267t/a，所需活性炭量约为0.801/a，则废活性炭量为1.07t/a，每季度更换一次，定期交由有资质单位处置。


一般固废


（1）混合废物

混合废物主要为难以分离的破玻璃、橡胶等、废棉、麻织物、废海绵、废皮革等，产生量为261t/a，本项目不具备混合废物的分选能力，集中收集后外售综合利用。


（2）布袋除尘器收集粉尘


本项目除尘器粉尘主要为布袋除尘器过滤的金属粉尘，产生量为8.12t/a，外售综合利用。


（3）废皮布制品

本项目产生的废废皮布制品包括内饰材料、废纺织物、座椅和已引爆的安全气囊等，产生量为225.4t/a，外售综合利用。


（4）废布袋


本项目废布袋产生量为每年0.2t/a，属于纺织品属于一般工业固体废物，集中收集，交由厂家回收处置。


（5）可回收利用的固体废物


本项目生产过程产生的可利用的固体物质主要包括钢铁、有色金属、橡胶、塑料、玻璃等，钢铁存放于钢铁存放区，其余在一般固废贮存库内分类收集暂存后直接外售处置，不在厂区内进一步拆解加工。


废钢铁：达到报废程度的废发动机、车身、车架等铁制部件剪切、切割、打包压块后外售，产生量为19921.9t/a，定期外售。


废有色金属：废有色金属产生量约4190.1t/a，报废机动车拆解得到的有色金属主要包括铜、锌、铝，拆解后进行分类收集，定期外售。


废橡胶：废橡胶产生量约1132.3t/a，报废机动车拆解得到的废橡胶主要包括废轮胎和密封条、燃料管等，集中收集外售给橡胶回收企业。


废塑料：废塑料产生量约831.8t/a，报废机动车拆解得到的废塑料主要包括车灯、保险杠等，集中收集后外售给塑料回收企业。


废玻璃：废玻璃产生量约364.9t/a，废玻璃主要包括前后挡玻璃和车窗玻璃，废旧汽车玻璃回收利用方式有直接利用和转型利用两种。直接利用是指拆解下的玻璃质检合格，可直接作为旧零件配件使用于原设计制造的车型上。转型利用是将回收的玻璃收集后外售给玻璃回收生产企业。

（6）废动力电池


新能源汽车拆解时会产生废动力电池，产生量为244.9t/a，主要为锂电池和镍氢电池，暂存于动力电池库内，委托有资质单位回收。


（7）废弃电子部件


产生量为30.8t/a，主要包括车控电子零部件和车载电子零部件，交由有废弃电器电子产品处理资格的企业进行处置。


（8）食堂垃圾及废油脂

本项目建设食堂为员工提供午餐一餐，食堂设置油水分离装置收集油脂，则项目食堂垃圾和废油脂产生量为1t/a，集中收集，交由有资质的单位统一收运处理。

3、生活垃圾

项目定员人数为10人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，年生产300天，生活垃圾产生总量为5kg/d，1.5t/a。


表4-12 危险废物产生情况一览表


序号


危险废物名称


产生


量(t/a)


危险废物类别


废物代码


产生工序


形态


有害成分


危险特性


处置方式


1


废油液


89.2

HW08废矿物油与含矿物油废物


900-199-08


拆解工序


液态


汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液等


T，I


废油液储存在密闭的桶内，暂存于危险废物贮存库内专用存储区。定期交由有资质单位处置。


2


废蓄电池


261.7

HW31其他废物


900-052-31


拆解工序


固态


硫酸、Pb等重金属


T


废蓄电池暂存于耐酸容器内，暂存于危险废物贮存库专用存储区，定期交由有资质单位处置。


3


废尾气净化装置


46.2

HW50废催化剂


900-049-50


拆解工序


固态


废汽车尾气净化催化剂


T


废尾气净化装置储存于防漏胶袋内，暂存于危险废物贮存库专用存储区，交由有资质单位处置


4


废制冷剂


13.4

HW49其他废物

900-999-49

拆解工序


液态


CFCs、HFCs

T


废制冷剂储存在专用存储罐内，暂存于危险废物贮存库，委托资质单位统一处置


5


防冻液


25.6

HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物

900-404-06

拆解工序


液态


防冻液


T，I，R

防冻液和动力电池冷却液存储于专用存储罐内，暂存于危险废物贮存库，委托资质单位统一处置


6


废电容器


35.9

HW10多氯（溴）联苯类废物


900-008-10


拆解工序


固态


含多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）、多溴联苯（PBBs）的废弃电容器、变压器


T


废电容器存储于专用密闭容器内，暂存于危险废物贮存库内专用存储区，交由有资质单位处置


7


废机油滤清器


19.3

HW49其他废物


900-041-49


拆解工序


固态


含废机油


T/


In


存储于专用存储箱内，暂存于危险废物贮存库内专用存储区，交由有资质单位处置


8


含汞废物

5.8

HW 29含汞废物

900-023-29

拆解工序


固态


废水银开关、含汞荧光灯管及其他废 含汞电光源


T 

存储于专用存储箱内，暂存于危险废物贮存库内专用存储区，交由有资质单位处置


9


石棉废物


10.7

HW36石棉废物


900-030-36

拆解工序


固态


报废机动车制动器衬片


T 

存储于专用存储箱内，暂存于危险废物贮存库内专用存储区，交由有资质单位处置


10

废电路板

9.1

HW49其他废物


900-045-49

拆解工序


固态


废电路板

T 

存储于专用存储箱内，暂存于危险废物贮存库内专用存储区，交由有资质单位处置


11

沾有油污的手套、抹布


0.5

HW49其他废物


900-041-49


车间地面擦洗、拆解工序


固态


废弃的含油手套、抹布


T/


In


存储于专用存储箱内，暂存于危险废物贮存库内专用存储区，交由有资质单位处置


12

污水处理设施产生的浮油和污泥


2.5

HW08废矿物油与含矿物油废物


900-210-08

油水分离产生


液态


/


T，I


存储于专用存储箱内，暂存于危险废物贮存库内专用存储区，交由有资质单位处置


13

废活性炭


1.07

HW49其他废物


900-041-49


活性炭吸附装置


固态


沾染非甲烷总烃、恶臭物质的废活性炭


T/


In


废活性炭存储于防漏容器内，暂存于危险废物贮存库废活性炭专用存储区，交由有资质单位处置


表4-13  一般工业固体废物一览表


序


号


名称

编码


主要成分

废物类别


产生量（t/a）


处置方式


1

混合废物

900-004-S17


900-006-S17


900-007-S17

难以分离的破玻璃、废橡胶、废塑料

一般固废


261

外售综合利用

2

布袋除尘器收集粉尘


900-001-S17


900-002-S17

除尘器金属粉尘


8.12

外售综合利用


3

废皮布制品

900-007-S17

安全气囊（已引爆）、内饰、安全带等

225.4

外售综合利用


4

废布袋

900-009-S59


布袋除尘器布袋

0.2

交由厂家回收处置

5

废钢铁

900-001-S17

钢铁

19921.9

外售综合利用


6

废有色金属

900-002-S17

铜、锌、铝等

4190.1

外售综合利用

7

废橡胶

900-006-S17

废轮胎和密封条、燃料管

1132.3

外售综合利用


8

废塑料

900-003-S17

车灯、保险杠等

831.8

外售综合利用


9

废玻璃

900-004-S17


前后挡玻璃和车窗玻璃

364.9

外售综合利用


10

废动力电池

900-012-S17


新能源车动力电池

244.9

委托有资质单位回收

11

废弃电子零部件

900-008-S17


车控电子零部件和车载电子零部件

30.8

委托有资质单位回收


12

食堂垃圾及废油脂

900-002-S61


食物残渣和油脂

1

委托有资质的单位统一收运处理

表4-14 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表


序号


贮存场所（设施）名称


危险废物名称


位置


贮存方式


最大存放量（t）


贮存周期


1


危险废物贮存库240m2)


废油液


废液暂存区


专用密闭容器


7.5

1个月


2


废蓄电池


废蓄电池暂存区


耐酸容器


66

3个月


3


废尾气净化装置


其他危废暂存区


防漏胶袋


12

3个月


4


废制冷剂


废液暂存区


专用存储罐


3.5

3个月


5


防冻液


废液暂存区


专用存储罐


6.5

3个月


6


废电容器

其他危废暂存区


专用密闭容器


9


3个月


7


废机油滤清器


其他危废暂存区


专用存储箱


5


3个月


8


含汞废物


其他危废暂存区


专用存储箱


2


3个月


9


石棉废物


其他危废暂存


专用存储箱


3


3个月


10


废电路板


其他危废暂存


专用存储箱


3


3个月


11


沾有油污的手套、抹布

其他危废暂存


专用存储箱


0.5

一年


12


污水处理设施产生的浮油和污泥


废液暂存区


专用存储箱


2.5

一年


13


废活性炭


其他危废暂存


专用防漏容器


0.54

半年


4.5固体废物环境管理


1、一般固废暂存场所要求

1）一般固体废物环境管理


一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中的有关规定。建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020修订)要求，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。


2）危险废物管理


项目拟对各类危险废物进行分类收集、包装，并建设危险废物贮存库暂存危险废物，危险废物委托有资质单位处置。项目在危险废物的产生、贮存、运输、处置、利用过程中拟制定严格的管理制度和操作规程，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012)、《危险废物转移管理办法》、《危险废物规范化管理指标体系》等要求规范化建设和运行。项目拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，设置危险废物贮存库，并根据项目危险废物产生量、贮存期限等，分区设置各类危险废物贮存场所的能力，以满足暂存要求，具体情况如下：


A 废蓄电池暂存区


废蓄电池暂存区用于暂存铅酸蓄电池。项目拆解过程不对铅酸蓄电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，以保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。废蓄电池暂存区与其他区域设置实体隔断并有单独出入口，拆卸下来的废蓄电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存，地面设防腐防渗耐酸地面及泄漏收集池等措施，规范化设置危险废物识别标志，其贮存能力可满足暂存要求。项目拆解产生的废铅酸蓄电池严格按危险废物的管理和处置要求，暂存期不超过3个月，按规范要求进行转移并委托有资质的单位进行处置。


B 废液暂存区


项目废油液、废制冷剂、防冻液、污水处理设施产生的浮油和污泥暂存于废液暂存区，地面采取防渗工程措施、泄漏收集等措施，暂存区密闭呈微负压状态，并设抽风装置。各类废液经收集后分类贮存于密闭容器中，存放于废液暂存区，废液暂存区设置围堰，暂存期不超过1个月，按规范要求进行转移并委托有资质的单位进行处置。


C 其他危废暂存区


项目拆解过程中产生的其它危险废物主要包括废尾气净化装置、废机油滤清器、废电容器、含汞废物、石棉废物废电路板、废活性炭、沾有油污的手套、抹布等，分类贮存于其他危废暂存区，地面采取防渗措施，对各类危险废物采用密闭式包装后分类贮存其贮存能力可满足暂存要求；严格按危险废物的管理要求，最大暂存期不超过1年，按规范要求进行转移并委托有资质的单位进行处置。


3）危险废物运输过程的污染防治措施


本项目产生的危险废物在厂内指定的危险贮存库安全暂存，定期委托有资质单位回收处理，由持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的单位拉运。


在装卸过程中由于储罐、封盖老化或操作不规范致使物料逸散，导致装卸区工作人员皮肤或上呼吸道系统感染；物料的泄露会引起土壤的污染，并进一步影响地下水体；废油液具有挥发性和易燃性，在运输过程中由于操作不当，如遇明火、高热、氧化剂时易引起燃烧爆炸危险，对运输沿线的敏感保护目标造成影响；危险废物挥发被人体吸入后，会引起头晕、呼吸道和眼部刺激症状，对运输沿线的敏感保护目标造成影响。


本环评要求的危险废物运输应当达到以下要求：


①危险废物的运输由托持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的单位运输，并按照其许可证经营范围组织实施；


②危险废物贮存设专职人员管理，防止非工作人员接触，装卸区工作人员应配备个人防护装备并设立必要的消防设备和指示标志；


③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；


④按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定在危险废物外包装设置警示标志；


⑤输路线应尽量避免穿越人口稠密区，远离人员活动区和生活垃圾存放场所，方便危险废物运送人员及运送工具、车辆的出入；运输人员要穿安全防护服。


（3）危险废物环境管理


本项目危险废物应设专门管理人员，加强对危险废物分类收集、贮存、转移的管理，确保危险废物就玩得到合理处置。


①危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》要求执行。


②实行全过程管理。对危险废物的产生、收集、运输、贮存、加工处理直至最终处置承担起责任。并向环保主管部门进行申报、登记，并接受管理部门的监督和指导。


4）相关标志和标识规范化管理


根据《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范 》（HJ 1276—2022）等相关标准要求，工程应设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，并且相关标志牌应设置在醒目位置，环境保护图形标志牌及其说明示例，本项目危废相关图形标识牌及警示标识如以下各图所示。
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图4-3 危险废物版危险废物贮存设施标志样式示意图
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图4-4危险废物标签
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图4-5 危险特性警示标识
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图4-6 危险废物标签（张贴于袋装危废包装物上）
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图4-7 危险废物贮存分区标志样式示意图


五、地下水、土壤


1、地下水污染的可能途径


本项目为汽车拆解和破碎项目，根据项目工程分析，建设项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别见下表。


表4-15  本项目对地下水、土壤环境影响污染源、途径及影响因子识别表


污染源


工艺流程/节点


污染物类型


污染途径


全部污染物指标


特征因子


备注


主体工程


拆解车间


危险废物


垂直入渗、地表漫流


石油类、硫酸


石油类


连续


环保及辅助工程


危险废物贮存库


危险废物


垂直入渗


石油类、硫酸


石油类


连续


废水收集池、初期雨水池

废水污染物


垂直入渗


石油类


石油类


间断


轿车停放区、客货车停放区、摩托车停放区、农业机械停放区

危险废物


垂直入渗、地表漫流


石油类、硫酸


石油类


连续


注：硫酸为蓄电池中所含


2、地下水、土壤环境影响分析


本项目危险废物贮存库、初期雨水池、废水收集池一旦出现破裂，便会造成废水、废液泄露，在此情况下，废水、废液通过渗透进入地下水环境，可能会污染场区和周边区域地下水。因此，本工程应重点做好事故防范和应急措施，杜绝此类情况的发生。


项目营运过程中，均进行地面硬化防渗处理，因此产生的泄漏物料等污染物，不会直接与土壤接触下渗或随雨水外流污染土壤环境。防渗工程污染防治区根据工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区：


（1）重点防渗区


指可能污染地下水环境的污染物泄露后不容易被及时发现和处理的区域或部位。本项目重点防渗区主要包括危险废物贮存库、废水收集池、事故池、初期雨水池和污水处理间。


危险废物贮存库采用2mm厚高密度聚乙烯膜构筑防渗层，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求；废蓄电池存放于专用防腐蚀密闭容器中，下方设置耐腐蚀托盘，并张贴醒目的标识。


废水收集池、事故池、初期雨水池和污水处理间宜采取抗渗钢纤维渗混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s的要求。


（2）一般防渗区


一般防渗区为拆解车间、一般固废贮存库、动力电池库、零件库、钢铁存放区、轿车停放区、客货车停放区、摩托车停放区、电动车停车库、农业机械停放区、回用水池、防渗旱厕。应采用抗渗钢纤维渗混凝土或高密度聚苯乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求要达到等效黏土防渗层mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。


（4）简单防渗区


办公室、接待室、厂区道路属于简单防渗区，地面进行水泥硬化。


3、其他防治措施


加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或池体破裂废水渗漏引起地下水的污染。


本项目对地下水的主要污染途径为废水渗透，在认真采取以上措施的基础上，一旦发生水泥硬化层发生断裂，将由于防渗层的保护作用，废水积聚在各储区，不会对地下水源造成影响。


采取各类防治措施后，本次工程对地下水、土壤环境的影响可被接受。


六、环境风险


1、危险物质数量和分布情况


（1）物质危险性识别


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目为报废汽车拆解项目，生产过程中涉及危险废物包括易燃易爆物质的油类物质（包括汽油、柴油、机油、润滑油）和硫酸（蓄电池）。


表4-16 风险物质的危险性识别


名称


理化性质


燃爆危险性


毒性、危害


汽油


具有挥发性和易燃性


爆炸危险组别为T3/IIA，其闪点为-50℃，爆炸下限为1%，爆炸上限为7.6%，其蒸气与空气混合成为爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂时极易引起燃烧爆炸危险


易于从呼吸道或溶解皮脂从皮肤侵入人体，引起急性和慢性中毒，当空气中汽油蒸气浓度达到30-40mg/l时，人呼吸半小时后，即导致生命危险。


柴油


稍有粘性


火灾危险程度的乙B或丙A类物质，其闪点≥60℃，爆炸危险组别/类别为T3/IIA，未列入危险化学品范围


对皮肤粘膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎


机油、润滑油


油状液体


可燃，闪点45℃，引燃温度248℃，遇明火、高热可燃。


侵入途径：吸如、食入；  急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。


硫酸


纯品为无色透明油状液体，无臭


不燃。


与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。


（2）生产系统危险性识别


盛放有废润滑油、燃油的油桶属于易燃易爆物质，油桶发生破裂导致废液油泄露，遇到火源则发生火灾、爆炸事故，或者遭受雷击也可能诱发火灾、爆炸事故。产生的火灾导致含卤素的塑胶燃烧，产生大量有毒有害烟雾，造成中毒；此外，还有蓄电池的废酸等有毒或腐蚀性物质流出，污染地下水等。


拆解车间洒落少量机油、润滑油，报废的机动车传动装置、发动机等金属表面沾有少量的机油、润滑油等，遇到火源可能发生火灾；塑胶、橡胶暂时堆放点存在火灾风险，其燃烧产生大量有毒有害烟雾，造成中毒等二次污染。


本项目机动车拆解过程中所产生的废铅蓄电池、汽油、柴油和冷却液等分类收集后，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位进行处置。在装卸、存储过程中可能存在的风险事故为：暂存过程中由于储罐、封盖老化或操作不规范，致使物料泄漏逸散，导致人员中毒；汽油散发到空气中遇明火可能会发生火灾甚至爆炸。该过程的风险由运输单位负责。


（3）主要危险物质分布情况


生产设施物质在厂区内分布情况详见下表。


表4-17 风险识别范围及类型分析表


序


号


生产设施风险识别范围


风险物质

风险类别


1


生产车间


拆解车间


废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑油）

爆炸、火灾


2


贮运系统


待拆车辆存放区、危险废物贮存库


废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑油）


爆炸、火灾、泄漏


3

硫酸（蓄电池）

4

污水处理设施产生的浮油和污泥


本项目环境风险事故主要是由汽油存储桶、柴油存储桶等易燃易爆物质，可能发生火灾甚至爆炸。另外危险废物暂存或管理不当，造成废油液泄漏，污染土壤并进一步影响地下水体。


（4）建设项目风险存储情况


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169- 2018）附录C计算公式计算后，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）结果见下表。本项目Q值为0.532，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目仅需要进行简单分析。


表4-18 建设项目Q值确定表


序


号


危险物质名称


CAS号


最大储在总量


q n /t


临界量Qn/t


该种危险物质Q值


1


汽油、柴油、机油


等废油液


/


7.5

2500


0.003

2


硫酸（废蓄电池）


7664-93-9


5.28

10


0.528

3

污水处理设施产生的浮油和污泥

/

2.5

2500

0.001

合计


0.532

根据调查，铅酸蓄电池内电解液的含量为10%~20%(本项目以20%计)，电解液中硫酸浓度为35%~40%(本项目以40%计)。本项目废蓄电池厂内最大暂存量66t，按最不利情况计算，则电解液硫酸液的最大存量为5.28t。

（5）可能影响环境的途径


①对大气造成的环境影响


本项目环境风险事故主要是由汽油存储桶、柴油存储桶等易燃易爆物质，可能发生火灾甚至爆炸。对大气造成环境影响。


②对地表水造成的环境影响


本项目废水得不到有效的处理和收集会造成项目周围地表水受到污染。


③对土壤造成的环境影响


危险废物暂存或管理不当，造成废油液泄漏，污染土壤。


④对地下水造成的环境影响


危险废物暂存或管理不当，造成废油液泄漏，污染土壤并进一步影响地下水体。


2、风险防范措施


（1）危险品贮存


由于本项目回收处理处罝的物品在回收场所内有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，建设单位应根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022)、《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，对在厂区内临时暂存的危险物品采取以下措施：

①按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显的危废标签和危废种类标志，性质相抵的禁止同库储存。


②库房条件：库房成为干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经防腐处理。


③安全条件：避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备应符合《建筑设计防火规范》中的规定。


④卫生条件：库房地面、门窗、货架应定期打扫，保持淸洁；仓库区内的杂物、易燃物质及时淸理。


⑤涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。


（2）易燃易爆物品贮存区风险防范措施


①易燃易爆物品贮存区在总图布置上应有足够的防火距离，其与拆解车间和交通路线的距离、与其他建筑物之间的距离应符合规范要求。


②贮存区周围设罝环形的消防通道，合理进行竖向布罝，排水、排洪设计。


③做好储存瓶的防雷、防静电保护和接地设计，满足存储规范要求。


（3）物质泄漏的风险防范措施


物料泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，项目的废油液、润滑油发生泄漏亊故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用择好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏亊故的关键。


①应定期检査拆解生产线的安全系统的工作状态，是否能够自动报警和喷雾。


②装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏亊故发生。


③注意各危险物质的容器，储罐的结构材料与储存物料和储存条件成相适应。新罐先进行适当的整体试验、外观检查和测试，并将记录存档备查。定期对储罐进行检查，以便及时发现破损和漏处。


④本项目设置危险废物贮存库，独立封闭区域，砖混结构，用于存放废蓄电池、废尾气净化装置等危险废物，地面与裙脚采用采用2mm厚高密度聚乙烯膜构筑防渗层，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。危险废物贮存库内废油液、废防冻液、废蓄电池暂存区设置事故池，容积为5m3。一旦发生废油液、废防冻液泄露，应及时封堵泄露容器，而后采用专用泵将事故池内废液泵入存储桶内。若蓄电池发生泄露，该块区域及时冲洗，并收集到陶瓷容器中，利用石灰进行中和，将pH值调至8左右。此时产生的污泥和废水需单独收集，作为危险废物委托有资质的单位进行处置。


（4）火灾和爆炸的风险防范措施


①废油液必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、內燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶分开整齐放罝，并有明显标记，应保持直立放罝，且应有防止倾倒的措施，放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。


②回收制冷剂时应采用髙压钢瓶，当回收量达一定量时，转存至冷媒专用贮存桶。贮藏室环境保持在25℃，并保持通风良好。所有容器均具有防倾倒装罝，以避免贮存桶倾倒、摔落产生危险。


③定期对设备、储存仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测测应根据安全性、危险性设定检测频次。


④火源的管理：严禁火源进入厂房特别是危险废物贮存库，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。维修用火控制：对设备维修检査，需进行维修烨接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂区内行驶，必须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装罝。


（5）事故池


本项目设置容积5m3事故池，用于收集危险废物贮存库内泄漏的废油液、制冷剂等液态危险废物，本项目危险废物贮存库内最大贮存罐容积为1.5m3，因此5m3事故池满足危险废物贮存库内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。事故池壁宜采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求，不能有裂痕。


（6）危险物品运输风险防范措施


①对危险物品的装卸、转移应由专业人见或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱，所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。


②在装运易燃、可燃液体或气体时，宜装阻火器以防雷电危害。


3、环境风险应急预案


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169- 2018），本工程投产前应按规定编制主要危险源环境风险应急预案。


应急预案主要内容汇总见下表。


表4-19 应急预案主要内容汇总表


序号


项目


内容及要求


1


应急计划区


危险目标：危险废物贮存库

厂内：办公区


厂外：居民区、交通要道等


2


应急组织机构、人员


工厂急组织机构、人员


地区应急组织机构、人员


3


预案分级响应条件


规定预案级别


分级响应程序


4


应急救援保障


应急设施，设备与器材等


5


报警、通讯联络方式


规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容


6


应急环境监测、抢险、救援及控制措施


由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据


7


应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材


事故现场、工厂临近区、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备


8


人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划


毒物应急剂量控制规定：事故现场工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒性应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康


9


事故应急救援关闭程序与恢复措施


规定应急状态终止程序


事故现场善后处理，恢复措施


厂址及邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施


10


应急培训计划


应急计划制定后，定时安排人员培训并进行应急预案演练


11


公众教育和信息


公众教育：对厂址邻近地区开展公众教育、培训并进行信息发布


应急预案是一项系统工程，必须包括组织指挥、协调、作业方面的内容。


（1）应急救援体制及指挥系统


① 应急救援指挥部设在厂生产调度室，由厂长任指挥，副厂长或总工程师任副指挥，各处长或科长任指挥员。日常以生产调度室位联络指挥部，一旦发生灾害，即由抢险救灾指挥部统一指挥。


② 车间抢险救援指挥部设在厂生产调度室，由车间主任担任车间指挥，由值班班长及工作人员担任成员。


（2）报警与联络


发生风险事故后采取抢救措施，若抢救失效，则立即撤离所有人员，并迅速通知所有有关工人、厂外人员以及临近工厂，并做出安排；根据设施的规模考虑紧急报警系统的需求厂内多处安装报警系统，并达到一定的数量，在噪声较高处考虑安装显示性报警装置；


将报警步骤告知所有的工人以确保能尽快采取措施，控制态势的发展。工作场所警报响起来时，为能尽快通知应急服务机构，企业应保证具有一个可靠的通讯系统。


（3）紧急疏散


应向上风向转移，不要在低洼处滞留；明确专人引导和护送疏散非相关人员导安全区，并在疏散或撤离的路线上设置清晰标志，指明方向。指定专人记录到达安全区的人员名单，查清滞留在现场的人员名单。若发生有毒物质泄漏，紧急疏散时需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。为使疏散工作顺利进行，每个车间至少应有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。


（4）现场救急


当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要任意把水疱弄破，患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。


（5）泄漏处理


①泄漏源控制


若容器发生泄漏，应采取措施修补和堵塞裂口，制止物料的进一步泄漏。


②泄漏处理


现场泄漏物由受过特别训练的人员处理。


（6）火灾控制


灭火注意事项


发生火灾时，灭火人员不应单独灭火，出口应四种保持清洁和畅通，要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑着火物质是否有毒、考虑人员的安全。


灭火对策


①扑救初期火灾


在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器来控制火灾。迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料，然后立即启用现有各种消防设备、器材扑灭初期火灾的控制火源。


②对周围设施采取保护措施


为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。


③火灾扑救


针对不同着火物质，选择正确灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大。当火灾消灭以后，仍然要派监护，清理现场，消灭余火。


（7）应急监测方案


一旦发现超过环境空气中一次最高容许浓度时，立即动员人员撤离。根据本工程对可能发生的风险事故制定以下应急环境监测方案，为地方政府及生态环境主管部门控制处理污染事故提供技术支持。具体应急环境监测方案如下：


事故发生后，首先及时联系地方生态环境主管部门，委托地方生态环境主管部门并由其组织应急监测综合小组、大气污染应急监测小组、水污染应急监测小组和应急监测后勤小组有关人员。行动小组抵达事故现场后，大气污染应急监测小组的部分工作人员应配备好个人防护用具（包括防护服，氧气罩等），携带监测设备迅速靠近大气污染源，其他人员快速架起大气连续采样器，采集大气样本（包括本工程可能发生事故排放的CO等污染物的大气采样）和采集废水样本（包括本工程可能发生事故排放的消防废水的采样），数据初步监测完毕后，不断将监测到的数据发送到设在地方生态环境局的应急监测综合小组，由其向上级部门及相关部门发送指令和信息，编发统计分析快报。同时在事故发生一周内应每天采样一次，重复以上工作。


（9）应急培训计划和公众教育


①对相关人员实行抢险知识培训，应和实际演练相结合，结合单位的实际情况对全体员工每半年进行一次抢险知识、技巧的培训。


②强与周边企业和环境保护目标公众的沟通，通过各种宣传方式使公众熟知发生事故后紧急疏散的程序。


七、排污口规范设置


依据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）及其修改单、《排放口规范化整治技术要求》（环监[1999]470号）、《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）-排放口（源）、《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）等文件的要求和规定，建成后，本项目应对排污口进行规范化建设和管理。


需要规范化的排污口：本项目需规范的排污口主要有破碎废气排放口、废油液和危险废物贮存库排放口。


排放口立标管理：应按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）及其修改单、《排放口规范化整治技术要求》（环监[1999]470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。


序号


提示图形符号


背景颜色：绿色


图形颜色：白色


名称


功能


1
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废气排放口


表示废气向大气排放


2
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一般固体废物储存


表示固废储存处置场所


3
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噪声源


表示噪声向外环境排放


图4-8  环境保护图形标志


排污口建档管理：要求使用国家环境保护行政主管部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的要求填写项目有关内容；根据排污口管理档案内容要求，本项目建成后，应建立各主要污染物种类、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况的台账，并按环保部门要求及时上报。


八、环保投资


项目总投资1500万元，其中环保投资154万元，占总投资约10.3%，项目主要环保投资明细见下表。

表4-20 项目环保投资一览表


时期


投资项目


采取措施或设备


环保投资（万元）


施工期


废气


洒水降尘、加设围挡


1

废水


沉淀池


1

噪声


选用低噪声设备


1.5

固废


垃圾桶


0.5

运


营


期


废气治理


拆解车间集气罩+布袋除尘器+18m高排气筒


10

拆解车间移动烟尘净化器

3


预处理车间集气罩+二级活性炭吸附装置+18m高排气筒


10

危险废物贮存库集气罩+二级活性炭吸附装置


5


废水治理


污水处理设施、废水收集池、事故池、初期雨水池、回用水池

35

噪声治理


选择低噪声设备，主要发声设备安装减振、降噪装置；气囊引爆工位全密闭


6.5

固废治理


危险废物贮存库内分类收集分区存放，采用专用容器。

12.5

一般固废分类收集、集中存放，设置生活垃圾箱

8


地下水防治措施


重点防渗区：危险废物贮存库采用2mm厚高密度聚乙烯膜构筑防渗层，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求；废蓄电池存放于专用防腐蚀密闭容器中，下方设置耐腐蚀托盘；

废水收集池、事故池、初期雨水池、污水处理间为重点防渗区域，防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“重点防渗防渗区-等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行”防渗要求。危险废物贮存库内废液暂存区设置10cm高围堰，围堰采取重点防渗；废蓄电池存放于专用防腐蚀密闭容器中，下方设置耐腐蚀托盘；

一般防渗区：拆解车间、零件库、一般固废贮存库、钢铁存放区、、动力电池库、轿车停放区、客货车停放区、农业机械停放区、摩托车停放区、新能源车库回用水池、防渗旱厕为一般防渗区，防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“一般防渗区-等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行”防渗要求；


简单防渗区：办公室、接待室和厂区道路为简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。


厂区地下水下游方向设置地下水监测井一口


45

风险防范措施


危险废物贮存库内废铅蓄电池、废油液、废防冻液贮存区设置围堰；危险废物贮存库设有围堰防止废液泄露。

6

绿化工程


场区及厂界绿化


4

运行、维护和环境管理


环保措施的运行与维护、环境管理


5

环保投资


环保投资合计


154

总投资


1500


环保投资占比（%）


10.3







五、环境保护措施监督检查清单

		内容


要素

		排放口(编号、


名称)/污染源

		污染物项目

		环境保护措施

		执行标准



		大气环境

		DA001


破碎排放口

		颗粒物

		集气罩+布袋除尘+18m排气筒

		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值



		

		DA002


废油液抽取排放口

		非甲烷总烃

		集气罩+二级活性炭吸附装置+18m高排气筒

		



		

		DA002


危险废物贮存库排放口

		非甲烷总烃

		集气罩+二级活性炭吸附+18m排气筒

		



		

		无组织

（切割废气）

		颗粒物

		切割粉尘经移动烟尘净化器处理后无组织排放，车间门窗关闭，利用通风换气装置加强车间内的通风

		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值



		

		食堂油烟排放口

		食堂油烟

		油烟净化器处理后引至屋顶排放

		《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2小型标准



		

		无组织

		颗粒物、非甲烷总烃

		拆解车间封闭，利用通风换气装置加强车间内的通风

		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A限值



		地表水环境

		生活污水

		COD 、氨氮、SS

		食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一同排入防渗旱厕，定期清掏



		

		降雨

		初期雨水

		收集至初期雨水池，送污水处理设施处理后回用



		

		地面冲洗

		地面冲洗废水

		送污水处理设施处理后回用



		声环境

		厂界

		噪声级

		隔声、减振

		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准



		电磁辐射

		/

		/

		/

		/



		固体废物

		生活垃圾交由市政环卫部门统一处理；


食堂垃圾及废油脂集中收集，交由有资质的单位统一收运处理；


混合废物外售综合利用；废布袋交由厂家回收处置；

布袋除尘器收集粉尘、废皮布制品集中收集后外售；


废动力电池暂存于动力电池库内，委托有资质单位回收；

废弃电子零部件交由有废弃电器电子产品处理资格的企业进行处置；

废油液、废制冷剂、防冻液、污水处理设施产生的浮油和污泥分类收集于专用容器中，暂存于危险废物贮存库的废液暂存区，定期委托有资质单位处理；


废铅酸蓄电池单独集中收集在耐酸容器中，暂存于危险废物贮存库的废蓄电池暂存区，定期委托有资质单位处理；


废尾气净化装置、废机油滤清器、废电容器、含汞废物、石棉废物、废电路板、废活性炭、沾有油污的手套、抹布分别单独收集在密闭容器中暂存于危险废物贮存库的其他危废暂存区，定期委托有资质的单位处理；



		土壤及地下水


污染防治措施

		重点防渗区：危险废物贮存库采用2mm厚高密度聚乙烯膜构筑防渗层，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求；废蓄电池存放于专用防腐蚀密闭容器中，下方设置耐腐蚀托盘；


废水收集池、事故池、初期雨水池、污水处理间为重点防渗区域，防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“重点防渗防渗区-等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行”防渗要求。危险废物贮存库内废液暂存区设置10cm高围堰，围堰采取重点防渗；废蓄电池存放于专用防腐蚀密闭容器中，下方设置耐腐蚀托盘；

一般防渗区：拆解车间、零件库、一般固废贮存库、钢铁存放区、、动力电池库、轿车停放区、客货车停放区、农业机械停放区、摩托车停放区、新能源车库、回用水池、防渗旱厕为一般防渗区，防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“一般防渗区-等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行”防渗要求；


简单防渗区：办公室、接待室和厂区道路为简单防渗区，进行一般地面水泥硬化。



		生态保护措施

		本项目不涉及。



		环境风险


防范措施

		厂区内分区防渗，危险废物贮存库内设置导流槽和事故池，安装可燃气体报警器和强制排风装置，动力电池库内设有烟雾报警器等火灾自动报警设施制定风险应急预案并定期演练。加强人员管理，定期巡逻检查。



		其他环境


管理要求

		1、环境管理内容


（1）环境管理组织结构


企业需配备一名环境管理人员，使环境管理很好地贯穿于企业管理的整个。过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起立，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。


（2）环境管理的内容


1）施工期环境管理


建设单位与施工单位签定工程承包合同时，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。


2）运行期日常环境管理


由分管环境的专人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到车间、班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运行动态，建立环境管理台账。


2、规范排放口


本项目应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276—2022）中有关规定，对排放口和设施设置标示。污染物排放口二维码标识按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范 》（HJ1297—2023）要求设置。


3、竣工验收要求


根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位自行验收。本项目自行验收要求如下：


建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照暂行办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。针对本项目，应参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告。


4、与排污许可制衔接


根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》等文件，本项目建设完成后，应在产生实际排污行为之前，按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求申领排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）本项目实行排污许可简化管理。针对工程特点，建设单位应当根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》设置相关自行监测方案，梳理全过程检测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系，同时进行自行监测信息公开，编制环境管理台账与排污许可执行报告等。





六、结论

		综上所述，项目在运营期产生废水、废气、噪声及固体废物污染等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求。在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理，项目的环境影响可被周围环境所接受。因此，该项目建设从环境保护角度分析是可行的。





附表

建设项目污染物排放量汇总表

		项目


分类

		污染物名称

		现有工程


排放量（固体废物产生量）①

		现有工程


许可排放量


②

		在建工程


排放量（固体废物产生量）③

		本项目


排放量（固体废物产生量）④

		以新带老削减量


（新建项目不填）⑤

		本项目建成后


全厂排放量（固体废物产生量）⑥

		变化量


⑦



		废气

		非甲烷总烃

		/

		/

		/

		0.1028t/a

		/

		0.1028t/a

		0.1028t/a



		

		颗粒物

		/

		/

		/

		2.566t/a

		/

		2.566t/a

		2.566t/a



		一般工业


固体废物

		混合废物

		/

		/

		/

		261/a

		/

		261/a

		261/a



		

		布袋除尘器收集粉尘

		/

		/

		/

		8.12t/a

		/

		8.12t/a

		8.12t/a



		

		动力电池

		/

		/

		/

		224.9t/a

		/

		224.9t/a

		224.9t/a



		

		废皮布制品

		/

		/

		/

		225.4t/a

		/

		225.4t/a

		225.4t/a



		

		废布袋

		/

		/

		/

		0.2t/a

		/

		0.2t/a

		0.2t/a



		

		废弃电子部件

		/

		/

		/

		30.8t/a

		/

		30.8t/a

		30.8t/a



		

		食堂垃圾及废油脂

		/

		/

		/

		1t/a

		/

		1t/a

		1t/a



		危险废物

		废油液

		/

		/

		/

		89.2t/a

		/

		89.2t/a

		89.2t/a



		

		废蓄电池

		/

		/

		/

		261.7t/a

		/

		261.7t/a

		261.7t/a



		

		废尾气净化装置

		/

		/

		/

		46.2t/a

		/

		46.2t/a

		46.2t/a



		

		废制冷剂

		/

		/

		/

		13.4t/a

		/

		13.4t/a

		13.4t/a



		

		防冻液

		/

		/

		/

		25.6t/a

		/

		25.6t/a

		25.6t/a



		

		废电容器

		/

		/

		/

		35.9t/a

		/

		35.9t/a

		35.9t/a



		

		废机油滤清器

		/

		/

		/

		19.3t/a

		/

		19.3t/a

		19.3t/a



		

		含汞废物

		/

		/

		/

		5.8t/a

		/

		5.8t/a

		5.8t/a



		

		石棉废物

		/

		/

		/

		10.7t/a

		/

		10.7t/a

		10.7t/a



		

		废电路板

		/

		/

		/

		9.1t/a

		/

		9.1t/a

		9.1t/a



		

		沾有油污的手套、抹布

		/

		/

		/

		0.5t/a

		/

		0.5t/a

		0.5t/a



		

		污水处理设施产生的浮油和污泥

		/

		/

		/

		2.5t/a

		/

		2.5t/a

		2.5t/a



		

		废活性炭

		/

		/

		/

		1.07t/a

		/

		1.07t/a

		1.07t/a





注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1：本项目地理位置图
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附图2：厂区总平面布置图
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附图3 控制规划图
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附图4 本项目环境保护目标图
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附件1 营业执照
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附件2 黑龙江省住房和城乡建设厅关于印发《黑龙江省城乡固体废物分类治理 

布局规划（2019-2035 年）2021 年修订版》的通知（黑建城管[2021]2 号）
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附件3 备案书
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附件4 建设用地规划许可证
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附件6  生态管控分析报告
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