关于拟作出环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对2个建设项目作出审批决定。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示，公示期为2026年7月10日－2026年7月16日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0469-5817869 传真：0469-5991009  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）二楼   邮 编：155800
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	拟批复意见

	1
	友谊县粮之源粮食贸易有限公司建设项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇猴石村
	友谊县粮之源粮食贸易有限公司
	铁力市黑马工程建设监理有限责任公司
	将厂区内1台6t/h燃煤热风炉拆除，新建1台6t/h（360万kcal/h）燃生物质热风炉，年烘干玉米1万吨。
	（一）大气环境污染防治措施要求。施工期，施工过程中采取设置围栏、运输车辆加盖篷布、湿法作业等有效措施，确保施工厂界颗粒物无组织排放需符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）相关要求。运营期，该项目新建1台6t/h燃生物质热风炉烟气，经布袋除尘器处理后，通过1根18米烟筒排放，排放浓度需符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准要求。锅炉房内无组织颗粒物排放需符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3标准要求。该项目物料装卸工段、物料运输车辆均要采取密闭运输、装卸过程设置围挡等方式抑尘，避免运输过程中产生物料遗撒，灰渣装卸避免在大风天气进行，厂界粉尘浓度需符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准要求。根据《双鸭山市生态环境局关于友谊县粮之源粮食贸易有限公司建设项目污染物排放总量认定的函》（双友环函〔2025〕57号），实施后排放总量，氮氧化物1.922吨/年，颗粒物0.192吨/年、二氧化硫0.64吨/年。
（二）水污染防治措施要求。施工期，施工人员产生的生活污水，全部排入厂区内现有防渗旱厕，不外排。运营期，职工生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，及时外运处理。
（三）噪声污染防治措施要求。施工期，合理安排施工时间，尽量避免和减轻施工噪声对周边环境的影响，施工期厂界噪声需符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2025）。运营期，应采用低噪声设备，厂界噪声需符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（四）固体废物污染防治措施要求。施工期，施工过程中产生的生活垃圾和建筑垃圾集中收集，其中生活垃圾委托环境卫生主管
部门定期清运，建筑垃圾单独堆放，定期清运至环境卫生主管部门指定的场所。运营期，固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则妥善处置，规范设置废物暂存间，固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用；生活垃圾分类收集，定期由环卫部门统一清运处理；一般固废的贮存和处置需符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
	同意

	2
	友谊县鑫鸿炎粮食收储有限公司建设项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县兴盛乡宏坤村
	友谊县鑫鸿炎粮食收储有限公司
	铁力市黑马工程建设监理有限责任公司
	拆除厂区现有的4t/h燃煤锅炉及200t/d烘干塔，新建设1座日烘干能力为500t/d的烘干塔，配套建设1台10t/h（600万kcal/h）燃生物质链条热风炉，年烘干玉米1.5万吨。
	（一）大气环境污染防治措施要求。施工期，施工过程中采取设置围栏、运输车辆加盖篷布、湿法作业等有效措施，确保施工厂界颗粒物无组织排放需符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）相关要求。运营期，该项目新建1台10t/h燃生物质热风炉烟气，经布袋除尘器处理后，通过1根15米烟筒排放，排放浓度需符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准要求。锅炉房内无组织颗粒物排放需符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3标准要求。该项目物料装卸工段、物料运输车辆均要采取密闭运输、装卸过程设置围挡等方式抑尘，避免运输过程中产生物料遗撒，灰渣装卸避免在大风天气进行，厂界粉尘浓度需符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准要求。根据《双鸭山市生态环境局关于友谊县鑫鸿炎粮食收储有限公司建设项目污染物排放总量认定的函》（双友环函〔2025〕60号），实施后排放总量，氮氧化物2.882吨/年，颗粒物0.288吨/年、二氧化硫0.96吨/年。
（二）水污染防治措施要求。施工期，施工人员产生的生活污水，全部排入厂区内现有防渗旱厕，不外排。运营期，职工生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，及时外运处理。
（三）噪声污染防治措施要求。施工期，合理安排施工时间，尽量避免和减轻施工噪声对周边环境的影响，施工期厂界噪声需符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2025）。运营期，应采用低噪声设备，厂界噪声需符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（四）固体废物污染防治措施要求。施工期，施工过程中产生的生活垃圾和建筑垃圾集中收集，其中生活垃圾委托环境卫生主管
部门定期清运，建筑垃圾单独堆放，定期清运至环境卫生主管部门指定的场所。运营期，固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则妥善处置，规范设置废物暂存间，固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用；生活垃圾分类收集，定期由环卫部门统一清运处理；一般固废的贮存和处置需符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
	同意


