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一、建设项目基本情况


建设项目名


称
友谊县鸿泰冷冻玉米有限公司冷冻玉米加工项目


项目代码 2604-230522-04-01-352994


建设单位联


系人
黄德军 联系方式 13634643513


建设地点 黑龙江省双鸭山市黑龙江友谊经济开发区


地理坐标 （131度 49分 23.289秒，46度 45分 48.560秒）


国民经济


行业类别


C1399其他未列


明农副食品加工


D4430热力生产


和供应


建设项目


行业类别


“十、农副食品加工业 13”
中“20 其他农副食品加工


139”中“不含发酵工艺的淀


粉、淀粉糖制造；淀粉制品


制造；豆制品制造”


四十一电力、热力生产和供


应业、91.热力生产和供应工


程


建设性质


新建（迁建）


□改建


□扩建


□技术改造


建设项目


申报情形


首次申报项目


□不予批准后再次申报项目


□超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目


项目审批（核


准/备案）部门


（选填）


/ 项目审批（核准/
备案）文号（选填）


/


总投资（万


元）
1100 环保投资（万元） 27


环保投资占


比（%）
2.45 施工工期 2026年 9月-10月


是否开工建


设


否：


□是：


用地（用海）


面积（m2）
6500


专项评价设


置情况


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）


（试行）》（环办环评〔2020〕33号），需要设置专项评价的情


况详见表1-1。
表1-1 专项评价设置情况


专项评价


的类别
设置原则 本项目情况


是否设置


专项评价


大气


排放废气含有毒有害


污染物、二噁英、苯并


[a]芘、氰化物、氯气


且厂界外 500米范围


内有环境空气保护目


本项目生物质分析报告中未


体现汞含量，根据《直接法测


定固体生物质燃料中汞的试


验研究》（煤质技术，2020
年）可知，生物质汞含量为


否







2


标的建设项目 15.47ng/g，生物质燃料汞含


量极低。由于生物质汞含量极


低的特点，本项目暂不开展汞


及其化合物分析。因此，本项


目不涉及大气专项设置原则


中提及的有毒有害物质。


地表水


新增工业废水直排建


设项目（槽罐车外送污


水处理厂的除外）：新


增废水直排的污水集


中处理厂


本项目不属于工业废水直排


建设项目以及废水直排的污


水集中处理厂


否


环境风险


有毒有害和易燃易爆


危险物质存储量超过


临界量的建设项目。


对照《建设项目环境风险评价


技术导则》（HJ 169-2018）
附录 B，厂区存储的风险物质


为废矿物油类（废润滑油），


经计算储存量未超过临界量，


因此不需设置环境风险专项


评价。


否


生态


涉及环境敏感区（不包


括饮用水水源保护区，


以居住、医疗卫生、文


化教育、科研、行政办


公为主要功能的区域，


以及文物保护单位）的


项目


本项目不涉及 否


海洋
直接向海排放污染物


的海洋工程建设项目。


本项目不属于向海洋排放污


染物的建设项目，不涉及
否


根据上表分析可知，本项目无需开展专项评价工作。


规划情况


文件名称：《黑龙江友谊经济开发区控制性详细规划（2022~2035


年）》


规划审批机关：友谊县人民政府


审批文号：友政函〔2024〕148号


规划环境影


响评价情况


文件名称：《黑龙江友谊经济开发区控制性详细规划（2022-2035


年）环境影响报告书》


审查部门：黑龙江省生态环境厅


审查文号：黑环函〔2024〕48号


规划及规划


环境影响评


价符合性分


析


1.规划符合性分析


黑龙江友谊经济开发区总面积 391.30公顷，规划总开发面


积 286.76公顷，以福前铁路为界，分为三个规划片区，南部片


区、东部片区和北部片区。


（1）发展定位：友谊县工业发展重要承载区，以绿色食品
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及农副产品精深加工、仓储物流等产业为主导的省级经济开发


区。产业发展方向：以实现园区的优势特色产业集聚为目标，以


发展绿色食品及农副产品精深加工、仓储物流为重点，以市场为


导向，以产业链的构建和延伸为手段，促进产业集群、集聚和集


中，最终形成主导产业发达、服务产业配套、空间集聚明显、产


业结构合理、资源集约利用的产业发展与布局体系。


（2）产业空间布局：分为 4个产业区，分别为绿色食品精


深加工产业一区、绿色食品精深加工产业二区、绿色食品精深加


工产业三区、配套服务区。


项目位于绿色食品精深加工产业三区，产业定位：在现有企


业基础上，发展国民经济行业分类中 C13农副食品加工、C14


食品制造（不包括 C1461味精制造）、C15酒、饮料和精制茶制


造业（不包括 C1511酒精制造）、A0514农产品初加工活动、


G59装卸搬运和仓储业（不包括 G594危险品仓储）等产业。严


禁发展《环境保护综合名录》中涉及到的“高污染、高环境风险”


产业、严禁发展高耗能、高排放项目。


本项目属于 C13农副食品加工，不属于“高污染、高环境风


险”产业、不属于“高耗能、高排放”产业，故项目符合规划要求。
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图 1-1友谊县经济开发区产业分区图


（3）给水


规划近期开发区建成给水管网，近期目标年 2025年前逐步


关闭园区内企业已有地下水水井。


规划远期目标年经济开发区建成中水回用管网，以满足企业


中水回用需求，中水总需求量 24.89万 m3/a。近期中水需求仅为


环境用水需求，仅为经济开发区内绿地及道路浇洒用水需求，用


水量较小，现开发区内绿地及道路浇洒均采用罐车浇洒作业形


式，近期可根据实际需要采用罐车拉运浇洒形式。


本项目生产用水和生活用水由市政供水管网供给，满足规划


环评要求。


（4）排水


开发区工业污水处理厂（友谊农产品深加工园区污水处理
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厂）位于开发区外东侧约 650m，污水处理厂总占地面积 5000m2，


日处理规模为 2000m3/d，采用“原水—粗格栅调节池及提升泵房、


细格栅—曝气沉砂池—膜格栅间—A2O生化池—MBR池—次氯


酸钠消毒—出水（一级 A）”污水处理工艺，出水水质达到《城


镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A


标准后，通过厂区西侧的管道进入排干，经排干汇入外七星河，


最终汇入挠力河。


规划近期完善排水管网，确保开发区污水处理厂正常运行；


远期开发区内企业排水管网全覆盖，确保开发区内企业污水全部


纳入开发区污水处理厂集中处理。


现阶段经开区污水厂暂未投入使用，故项目生活污水排入防


渗旱厕，定期清掏；生产废水排入厂区防渗储罐，由罐车自行拉


运至污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入外七星河；锅炉


排污水和软化处理废水用于地面洒水降尘，不外排。待区域管网


建成后投入运行，项目生产废水及生活污水排入市政污水管网，


满足规划环评要求。


（5）供热


规划近期及远期具有生产余热供暖条件的企业自行供暖，不


具有生产余热供暖条件的企业由同方节能（友谊）热力有限公司


集中供热，规划采用同方节能（友谊）热力有限公司作为开发区


供热热源。


本规划园区工业用热由企业根据用热需要采用电能或自建


工业锅炉以满足自身工业用热需要，新建 35蒸吨以下工业锅炉


需采用生物质、天然气、醇基燃料等清洁能源（燃用的生物质成


型燃料锅炉需为配置高效除尘设施的专用锅炉）。


本项目新建 1台 2.5t/h锅炉，采用生物质为燃料，为生产提


供热源，项目冬季办公室采用电取暖，符合规划环评要求。


2.规划环评及其审查意见符合性分析


规划环评符合性分析：项目位于绿色食品精深加工产业三
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区，产业环境准入负面清单详见表 1-2。


表 1-2 产业环境准入负面清单


规划主导产业 清单 符合性


绿


色


食


品


精


深


加


工


产


业


三


区


农副食


品加


工、食


品制


造、仓


储物流


国民经


济分类


准入行


业


C13农副食品加工（131谷物磨


制；132饲料加工；133植物油加


工；134制糖业；135屠宰及肉类


加工；136水产品加工；137蔬菜、


菌类、水果和坚果加工；139其
他农副食品加工）、C14食品制


造（141焙烤食品制造；142糖果、


巧克力及蜜饯制造；143方便食


品制造；144乳制品制造；145
罐头食品制造；146调味品、发


酵制品制造（不包括C1461味精


制造）；149其他食品制造）、


C15酒、饮料和精制茶制造业（不


包括C1511酒精制造）、A0514
农产品初加工活动、G59装卸搬


运和仓储业（不包括G594危险品


仓储）等产业。


C13农
副食品


加工


（139
其他农


副食品


加工），


符合园


区准入


要求。


限制发


展导向


列入《产业结构调整指导目录


（2024年本）》限制类的项目（年


加工玉米 45万吨以下、绝干收率


在 98%以下玉米淀粉；蜡质玉米、


高直链玉米等特种玉米年加工规


模 1万吨以下；年屠宰生猪 15
万头及以下、肉牛 1万头及以下、


肉羊 15万只及以下、活禽 1000
万只及以下的屠宰建设项目；


3000吨/年及以下的西式肉制品


加工项目；年产 2000吨（折干）


及以下酵母制品。）


不属于


入《产业


结构调


整指导


目录


（2024
年本）》


限制类。


禁止发


展导向


列入《产业结构调整指导目录


（2024年本）》淘汰类的项目《中


华人民共和国食品安全法》（2021
年修正本）中禁止生产经营的类


别、《环境保护综合名录》中涉


及到的“高污染、高环境风险”产
业、严禁发展高耗能、高排放项


目。


不属于


淘汰类


的项目


以及高


污染项


目。


审查意见指出：


（一）加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。坚持


生态优先、高效集约，以生态环境质量改善为核心，做好与各级


国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控体系的衔接，优化


空间布局、产业结构，合理确定产业规模和发展时序。开发区内
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部分区域临近居住用地，应合理设置缓冲地带，减少工业污染对


环境敏感目标的影响。


（二）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。严控


挥发性有机污染物排放，采取有效措施，减少主要污染物的排放


量，确保区域生态环境质量持续改善，促进园区发展与生态环境


保护相协调。强化企业污染物排放管控，严格执行行业废水、废


气、噪声等排放控制标准。


（三）严格执行生态环境准入要求。相关项目应符合开发区


产业定位及国家法律法规要求，依法履行环境影响评价等手续。


对于开发区目前存在与规划产业定位不相符的现有企业，限制其


扩建，不得进行新增占地、新增排污的改造。引进粮油仓储、乳


制品等企业应满足行业选址要求。引进项目需满足相应清洁生产


要求。


（四）加强开发区基础设施建设。加快污水管网工程、集中


供水及中水回用工程建设进度，提高再生水回用率；淘汰现有燃


煤热风炉，采用清洁能源替代；依法依规收集、贮存、利用、处


置工业固体废物。


（五）完善风险防控和环境监测体系建设。建立健全区域环


境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升环境风险防控和


应急响应能力，保障区域环境安全。建立完善包括环境空气、地


表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，加强定期监测和评


估，并根据监测评估结果增加或优化必要的风险防范措施。


（六）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，


在《规划》发生重大调整和修编时，应重新开展规划环境影响评


价。


本项目符合国土空间规划和“三线一单”分区管控要求，项目


生产过程中产生的污染物经处理后符合污染物排放标准后排放，


项目属于其他农副食品加工，满足选址要求；项目设备检修、保


养产生的废润滑油及含油抹布暂存于危险废物暂存间内，定期交
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由有资质单位处置；项目用水采用市政供水管网，现阶段经开区


污水厂暂未投入使用，故项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，


生产废水排入厂区防渗储罐，由罐车自行拉运至污水处理厂，经


污水处理厂处理达标后排入外七星河；锅炉排污水和软化处理废


水用于地面洒水降尘，不外排；根据规划环评提及本规划园区工


业用热由企业根据用热需要采用电能或自建工业锅炉以满足自


身工业用热需要，新建 35蒸吨以下工业锅炉需采用生物质、天


然气、醇基燃料等清洁能源（燃用的生物质成型燃料锅炉需为配


置高效除尘设施的专用锅炉），本项目新建 1台 2.5t/h生物质锅


炉，锅炉采用生物质为燃料，锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘+


布袋除尘器处理达标后，经由 30m高烟囱排放。


项目的建设符合《黑龙江友谊经济开发区控制性详细规划


（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见要求。


其他符合性


分析


1、与产业政策符合性分析


本项目为C1399其他未列明农副食品加工和D4430热力生产


和供应，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目


不属于鼓励类、淘汰类、限制类，且项目所用设备无目录中淘


汰落后生产工艺装备，根据国务院关于发布实施《促进产业结构


调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条规定：不属于鼓


励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定


的，为“允许类”建设项目，因此，本项目符合国家产业政策要求。


2、生态环境分区管控符合性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市黑龙江友谊经济开发区，根据


《关于发布 2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑


环发〔2024〕1号）和“黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台”


生成的《生态环境分区管控分析报告》要求，本次评价开展了生


态环境分区管控分析。生态环境分区管控分析报告见附件 3。


友谊县鸿泰冷冻玉米有限公司冷冻玉米加工项目位置涉及


双鸭山市友谊县；项目占地总面积小于 0.01平方公里。
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与生态保护红线交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面


积的 0.00%。


与自然保护地整合优化方案数据交集面积为 0.00平方公里，


占项目占地面积的 0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现


状管理数据）交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的


0.00%。保护地涉及等类型。


与饮用水水源保护区交集面积为 0.00 平方公里，占项目占


地面积的 0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为 0.00


平方公里，占项目占地面积的 0.00%。


与环境管控单元优先保护单元交集面积为 0.00 平方公里，


占项目占地面积的 0.00%；与重点管控单元交集面积为小于 0.01


平方公里，占项目占地面积的 100.00%；一般管控单元交集面积


为 0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。


与地下水环境优先保护区交集面积为 0.00 平方公里，占项


目占地面积的 0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为 0.00


平方公里，占项目占地面积的 0.00%，与地下水环境一般管控区


交集面积为小于 0.01平方公里，占项目占地面积的 100.00%。


本项目所在厂区与环境管控单元叠加图见图 1-2，与地下水


环境管控叠加图见图 1-3。


本项目与生态环境准入清单符合性分析见表 1-3。


图 1-2 本项目与环境管控单元叠加图
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图1-3 本项目与地下水环境管控叠加图


表1-3 生态环境准入清单管控要求符合性分析


一、生态保护红线


管控单元


类别
一般管控区


管控要求


生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红


线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般


管控区。


符合性分


析


本项目位于黑龙江省双鸭山市黑龙江友谊经济开发区，根


据双鸭山市生态空间分布图，所在区域不属于生态保护红


线和一般生态空间，各环境要素评价范围内均属于一般管


控区。因此本项目符合生态保护红线要求。


二、环境质量底线


根据《2025年双鸭山市环境空气质量状况》中相关数据，本项目所在


区域属于环境空气质量达标区，本项目锅炉烟气经处理达标后排放，


燃料仓、灰渣仓均为密闭；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；生产


废水及锅炉排污水和软化处理废水排入厂区防渗储罐，用于车间地面


清洗、厂区洒水降尘及炉渣保湿，不外排。项目产生的污染物均达标


排放，对环境产生的影响较小。


三、资源利用上线


自然资源一般管控区


管控要求


1.水资源：


全省 2030年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。


2.土地资源：


全省 2025和 2035年耕地保有量不低于规划指标。


3.能源：


2025 年和 2035 年，全省煤炭消费上线不高于省政府确定


的指标。


符合性分


析


本项目位于黑龙江省双鸭山市黑龙江友谊经济开发区，用


地性质为工业用地，符合土地资源利用要求。供水水源为
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市政管网、供电电源为当地供电电网，项目用水水源及供


电电源可靠，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符


合资源利用上线要求。


四、环境准入清单


环境管控


单元名称
黑龙江友谊经济开发区


环境管控


单元编码
ZH23052220001


管控单元


类别
重点管控单元


管控要求 项目符合性分析


空间布局


约束


1.执行“1）入园建设项目开展环评工


作时，应以产业园区规划环评为依据，


重点分析项目环评与规划环评结论及


审查意见的符合性；产业园区招商引


资、入园建设项目环评审批等应


将规划环评结论及审查意见作为重要


依据。2）新建、扩建石化、化工、焦


化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布


设在依法合规设立并经规划环评的产


业园区。煤化工产业项目选址及污染控


制措施等须满足安全、环境准入要求，


新建项目需布局在一般或较低安全风


险等级的化工园区。3）重大制造业项


目、依托能源和矿产资源的资源加工业


项目原则上布局在重点开发区。4）未


纳入国家有关领域产业规划的，一律不


得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲


苯、煤制烯烃项目。5）禁止引进国家


产业政策明令淘汰和限制的产品、技


术、工艺、设备及行为。6）编制产业


园区开发建设规划时应依法开展规划


环评。7）规划审批机关在审批规划时，


应将规划环评结论及审查意见作为决


策的重要依据，在审批中未采纳环境影


响报告书结论及审查意见的，应当作出


说明并存档备查。8）产业园区招商引


资、入园建设项目环评审批等应将规划


环评结论及审查意见作为重要依据。9）
产业园区开发建设规划应符合国家政


策和相关法律法规要求，规划发生重大


调整或修订的，应当依法重新或补充开


展规划环评工作。”2.水环境工业污染


重点管控区同时执行“1）区域内严格


控制高耗水、高污染行业发展。2）加


快淘汰落后产能，大力推进产业结构调


整和优化升级。3）根据水资源和水环


境承载能力，以水定城、以水定地、以


本项目位于黑龙


江友谊经济开发


区中绿色食品精


深 加 工 产 业 三


区，项目符合园


区准入要求。现


阶段经开区污水


厂 暂 未 投 入 使


用，故项目生活


污水排入防渗旱


厕，定期清掏，


生产废水排入厂


区防渗储罐，由


罐车自行拉运至


污水处理厂，经


污水处理厂处理


达标后排入外七


星河；锅炉排污


水和软化处理废


水用于地面洒水


降尘，不外排，


满足规划环评要


求。
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水定人、以水定产。”


污染物排


放管控


1.执行“1）应按规定建设污水集中处


理设施，并安装自动在线监控装置。2）
新建、扩建“两高”项目应采用先进适


用的工艺技术和装备，单位产品物耗、


能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，


依法制定并严格落实防治土壤与地下


水污染的措施。严把新上项目碳排放


关，新建、改建、扩建煤电、石化、化


工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、


高排放项目，要充分论证，确保能耗、


物耗、水耗达到清洁生产先进水平。3）
新、改、扩建涉重金属重点行业建设项


目必须遵循重点重金属污染物排放“减


量置换”或“等量替换”原则。4）对


于含有毒有害水污染物的工业废水和


生活污水混合处理的污水处理厂产生


的污泥，不能采用土地利用方式。5）
加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环


境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行


业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。6）
新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯


（PX）项目纳入《现代煤化工产业创


新发展布局方案》后，由省级政府核准。


新建年产超过 100 万吨的煤制甲醇项


目，由省级政府核准。7）各地不得新


建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、


五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-
五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用


途的 HFCs化工生产设施（不含副立设


施），环境影响报告书（表）已通过审


批的除外。2.水环境工业污染重点管控


区同时执行“1）新建、改建和扩建项


目应当优先采用资源利用率高以及污


染物产生量少的清洁生产技术、工艺和


设备。2）集中治理工业集聚区内工业


废水，区内工业废水必须经预处理达到


集中处理要求后，方可进入污水集中处


理设施。新建、升级工业集聚区应同步


规划和建设污水、垃圾集中处理等污染


治理设施。”


本项目不属于


“两高”项目，


现阶段经开区污


水厂暂未投入使


用，故项目生活


污水排入防渗旱


厕，定期清掏，


生产废水排入厂


区防渗储罐，由


罐车自行拉运至


污水处理厂，经


污水处理厂处理


达标后排入外七


星河；锅炉排污


水和软化处理废


水用于地面洒水


降尘，不外排；


锅炉采用生物质


为燃料，锅炉烟


气经低氮燃烧+
旋风除尘+布袋


除尘器处理达标


后，经由 30m高


烟囱排放；本项


目制冷剂采用


R448A，不属于


《产业结构调整


指导目录（2024
年本）》限制类、


淘汰类制冷剂；


项目污染物排放


符合管控要求。


环境风险


防控


1.执行“加强环境应急预案管理和风险


预警。园区及园区内企业应当结合经营


性质、规模、组织体系，建立健全环境


应急预案体系，并强化企业、园区以及


上级政府环境应急预案之间的衔接。加


强环境应急预案演练、评估与修订。园


区管理机构应当组织建设有毒有害气


体环境风险预警体系，建设园区环境风


险防范设施。”2.水环境工业污染重点


本 项 目 设 备 检


修、保养产生的


废润滑油暂存于


危险废物贮存点


内，定期交由有


资质单位处置。
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管控区同时执行“排放《有毒有害水污


染物名录》所列有毒有害水污染物的企


业事业单位和其他生产经营者，应当对


排污口和周边环境进行监测，评估环境


风险，排查环境安全隐患，并公开有毒


有害水污染物信息，采取有效措施防范


环境风险。”


资源开发


效率要求


1.执行“1）落实最严格的水资源管理


制度，实行水资源消耗总量和强度双


控。2）全面推行清洁生产，依法在“双


超双有高耗能”行业实施强制性清洁生


产审核。”2.地下水超采区同时执行“1）
地下水超采地区，县级以上地方人民政


府应当采取措施，制定地下水压采方案


并严格落实，严格控制开采地下水。2）
禁止地下水超采区工业建设项目和服


务业新增取用地下水，逐步削减超采


量，逐渐实现地下水采补平衡。确需新


建、改扩建地下水取水工程的，报省级


水行政主管部门批准。”


本项目用水采用


市政供水管网，


符合资源开发要


求。


环境管控


单元名称
友谊县地下水环境一般管控区


环境管控


单元编码
YS2305226310001


管控单元


类别
一般管控单元


管控要求 项目符合性分析


环境风险


管控


1.土壤污染重点监管单位应当履行下


列义务：（一）严格控制有毒有害物质


排放，并按年度向生态环境主管部门报


告排放情况；（二）建立土壤污染隐患


排查制度，保证持续有效防止有毒有害


物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、


实施自行监测方案，并将监测数据报生


态环境主管部门。2.重点单位新、改、


扩建项目地下储罐储存有毒有害物质


的，应当在项目投入生产或者使用之


前，将地下储罐的信息报所在地设区的


市级生态环境主管部门备案。3.重点单


位应当建立土壤和地下水污染隐患排


查治理制度，定期对重点区域、重点设


施开展隐患排查。发现污染隐患的，应


当制定整改方案，及时采取技术、管理


措施消除隐患。隐患排查、治理情况应


当如实记录并建立档案。重点区域包括


涉及有毒有害物质的生产区，原材料及


固体废物的堆存区、储放区和转运区


等；重点设施包括涉及有毒有害物质的


本项目设备检


修、保养产生的


废润滑油暂存于


危险废物贮存点


内，定期交由有


资质单位处置，


危险废物贮存点


按照要求进行防


渗，符合环境风


险管控要求。







14


地下储罐、地下管线，以及污染治理设


施等。4.化学品生产企业以及工业集聚


区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处


置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，


应当采取防渗漏等措施，并建设地下水


水质监测井进行监测，防止地下水污


染。5.重点单位通过新、改、扩建项目


的土壤和地下水环境现状调查，发现项


目用地污染物含量超过国家或者地方


有关建设用地土壤污染风险管控标准


的，土地使用权人或者污染责任人应当


参照污染地块土壤环境管理有关规定


开展详细调查、风险评估、风险管控、


治理与修复等活动。


综上所述，本项目符合《双鸭山市人民政府关于实施“三线


一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）要求。


3、与《冷库设计标准》（GB50072-2021）的符合性分析


表1-4 项目与（GB50072-2021）符合性分析


序号 政策要求 本项目情况
相符


性


1 应符合当地总体规划的


要求。


本项目用地性质为工业用


地，符合双鸭山市总体规划


要求。


符合


2


库址周围应有良好的卫


生条件，且必须避开和


远离有害气体、烟雾、


粉尘及其它污染源的地


段。


本项目厂区北侧为红兴隆种


业友谊分公司，厂区东侧为


东直路，隔路为农田，厂区


南侧为道路，隔路为友谊粮


食收储公司，厂区西侧为农


田，项目四周无有害气体、


烟雾、粉尘及其它污染源。


符合


3
应结合物流流向和近远


期发展因素等，选择在


交通运输方便的区域。


本项目东侧为东直路，交通


运输便利。
符合


4 宜具备可靠的水源和电


源以及排水条件。


本项目用水由市政管网提


供，用电由当地电网供给，


生活污水排入防渗旱厕，定


期清掏，生产废水排入厂区


防渗储罐，由罐车自行拉运


至污水处理厂，经污水处理


厂处理达标后排入外七星


河；锅炉排污水和软化处理


废水用于地面洒水降尘，不


外排。


符合


5
应避开洪水和泥石流易


发地段以及其他地质条


件不良地段。


项目位于平原地区，周围无


山地、河流，无不良地质地


段。


符合


6 使用氨制冷系统的冷库


库址宜选择在相邻集中


本项目制冷剂采用 R448A
制冷剂。


符合
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居住区全年最大频率风


向的下风侧。


因此，本项目符合《冷库设计标准》（GB50072-2021）相关


要求。


4、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析


表 1-5 本项目与《食品生产通用卫生规范》符合性分析
序


号
相关要求 本项目情况


符合


性


1


厂


址


要


求


厂区不应该选择对食品有显著


污染的区域。如某地对食品安全


和食品宜用性存在明显的不利


影响，且无法通过采取措施加以


改善，应避免在该地建厂


本项目位于黑龙江


省双鸭山市黑龙江


友谊经济开发区绿


色食品精深加工产


业三区，本项目厂区


北侧为红兴隆种业


友谊分公司，厂区东


侧为东直路，隔路为


农田，厂区南侧为道


路，隔路为友谊粮食


收储公司，厂区西侧


为农田。对本项目无


明显制约因素，厂区


不在对食品有显著


污染的区域内。厂址


不属于有害废弃物


以及粉尘、有害气


体、放射性物质和其


他扩散性污染源不


能有效清除的地址


符合


2


厂区不应该选择有害废弃物以


及粉尘、有害气体、放射性物质


和其他扩散性污染源不能有效


清除的地址


符合


3
厂区不宜择易发生洪涝灾害的


地区，难以避开时应设计必要的


防范措施


本项目厂区不在易


发生洪涝灾害的地


区


符合


4
厂区周围不宜有虫害大量滋生


的潜在场所，难以避开时应设计


必要的防范措施


本项目厂区周围无


虫害大量滋生的潜


在场所


符合


5


厂


区


环


境


要


求


应考虑环境给食品生产带来的


潜在污染风险，并采取适当的措


施将其降至最低水平；厂区应合


理布局，各功能区域划分明显，


并有适当的分离或分隔措施，防


止交叉污染；厂区内的道路铺设


混凝土、沥青、或者其他硬质材


料；空地应采用必要措施，如铺


设水泥、地砖或铺设草坪等方


式，保持环境清洁，防止正常天


气扬尘和积水等现象的发生；厂


区绿化应与生产车间保持适当


距离，植被应定期维护，以防止


虫害的滋生；厂区应有适当的排


水系统；宿舍、食堂、职工娱乐


厂区合理布局，功能


区域划分明显，利用


墙体进行分离，做到


了防止交叉感染；道


路实行了混凝土硬


化；厂区外进行了绿


化；厂区生活污水排


入防渗旱厕，定期清


掏，生产废水排入厂


区防渗储罐，由罐车


自行拉运至污水处


理厂，经污水处理厂


处理达标后排入外


七星河；锅炉排污水


和软化处理废水用


符合
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设施等生活区应与生产区保持


适当距离或分隔


于地面洒水降尘，不


外排；本项目办公楼


位于厂区东侧与生


产区单独分区。


6


厂


房


和


车


间


设


计


和


布


局


要


求


厂房和车间的内部设计和布局


满足食品卫生操作要求，避免食


品生产中发生检查污染；厂房和


车间应根据生产工艺合理布局，


预防和降低产品受污染的风险；


厂房和车间应根据产品特点、生


产工艺、生产 特性以及生产过


程中对清洁程度的要求合理划


分作业区，并采取有效分离或分


隔；厂房内设置的检验室应与生


产区域分隔；厂房的面积和空间


应与生产能力相适应，便于设备


安置、清洁消毒、物料存储及人


员操作。


车间内部设计功能


区分明确；根据工艺


流程顺畅与无交叉


感染进行了合理的


布局，采取了对车间


的有效分离。


符合


5、与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年修订）符合


性分析


在条例中“第三章 大气污染防治措施，第一节 燃煤污染防


治”中“第三十二条 燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，


应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者


采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大


气污染物应当达到规定标准”，“第三十三条 县级以上人民政府


应当向社会公布燃煤锅炉计划淘汰名单和时限，并合理控制城市


建成区外规划区内额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七


兆瓦以下燃煤锅炉的建设和使用。工业和信息化、供热行政主管、


生态环境主管部门分别负责工业锅炉、供热锅炉、商业经营锅炉


淘汰的具体工作”，“第三十五条 设区的市级人民政府和县级人


民政府应当积极推进棚户区改造，推行热电联产和区域锅炉等集


中供热方式，逐步提高集中供热比例，制定计划将应当淘汰的分


散燃煤锅炉供热区域纳入集中供热管网覆盖范围，并负责组织实


施。在集中供热管网未覆盖的区域，推广使用高效节能环保型锅


炉或者进行锅炉高效除尘改造，或者使用新能源、清洁能源供


热。”


本项目锅炉房内置 1台 2.5t/h生物质蒸汽锅炉，燃料为生物
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质成型燃料，为厂区生产提供热源，锅炉烟气经低氮燃烧+旋风


除尘+布袋除尘器处理后通过 1根 30m高烟囱排放，满足《锅炉


大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃煤锅炉限值要


求。


综上，本项目的建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》


（2018年修订）的环境管理要求。


6、与《关于进一步加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物管理


的通知》（环大气〔2026〕8号）符合性


本项目为速冻玉米加工项目，不属于 HFCs化工生产项目，


不涉及新建、扩建HFCs生产设施，项目配套制冷系统采用R448A


作为制冷剂，R448A为 HFO-HFC混合制冷剂，不属于《产业结


构调整指导目录（2024 年本）》限制类、淘汰类制冷剂，不属


于 ODS管控物质，符合《关于进一步加强消耗臭氧层物质和氢


氟碳化物管理的通知》（环大气〔2026〕8号）相关要求。


7、选址合理性分析


（1）用地相符性


本项目位于黑龙江省双鸭山市黑龙江友谊经济开发区，本项


目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温


泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特


殊保护区域。项目用地性质为工业用地，符合当地土地利用规划，


用地文件见附件 2。


（2）外环境相容性


本项目厂区北侧为红兴隆种业友谊分公司，厂区东侧为东直


路，隔路为农田，厂区南侧为道路，隔路为友谊粮食收储公司，


厂区西侧为农田。


①项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的


建设。


②本项目所在区域常年主导风向为西风，距离厂界最近的居


民为友谊镇居民（距离厂区 450m），位于厂界常年主导风向的
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侧风向，本项目锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器处理


达标后排放，锅炉灰渣袋装收集后暂存灰渣仓内，生物质燃料存


放燃料仓内，灰渣仓、燃料仓为密闭，锅炉房内定期洒水降尘，


可有效减少无组织废气排放，高温蒸煮工序产生的异味，加强车


间通风；设备选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施；


锅炉灰渣、布袋除尘器收集的粉尘，外售综合利用；生活污水排


入厂区防渗旱厕，定期清掏，生产废水排入厂区防渗储罐，由罐


车自行拉运至污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入外七星


河；锅炉排污水和软化处理废水用于地面洒水降尘，不外排；玉


米皮、玉米须统一收集，外售周边养殖户作饲料，废锰砂滤料和


废布袋由厂家回收处理，生活垃圾交由市政部门统一处理。但通


过采取上述措施，可降低项目对环境的影响，保证各项污染物达


标排放。采取污染防治措施后项目对周边环境影响较小。


（3）环境功能一致性分析


根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、


声环境影响分析，本项目建成后各项污染物均可达标排放，项目


建成后对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。项目建设不


会使得环境功能发生改变。


综上所述，项目选址可行。
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二、建设项目工程分析


建设


内容


1、项目概况及项目组成


友谊县鸿泰冷冻玉米有限公司于 2019 年收购友谊县呈驰酒业有限公


司，本项目位于黑龙江省双鸭山市黑龙江友谊经济开发区，厂区占地面积


为 6500m2。


本项目主要建设速冻黏玉米加工生产线一条，利用厂区现有建筑物配


套建设速冻车间、冷库、锅炉房及办公室等，建设一台 2.5t/h生物质蒸汽


锅炉为生产供热源，锅炉烟气采用低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘处理达标


后，由 30m高烟囱排放。项目建成后年产速冻黏玉米 1500万穗。


本项目具体建设内容见下表。


表 2-1 项目组成一览表


项目类别 建设规模与内容 备注


主体


工程
加工车间


1间，位于厂房西侧，建筑面积 900m2，建筑物


高度为 4m，车间新建 1条速冻黏玉米生产线，


年加工速冻玉米 1500万穗（约 3000吨）。


利用现


有厂房


建设


辅助


工程


机房 1栋，建筑面积为 150m2，位于厂区西南侧


利用现


有厂房


建设


锅炉房


1间，位于南侧厂房内，建筑面积为 90m2，建筑


物高度为 4m，内置 1台 2.5t/h生物质锅炉，为生


产供热。


锅炉房


利旧，新


建锅炉


办公室
1栋，建筑面积为 136m2，建筑物高度为 4m，位


于厂区东侧，用于日常办公。


利用现


有厂房


建设


软化水装置
本项目锅炉用水由软化水装置制备，软化水装置


采用“沉淀+锰砂滤料”进行软化水制备。
新建


储运


工程


冷库


2间，建筑面积分别为 648m2、410m2，建筑物高


度为 6.5m，冷库温度在-18℃以下，用于存放速


冻黏玉米。


利用现


有厂房


建设


速冻间
3间，总面积为 300m2，建筑物高度为 4m，速冻


间温度-35℃，用于蒸煮后黏玉米速冻。


利用现


有厂房


建设


燃料仓
1间，占地面积为 306m2，建筑物高度为 4m，最


大存储量为 300t，用于存放生物质燃料。


利用现


有厂房


建设


灰渣仓


1间，占地面积为 216m2，建筑物高度为 4m，最


大存储量为 150t，用于存放灰渣，转运周期为 7
天。


利用现


有厂房


建设


危险废物贮


存点


占地面积 80m2，用于存放设备检修、保养产生的


废润滑油，最大存量 50t。


利用现


有厂房


建设


防渗储罐 新建防渗储罐，容积 5m3，用于存放生产废水， 新建
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清掏周期为 5天一次，由罐车自行拉运至黑龙江


宝荔环保科技有限公司(红兴隆污水处理厂)，经


污水处理厂处理达标后排入外七星河。


公用


工程


供水 本项目用水由市政管网提供 /


排水


生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；生产废水排


入厂区防渗储罐（容积 5m3），由罐车自行拉运


至黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆污水处


理厂)，经污水处理厂处理达标后排入外七星河；


锅炉排污水和软化处理废水用于地面洒水降尘，


不外排。


新建


供电 本项目用电由当地电网供给。 /


供暖
生产用热由 1台 2.5t/h的生物质蒸汽锅炉提供；


项目冬季办公室采用电取暖。


新建锅


炉


制冷工程


本项目冷库、速冻间采用 R448A作为制冷剂，制


冷剂年使用量为 0.3t/a，制冷剂不在厂区内进行储


存，随用随购买。


新建


环保


工程


废水


生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；生活污水排


入防渗旱厕，定期清掏；生产废水排入厂区防渗


储罐（容积 5m3），由罐车自行拉运至污水处理


厂，经污水处理厂处理达标后排入外七星河；锅


炉排污水和软化处理废水用于地面洒水降尘，不


外排。


新建


废气


锅炉房烟气：新建 1台 2.5t/h生物质蒸汽锅炉，


锅炉烟气经自带低氮燃烧处理后，烟气通过旋风


除尘+布袋除尘器处理，处理达标后由 30m高的


烟囱排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓


度及烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》


（GB13271-2014）表 2燃煤锅炉大气污染物排放


限值。


无组织排放：锅炉灰渣袋装收集后暂存灰渣仓内，


生物质燃料存放燃料仓内，灰渣仓、燃料仓为密


闭，锅炉房内定期洒水降尘，可有效减少无组织


废气排放，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排


放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放监


控浓度限值；高温蒸煮工序产生的异味，加强车


间通风，厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排


放标准》（GB14554-93）表 2中标准限值。


新建


噪声


采取选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振


等措施，生产中产生的噪声通过厂房、厂区距离


衰减后对外环境影响较小，厂界噪声值符合《工


业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
表 1中 3类标准。


新建


固体废物


锅炉灰渣、布袋除尘器收集的粉尘，外售综合利


用；玉米皮、玉米须统一收集，外售周边养殖户


作饲料；废锰砂滤料和废布袋由厂家回收处理；


生活垃圾交由市政部门统一处理；设备检修、保


养产生的废润滑油、废弃含油抹布暂存于危险废


物贮存点内，定期交由有资质单位处置。


新建


地下水、土


壤防治措施


危险废物贮存点防渗层为至少 1米厚粘土层（渗


透系数≤1×10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯
新建
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或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数


≤1×10-10cm/s。


依托


工程


黑龙江宝荔


环保科技有


限公司(红
兴隆污水处


理厂)


本项目生产废水排入厂区防渗储罐，由罐车自行


拉运至黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆污


水处理厂)进行处理，处理达标后排入外七星河。


黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆污水处理


厂)设计处理规模为 4500m3/d，现实际处理能力为


3000m3/d，剩余处理能力为 1500m3/d，本项目污


水排放量为 36t/a，废水处理能力满足要求，故依


托可行。


依托


2、主要原辅材料


本项目原材料消耗量见表 2-2。


表 2-2 原辅料一览表


序号 名称 数量 单位 备注


1 玉米 1500万 穗 约为 3000吨


2 生物质颗粒燃料 210 t/a 外购


3 包装袋 20万 个/a 外购


包装箱 12.5万 个/a 外购


4 R448A制冷剂 0.3 t/a 厂区不进行储存，随用


随购买


根据生物质燃料特性分析单可知，收到基低位发热量为 14.083MJ/kg、


3368kcal/kg，锅炉热效率为 85%，生物质锅炉每小时消耗量=60万大卡*吨


位/燃料热值/锅炉燃烧效率，则 1台 2.5t烧物质成型燃料锅炉 1小时需要燃


料量为（600000×2.5/3368/85%）kg/h=523.96kg/h，年运行 400h，则每年


消耗生物质成型燃料量为 210t。


制冷剂理化性质：


本项目采用 R448A制冷剂，制冷剂年使用量为 0.3t/a。R448A主要成


分为 R32（二氟甲烷 26%）+R125（五氟乙烷 26%）+R134a（1,1,1,2-四氟


乙烷 21%）+R1234yf（2,3,3,3-四氟丙烯 20%）+R1234ze（反式-1,3,3,3-四


氟丙烯 7%），R448A是一种专为替代 R404A/R507设计的低 GWP、不可


燃、高效节能的 HFO/HFC 混合制冷剂，高效能、低毒，使用安全性高，


非常适合冷库等中低温制冷场景。储存时应远离火种、热源、避免阳光直


接暴晒，通常存放于阴凉、干燥和通风的仓库内；搬运时应轻装、轻卸，


防止钢瓶以及阀门等附件破损。


3、主要设备


本项目主要设备见下表 2-3。
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表 2-3 主要设备一览表


序号 设备名称 数量 单位 备注


1 制冷设备 1 套


2 全自动玉米扒皮机 2 台


3 蒸箱 3 台


4 清洗一体机 1 台


5 生物质蒸汽锅炉 1 台 2.5t/h


6 风机 3 台


7 旋风除尘+布袋除尘 1 套
锅炉自带低


氮燃烧


8 风干机 1 台


4、产品方案


本项目产品为速冻黏玉米，年产 1500万穗（合计约 3000吨）。具体


产品产量见表 2-4。


表 2-4产品方案一览表


序号 名称 年生产能力


1 速冻黏玉米 1500万穗（约 3000吨）


5、公用工程


（1）供水


本项目用水由市政供水管网提供。用水主要为生活用水和生产用水，


生产用水包括玉米清洗水、设备清洗用水、厂区洒水降尘用水及锅炉用水。


1）生活用水：本项目有 14名员工，年工作 40天，根据黑龙江省地方


标准《用水定额》（DB23/T727-2025），生活用水按 80L/人•d计算，则生


活用水量为 1.12t/d，44.8t/a。


2）生产用水


①玉米清洗用水


本项目原料玉米棒为带皮鲜玉米，剥皮后的玉米表面很干净，清洗主


要是为了去除玉米表面残留的玉米须。为节约用水，本项目采用加压喷头


进行高压喷洗，清洗水经过滤网过滤后循环使用，过滤网采用反冲洗方式


清洗，同清洗水一同排放，每天排放一次。根据设备清洗能力，玉米清洗


水及过滤网清洗用总量为 1t/d（40t/a）。


②设备清洗用水
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本项目生产线连续生产一个周期后，需要对使用的设备进行一次清洗。


根据企业提供材料，一次清洗用水量约 1t。按年生产 40天，每 8天清洗 1


次，共用水量 5t/a。


③锅炉用水


本项目锅炉额定蒸汽量为 2.5t/h，每天运行约 10h，因此锅炉最大用水


量为 25t/d。锅炉用水包括蒸汽损耗补充水、锅炉排污水及软化水制备废水。


根据建设单位提供资料，蒸汽损耗为 25%，合计损耗为 6.25t/d，250t/a；根


据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《锅炉产排污量核


算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数生物质锅


炉锅外水处理软化处理废水及锅炉定排水产污系数为 0.356 吨/吨-原料可


知，燃烧生物质量为 210t/a，则本项目锅炉排污水及软化水制备废水排水


量为 1.869t/d，74.76t/a。则锅炉用水量为 8.119t/d，324.76t/a。


④厂区内地面洒水降尘


本项目厂区内需要洒水降尘的面积约为 2400m2，洒水强度为


0.5L/m2·次，洒水频率为 2次/天，因此洒水降尘用水量为 2.4t/d，96t/a，洒


水降尘优先采用锅炉排污水和软化处理废水，不足部分由市政供水管网补


充。


（2）排水


①生活污水


本项目生活污水产生量按生活用水量的 80%计算，生活污水排放量为


0.896t/d，35.84t/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。


②生产废水


项目生产废水主要为玉米清洗废水、设备清洗废水。


生产废水根据建设方提供资料，玉米清洗废水排放系数按 0.8 计，则


本项目玉米清洗废水量为 0.8t/d（32t/a）。


本项目设备清洗用水量 5t/a。排放量按 80%计算，则设备清洗废水为


0.1t/d（4t/a）。


生产废水合计 36t/a，生产废水满足《食品加工制造业水污染物排放标


准》（GB46817-2025）标准要求，排入厂区防渗储罐，由罐车自行拉运至
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黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆污水处理厂)处理达标后排入外七星


河。


③锅炉排污水


根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅


炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物质锅炉（锅外水处理）


废水产生系数为 0.356吨/吨-原料，本项目生物质成型燃料使用量为 210t/a，


则锅炉排污水和软化处理废水总的产生量为 1.869t/d，74.76t/a，本项目锅


炉排污水和软化处理废水用于地面洒水降尘，不外排。


本项目厂区内需要洒水降尘的面积约为 2400m2，洒水强度为


0.5L/m2·次，洒水频率为 2次/天，因此洒水降尘用水量为 2.4t/d，96t/a，锅


炉排污水和软化处理废水可全部消耗不外排，不足部分由市政供水管网补


充，洒水降尘用水全部消耗，不外排。


图 2-1 本项目水量平衡图


（3）供热


生产用热由 1台 2.5t/h的生物质蒸汽锅炉提供；项目冬季办公室采用


电取暖。


（4）供电：由市政供电系统提供。


（5）制冷工程


本项目冷库、速冻间采用R448A作为制冷剂，制冷剂年使用量为 0.3t/a，


制冷剂不在厂区内进行储存，随用随购买。


6、本项目劳动定员及工作制度


本项目劳动定员 14人，年工作时间 40天（每年 10月至 11月中旬生
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产），一班制，每天 10小时工作制。厂区内无食堂、无宿舍。


7、项目总平面布置


本项目位于黑龙江省双鸭山市黑龙江友谊经济开发区，本项目厂区大


门在厂区东侧，锅炉房位于厂区南侧，冷库位于厂区北侧和西侧，速冻间


位于厂区南侧。厂内道路满足消防和运输的要求，项目总体布局功能区明


确，布局合理，厂区平面布置图见附图 2。


8、环保投资一览表


本项目环保投资具体情况参见下表 2-5。


表 2-5 环保投资一览表


投资项目 污染源 具体措施 投资（万元）


施


工


期


废气 施工扬尘 设置围挡 1


废水
施工废水、施工人


员生活污水
防渗旱厕、沉淀池 1


固废
一般工业固体废


物
一般工业固体废物收集处理 1


运


行


期


废气 生物质蒸汽锅炉


锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除


尘+布袋除尘处理达标后，经由


30m高烟囱排放


15


废水
生产废水 防渗储罐 1


生活污水 防渗旱厕 0.5


噪声 生产设备噪声
采用低噪声设备、厂房隔声、


基础减振等措施
2


固体


废物


生活垃圾 垃圾桶 0.5
一般工业固体废


物
一般工业固体废物收集处理 2


运行管理、维护、验收、监测费 3


环保投资合计 27


总投资 1100


环保投资比% 2.45


工艺流


程和产


排污环


节


一、运营期间工艺流程简述


（1）剥皮、去须


供应单位来货后对原料质量进行检查，验收合格后收货。玉米进场后，


由输送皮带进行上料，通过机械剥皮、去须。项目玉米均为鲜玉米，剥皮


无灰尘产生，该工序产生的主要污染物主要为玉米叶、玉米须、设备噪声。


（2）清洗


经剥皮、去须的玉米，由输送皮带送至清洗槽内，将鲜玉米穗放入清
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水中冲洗 5分钟。该工序产生的污染物主要为清洗废水、设备噪声。


（3）蒸煮


清洗后的玉米，装入蒸煮筐内，送入蒸箱内进行蒸煮，蒸煮采用锅炉


蒸汽进行蒸煮，一般温度为 95-105℃，时间为 10-15分钟，蒸汽由 1台 2.5t/h


生物质锅炉提供。蒸煮过程不产生蒸煮废水，该工序产生的污染物主要为


锅炉排污水及软化水废水、锅炉烟气、锅炉炉渣及设备噪声。


（4）冷却、速冻


蒸煮后的玉米经自然冷却或风干机风冷，冷却后的玉米装入包装袋


（编织袋）内，送入速冻冷库进行速冻，速冻后放入冷库内存储。此过程


污染物主要为设备噪声。


（5）分装、外售


速冻后的玉米经由进行装箱或装袋后外售。


图 2-2 生产工艺流程及产污节点图


与项目


有关的


原有环


境污染


问题


友谊县鸿泰冷冻玉米有限公司于 2019年收购友谊县呈驰酒业有限公


司，原友谊县呈驰酒业有限公司建成后未生产，无原有环境污染问题，本


项目利用友谊县呈驰酒业有限公司原有建筑物进行建设，经现场勘查，本


项目不存在原有环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区域


环境


质量


现状


一、环境质量现状评价


1、空气环境质量现状评价


（1）基本污染物环境质量现状


本项目位于双鸭山市友谊县，所在区域为二类功能区，2025年双鸭山市


区监测天数为 365天，达标天数为 342天。本年空气质量一级优 231天，二


级良 111天，三级轻度污染 20天，四至六级中度、重度、严重污染 3天，优


良率 93.69%。根据《2025年双鸭山市环境空气质量状况》中公布的数据，具


体见下表。


表 3-1 区域空气质量现状评价表


污染物 年评价指标
现状浓


度
标准值 占标率


达标情


况


PM2.5 年平均质量浓度 27 30 90% 达标


PM10 年平均质量浓度 42 60 70% 达标


NO2 年平均质量浓度 15 40 25% 达标


SO2 年平均质量浓度 12 60 20% 达标


CO
（mg/m3）


百分位数日平均质量浓度 0.52 4 13% 达标


臭氧 8h平均质量浓度 74.37 160 46.5% 达标


注：一氧化碳百分位数为 95，臭氧日最大 8小时平均百分位数为 90。


根据《2025年双鸭山市环境空气质量状况》中相关数据，双鸭山市区域


细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、二氧化硫年平均质


量浓度、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日 8小时


平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值


要求，因此该区域属于环境空气质量达标区。


（2）特征污染物


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》可


知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限制要求的特征污染物时，


引用建设项目周边 5千米范围内近 3年的现有监测数据，无相关数据的选择


当季主导风向下风向 1个点位补充不少于 3天的监测数据，现引用《友谊县


新虹丰粮食经销有限公司建设项目现状检测报告》中的监测数据，该监测点


距离本项目为 1200m，该项目的其他污染物为 TSP，环境质量现状监测委托
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黑龙江中邺检测技术有限公司，于 2024年 4月 14日~4月 16日进行特征污


染物 TSP的补充监测（现状引用检测报告见附件 5），评价结果见表 3-2。


图 3-1 大气监测点位图


表 3-2监测点基本信息表


名称 坐标 监测因子 监测时段
相对厂址方


位


相对厂界距


离/m


TSP监测点
131.83835119°
46.76866262° TSP 24小时平均 NE 1200


环境空气质量现状监测结果见下表。


表 3-3监测结果表


名称 污染物
评价标准


（μg/m3）


浓度范围


（μg/m3）


最大占标


率%
超标率% 达标情况


TSP监测点 TSP 300 150-155 52 0 达标


由上表可知，本项目所在区域在监测时段内特征污染物总悬浮颗粒物监


测结果无超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表 2二级


标准要求。


2、地表水环境


本项目所在区域的主要受纳水体为外七星河，外七星河最终汇入挠力河。


饶力河属于乌苏里江左岸支流。根据《全国重要江河湖泊水功能区划


（2011-2030）（黑龙江省）》，外七星河无规定的水体功能类别。故参照挠


项目厂界


监测点位
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力河的水体功能类别进行分析。根据《全国重要江河湖泊水功能区划


（2011-2030）（黑龙江省）》，本项目区域地表水体功能类别为Ⅲ类，故本


项目水体功能类别参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标


准。


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知：双鸭山市参与国家考


核计算的断面共 6个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为 66.7%，无劣 V类水质断面。与上


年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣 V类水质断面。满足《地表


水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。


3、声环境


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025年双鸭山市区域昼间


声环境质量为二级，等效声级为 54.5dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，


等效声级为 67.8dB(A)；功能区昼间达标率 91.3%，功能区夜间达标率 92.5%。


本项目位于黑龙江友谊经济开发区，根据友谊镇声功能区划图，本项目所在


区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3类标准。


图 3-2 友谊镇声功能区划图


4、生态环境


本项目用地范围无生态环境保护目标，故不需进行生态现状调查。


本项目位置
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5、地下水、土壤环境


本项目厂界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、


温泉等特殊地下水资源，无地下水保护目标。厂区内区域采取水泥硬化，不


存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状


监测。


环境


保护


目标


1、大气环境保护目标


本项目大气环境保护目标见下表。


表 3-4大气环境保护目标


环境保护


对象


坐标/° 保护


对象


保护内


容
保护功能区


相对厂


址方位


最近保护


目标相对


厂界距离东经 北纬


友谊镇居


民
131.816
11120


46.7670
5636 居民 居民区


《环境空气


质量标准》


（GB3095-20
26）二类区


EW 450m


2、声环境保护目标


本项目厂界外 50米范围内无声环境保护目标。


3、地下水环境保护目标


本项目厂界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、


温泉等特殊地下水资源，无地下水保护目标。厂区内区域采取简单防渗，采


用水泥硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不进行土壤、地下


水环境质量现状监测。


4、生态环境保护目标


本项目用地类型为工业用地，企业占地范围内无特殊生态敏感区及重要


生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护


区、风景名胜区、文物保护对象。


污染


物排


放控


制标


准


一、污染物排放标准


1、废气


本项目生物质蒸汽锅炉烟气污染物颗粒物、SO2、NOX和烟气黑度的排放


浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2中燃煤锅炉标


准。施工期及运营期厂界颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2中无组织排放监控浓度限值。氨和臭气浓度执行《恶
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臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1标准。


本项目废气排放标准执行情况见下表。


表 3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


污染物名称
无组织排放监控浓度限值


监控点 浓度 mg/m3


颗粒物 周界外浓度最高点 1.0


表 3-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）


污染物 浓度限值 污染物排放监控位置


颗粒物 50mg/m3


烟囱或烟道
SO2 300mg/m3


NOx 300mg/m3


汞及其化合物 0.05mg/m3


烟气黑度 ≤1级 烟囱排放口


表 3-7 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度


锅炉房装机总容量
MW 1.4~＜2.8


t/h 2~＜4


烟囱最低允许高度 m 30


表 3-8 恶臭污染物排放标准排放限值（GB14554-93）


污染源 污染物 厂界浓度限值 执行标准


厂界 臭气浓度 20（无纲量）
《恶臭污染物排放标准》


（GB14554-93）表 1中二级标准


2、废水


本项目运营期间，产生的污水主要为职工生活污水、生产废水（玉米清


洗废水、设备清洗废水）、锅炉排污水及软化废水。生活污水排入防渗旱厕，


定期清掏；生产废水排入厂区防渗储罐，满足《食品加工制造业水污染物排


放标准》（GB46817-2025）及黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆污水处理


厂)进水水质标准后，由罐车自行拉运至黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆


污水处理厂)，经污水处理厂处理达标后排入外七星河；锅炉排污水和软化处


理废水用于地面洒水降尘，不外排。


表 3-9 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）
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标准名称及级（类）别 污染因子 标准值


《食品加工制造业水污染


物排放标准》


（GB46817-2025）


COD 500mg/L


氨氮 45mg/L


BOD5 350mg/L


SS 400mg/L


pH 6-9


色度（稀释倍数） 100


总磷 8.0


总氮 70


3、噪声


本项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12532-2025）；


运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


表 1中 3类标准。


表 3-10 本项目噪声排放标准情况表


类


别
标准名称及级（类）别


标准值


数值 单位


噪


声


施工期
《建筑施工噪声排放标准》


（GB12523-2025）
昼间 70 dB(A)


夜间 55 dB(A)


运营期
《工业企业厂界环境噪声排放标


准》（GB12348-2008）3类标准


昼间 65 dB(A)


夜间 55 dB(A)


4、固体废物


《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危


险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


总量


控制


指标


本项目污染物排放总量如下表所示。


表 3-11 本项目污染物排放情况 t/a
指标 颗粒物 SO2 NOX


预测排放量 0.052 0.125 0.149


核定排放量 0.065 0.311 0.389
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四、主要环境影响和保护措施


施工


期环


境保


护措


施


1、废气


施工期对环境大气的影响主要是建筑材料和工程弃土的堆放、装卸、拌


料过程以及车辆在运输过程中产生的扬尘。施工扬尘主要影响施工场地及附


近区域的环境卫生和环境质量。经采取必要的防尘措施后可有效地减轻扬尘


对环境的影响。洒水可简洁有效的抑制扬尘。如果在施工期内对车辆行驶的


路面实施洒水抑尘，每天洒水 4～5次，可有效降低扬尘。


因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配


置工地细目滞尘防护网，在施工现场设置围栏，封闭现场，同时必须采用封


闭车辆运输，最大程度地减少扬尘对周围大气环境及居民的影响。


采用污染防治措施后，使施工期对周围环境的大气污染降到最小，施工


厂界扬尘浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值 1.0mg/m3，可被周围环境所接受。


2、废水


施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产


生的废水以及施工期间车辆冲洗废水，由于施工期施工人员只在白天工作，


施工人员不在场地内食宿，因此产生的废水较少。


废水中主要污染因子为 COD、BOD5、氨氮等。施工人员生活污水排入


防渗旱厕，施工作业和冲洗车辆产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。


3、噪声


施工期声环境的主要影响是施工机械噪声。一般施工机械噪声源强为


75～90dB(A)之间。为了减轻本建设项目施工期噪声的环境影响，必须采取


以下控制措施：


（1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格执行施工噪声管理的有


关规定；


（2）机械限时使用，避免夜间施工，晚 22：00至早 6：00和中午 12：


00至 13：30禁止机械作业；


（3）施工机械应尽可能放置于对厂界外居民区造成影响最小的地点；


（4）作业时在高噪声设备周围设置声屏障；
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（5）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。


在严格执行本报告提出的污染防治措施的前提下，施工期噪声满足《建


筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的排放限值，对周围环境的影


响是可以被接受的。


4、固废


施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。


对施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，如钢筋、钢板、木材等


下脚料可分类回收，由废物收购站处理：建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、


石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送建筑废渣专用堆放场，以免影响施


工和环境卫生。


施工人员生活垃圾设置专门的储存设施，集中收集后交由市政部门处


理。施工期固体废物处置率 100%。


施工期间的环境影响是短暂的，只要建设施工单位加强全体职工的环境


保护意识，并通过以上措施，项目建设产生的废物得到妥善处置，施工期间


对周围环境造成的短暂影响可以接受。


运营


期环


境影


响和


保护


措施


1、废气


（1）无组织废气


本项目锅炉灰渣定期清理装袋暂存于灰渣仓内，锅炉房为密闭设施，定


期洒水降尘，可有效控制无组织粉尘排放。


（2）锅炉烟气


本项目新建 1台 2.5t/h燃生物质锅炉，运营期产生的废气主要为锅炉烟


气污染物颗粒物、SO2、NOx，锅炉年运行时间为 400h，生物质燃料低位发


热值为 14.083MJ/kg，锅炉热效率按 85%计算，生物质锅炉每小时燃料消耗


量=60 万大卡×吨位÷生物质颗粒燃烧热值÷锅炉燃烧效率=600000×2.5÷


3368÷85%=523.96kg/h，则生物质锅炉年燃烧生物质 210t/a，锅炉燃烧废气


经低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器处理后，经由 30m高烟囱排放。


根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）计算如下：


①烟气量


本项目理论空气量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）
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附录 C中 C.2有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下：


式中：


V0——理论空气量，m3/kg；


Car——收到基碳的质量分数，%，本次评价取值 39.79；


Sar——收到基硫的质量分数，%，本次评价取值 0.07；


Har——收到基氢的质量分数，%，本次评价取值 4.42；


Oar——收到基氧的质量分数，%，本次评价取值 35.54。


烟气排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附


录 C中 C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，


1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：


式中：


Vg——干烟气排放量，m3/kg；


VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg；


Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为 39.79%；


Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为 0.07%；


VN2——烟气中氮气，m3/kg；


α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之


比值，本项目取 1.75；


Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为 0.35%。


经计算 V0=3.527m3/kg，Vg=6.178m3/kg，则烟气量为 1294908.80m3/a，


3237.27m3/h。


②颗粒物（烟尘）
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式中：


EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；


R—核算时段内燃料耗量，t；为 210t/a；


Aar—收到基灰分的质量分数，8.83%；


dfh—锅炉烟气带出的除尘灰份额，%；燃用生物质燃料飞灰份额加 30%，


故取 45%；


ηc—综合除尘效率，%；本项目除尘效率为 99.5%；


Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；即由烟道经除尘器排出的细灰的含碳量。


参照《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）表 5中炉渣含碳量考核


指标，故 Cfh选取推荐指标为 20。


经计算，EA=0.052t，即烟尘排放量为 0.052t/a，排放速率为 0.130kg/h，


排放浓度为 40.198mg/m3。


③SO2


式中：


ESO2—核算时段内SO2排放量，t；


R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；为210t/a；


Sar—收到基硫分的质量分数，0.07%；


q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，对照本项目生物质锅炉机械不完全燃


烧热损失取值为15%；


ηs—脱硫效率，%；本项目为0%；


K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，K取最大值0.5。


经计算，ESO2=0.125t/a，即 SO2排放量为 0.125t/a，排放速率为 0.312kg/h，


排放浓度为 96.309mg/m3。


④NOX
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由于无锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值，氮氧化物排放量根


据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“5.4产排污系数法”按


式（10）计算。


3
j 10


100
1 















RE
xNO


式中：


XNOE --核算时段内氮氧化物排放量，t；


R --核算时间内燃料耗量，t，燃料量为 210t；


j --产污系数，kg/t，根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》


（HJ953-2018）中附录 F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，可知烟气


低氮燃烧器处理的氮氧化物排污系数为 0.71千克/吨－燃料；


 --污染物的脱硝效率，%，本项目取 0。


由计算可以得出 NOX排放量为 0.149t/a，排放速率为 0.372kg/h，排放浓


度为 115mg/m3。


（3）蒸煮异味


本项目鲜食玉米生产线在玉米蒸煮工序会产生少量异味（以臭气浓度


计），本项目运营期产生的异味主要由玉米蒸制加热时热气，因现阶段国家


无异味的产排污计算系数，故无法进行定量分析，高温蒸煮工序产生异味在


生产车间内散逸，加强车间通风，高温蒸煮异味对外环境影响较小。厂界臭


气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2中臭气浓度


20（无量纲）标准限值。


正常工况下废气源强核算结果见表 4-1。


表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表


生


产


线


装


置


污


染


源


污


染


物


污染物产生
治理措


施
污染物排放 排


放


时


间


（h
）


核


算


方


法


废气


产生


量


（m3


/h）


产生


浓度


（mg
/m3）


产生


量


（kg/
h）


产


生


量


（t/
a）


工


艺


效


率


（


%）


核


算


方


法


废气


排放


量/
（m3/
h）


排放


质量


浓度/
（mg/
m3）


排放


量


（kg/
h）


锅


炉


燃


生


物


质


锅


炉


3
0
m
烟


囱


（


颗


粒


物


物


料


衡


算


法


3237
.27


3937 12.74
5 10.4


低


氮


燃


烧
+
旋


99.
5


物


料


衡


算


法


3237.
27


40.19
8 0.130


400


二 物 96.30 0.312 0.12 / 物 96.30 0.312







38


D
A
0
0
1
）


风
+
布


袋


除


尘


氧


化


硫


料


衡


算


法


9 5 料


衡


算


法


9


氮


氧


化


物


产


污


系


数


法


115 0.372 0.14
9 /


产


污


系


数


法


115 0.372


蒸


煮


蒸


煮


机


/


臭


气


浓


度


/ / / / /


加


强


车


间


通


风


/ / / / /


（4）排放口基本信息


本项目排放口情况见下表：


表 4-2 排放口基本情况表


序


号


编号及


名称
类型


高度


（m）


排气筒


内径


（m）


污染物
温度


（℃）


地理坐标


经度（°） 纬度（°）


1 DA001
一般


排放


口


30 0.3


颗粒物、二


氧化硫、氮


氧化物、林


格曼黑度


80 131.8231
4650


46.76316
174


（5）非正常工况


非正常工况主要考虑生物质锅炉除尘系统发生故障，污染物排放控制措


施达不到应有效果，锅炉除尘器事故状态污染物去除效率按 85%计，本项目


生物质锅炉年运行 40天，每天工作 10小时，每次污染物非正常排放情况发


生时间不超过 1小时，每年发生次数不超过 1次。


大气污染物源强非正常工况排放核算见下表。


表 4--3 污染源非正常工况排放核算表


污染


源


非正常排放


原因


污染


物


非正常排放


浓度


非正常排


放速率


单次持


续时间


年发生


频次


应对


措施


生物


质锅


炉


除尘系统发


生故障，除尘


效率降至
85%


烟尘 590.55mg/m3 1.912kg/h ≤1h ≤1次 及时


维修


由上表可知，非正常工况下，单位时间内污染物排放量及排放浓度显著


上升，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 的排


放浓度限值，为不达标排放。但考虑非正常工况发生时间短，频次低，瞬时


的影响不会长期存在，且可随着时间消除。因此，从环保的角度来说，非正
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常工况时废气污染物造成的环境影响较小。


（6）废气治理可行性技术分析


对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表 7


中对污染防治可行技术的要求，本项目锅炉自带低氮燃烧，锅炉烟气经旋风


除尘+布袋除尘器处理达标后排放，属于可行技术。


（7）烟囱设置合理性分析


根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 4燃煤锅炉房


烟囱最低允许高度要求，本项目建设 1台 2.5t/h生物质锅炉，烟囱最低允许


高度为 30m，项目周边 200m范围内最高建筑物建筑高度不超过 20m，因此


本项目燃生物质锅炉烟囱 30m 符合《锅炉大气污染物排放标准》


（GB13271-2014）对于烟囱高度的要求。


（8）监测计划


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位


自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测


技术指南 农副食品加工》（HJ 986-2018），并结合本项目的实际排污状况制


定废气监测计划。


表 4-4 本项目大气污染源监测计划


监测点位 监测指标
监测频


次
执行排放标准


锅炉烟囱


氮氧化物


颗粒物、二氧化


硫、林格曼黑度


每月 1次
《锅炉大气污染物排放标准》


（GB13271-2014）表 2新建锅炉大


气污染物排放浓度限值要求


厂界


颗粒物
每季度 1


次


《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2无组织排放


标准限值


臭气浓度 1次/半年


《恶臭污染物排放标准》


（GB14554-93）表 2中臭气浓度标


准限值


2、废水


本项目废水主要为生产废水（玉米清洗废水、设备清洗废水）、职工生


活污水、锅炉排污水及软化废水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；生产


废水水质较为清澈，主要污染为 COD、氨氮、SS，生产废水排放量为 36t/a。


生产废水类比望奎颐禾伟业生物科技有限公司速冻粘玉米加工项目，根据


《黑龙江省绥化市望奎县望奎颐禾伟业生物科技有限公司速冻粘玉米加工



http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/xgbzh/201705/W020170511332490849000.pdf

http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/xgbzh/201705/W020170511332490849000.pdf
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项目竣工环境保护验收监测报告》中监测数据，速冻年玉米生产过程中产生


的生产废水各项污染物均满足《食品加工制造业水污染物排放标准》


（GB46817-2025）标准要求，故本项目生产废水可满足《食品加工制造业


水污染物排放标准》（GB46817-2025）标准要求。项目生产废水排入厂区


防渗储罐，由罐车自行拉运至黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆污水处


理厂)，处理达标后排入外七星河；锅炉排污水及软化废水主要污染物为


COD、TDS，锅炉排污水及软化废水排放量为 74.76t/a，全部用于地面洒水


降尘，不外排。


表 4-5 废水源强核算表


产污


环节


类


别


污染


物


污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况


废


水


产


生


量
t/a


产生


浓度
mg/
L


产生


量
t/a


处


理


能


力


处理工


艺


治


理


效


率


废


水


排


放


量
t/a


排


放


浓


度
mg/
m3


排放


量
t/a


员工


生


活


污


水


COD
35.8
4


300 0.0108 / 排入防


渗旱


厕，定


期清掏


/ / / /
BOD5 200 0.0072 / / / / /
氨氮 20 0.0007 / / / / /
SS 200 0.0072 / / / / /


生产


废水


生


产


废


水


COD


36


207 0.0074 / 排入厂


区防渗


储罐，


由罐车


自行拉


运至污


水处理


厂


/ 36


207 0.0074


BOD5 78.1 0.0028 / 78.1 0.0028


SS 43 0.0015 / 43 0.0015


氨氮 15.1 0.0005 / 15.1 0.0005


锅炉


排污


水及


软化


设施


废水


废


水


COD


74.7
6


80.4
1 0.006 /


不外排


/


/


/ /


TDS 1200 0.09 / / / /


（1）废水依托可行性


本项目生产废水类比同类项目可知，生产废水满足《食品加工制造业水


污染物排放标准》（GB46817-2025）标准要求，水质满足黑龙江宝荔环保


科技有限公司(红兴隆污水处理厂)进水接纳要求，项目生产废水由密闭罐车


自行拉运至黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆污水处理厂)进行处理，运
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输选用密封污水罐车，罐体完好防渗，装车后密闭，合理规划运输路线，避


开敏感区域。


黑龙江宝荔环保科技有限公司(红兴隆污水处理厂)设计处理规模为


4500m3/d，现实际处理能力为 3000m3/d，剩余处理能力为 1500m3/d，本项目


污水排放量为 36t/a，项目产生的废水排放量、水质均满足要求，故依托可


行。


（2）监测计划


根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），制


定本项目水污染物监测计划表。


表 4-6 水污染物监测计划


监测点位 监测因子 监测频次


防渗储罐
pH值、化学需氧量、氨氮、


悬浮物、五日生化需氧量
1次/半年


3、噪声


（1）源强核算


本项目噪声主要来自锅炉泵机、风机，以及除尘器风机的设备噪声。类


比同类项目的生产设备的噪声源强及降噪效果。本项目运行期噪声的分析及


排放情况见下表。


表 4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）单位：dB（A）


建


筑


物


名


称


名称


声功


率级
/dB(
A)


声


控


措


施


空间相对位置
/m


距离


室内


边界


距离
/m


室内


边界


声级
/dB(A
)


运


行


时


段


建筑


物插


入损


失
/dB(
A)


建筑


物外


噪声
/dB(
A)X Y Z


锅


炉


房


锅炉 80


基


础


减


振、


厂


房


隔


声


等


47 5 1 1 72


昼


间
20


52


软水制备


设备
80 43 6 1 2 65 45


风机 85 47 3 1 2 70 50


生


产


车


间


全自动玉


米扒皮机
85 32 20 1 5 63 43


清洗一体


机
85 27 36 1 5 63 43


蒸箱 75 34 38 1 5 53 33


制冷设备 85 7 27 1 2 70 50


风干机 85 32 40 1 5 63 43
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（2）噪声影响预测


预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐


的预测模式。


根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本


次评价采取导则上推荐模式。


1）室内点声源


室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠


近围护结构处产生的倍频带声压级：


1 2


410lg
4P W
QL L
r R


    
 


然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i倍频带叠加声压级：


  10.1
1


1
10lg 10 P ij


N
L


P i
j


L T



 
  


 



在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压


级：


     2 1 6P i P i iL T L T TL  


将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位


置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：


 2 10 lgW PL L T s 


然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A声级。


2）噪声贡献值计算


设第 i个室外声源在预测点产生的 A声级为 LAi，在 T时间内该声源工


作时间为 ti；第 j个等效室外声源在预测点产生的 A声级为 LAj，在 T时间


内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：


0.10.1


1 1


110lg 10 10 AjAi


N M
LL


eqg i j
i j


L t t
T  


  
   


   
 


上式中各符号的意义和单位见 HJ2.4-2021。


（3）预测结果


本项目采用了噪声治理措施，根据项目的设备声级、所在位置，利用噪
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声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的


昼间噪声级，本项目仅在昼间运行，故仅对昼间噪声进行预测，噪声影响预


测结果见下表。


表 4-8 噪声预测结果 单位：dB(A)


项目
贡献值 超标和达标情况


昼间 昼间


厂界东侧 38 达标


厂界北侧 41 达标


厂界西侧 43 达标


厂界南侧 45 达标


图 4-1 噪声预测图


（4）监测计划


依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）确定本项目监


测计划，具体见下表。


表 4-9 本项目污染源监测计划
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监测项目 监测指标 监测点位置 最低监测频率 执行标准


厂界噪声
等效声级和


最大声级
厂界 1次/季度


厂界噪声执行《工业企业厂


界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）3类标准


（5）污染防治措施及环境影响分析


①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下选择低噪声设备，从


源头上降低噪声。


②合理布局：在满足生产的前提下综合考虑，设备布置时考虑声源方向


性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局，进一步降低厂界噪声，将高噪声


设备安置在建筑物中部及远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作


用，减轻各类声源对周围环境的影响。


③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常


运转时产生的高噪声现象。


④对风机等高噪声设备加装减振基础，安装减振垫，风机设置减振底座，


加装隔声罩，并在风机进、出风口装设消音器。


⑤维护路面，使路面状况良好，低速运行，禁止鸣笛，文明驾驶。


⑥通过采取以上措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放


标准》（GB12348-2008）3类标准要求。综上所述，从噪声影响角度，本项


目对周围声环境影响较小，本项目建设是可行的。


4、固体废物


本项目运营期产生的固体废物主要有除尘器收集粉尘，废布袋，锅炉炉


渣，废锰砂滤料，玉米皮、玉米须，设备检修、保养产生的废润滑油、含油


抹布以及职工生活垃圾。


（1）除尘器收集的粉尘


本项目生物质锅炉燃烧产生颗粒物量为 10.4t/a，生物质锅炉采用低氮燃


烧+旋风除尘+布袋除尘处理后排放，颗粒物去除效率为 99.5%，颗粒物排放


量 0.052t/a，则布袋除尘器粉尘收集量为 10.348t/a，除尘器收集的粉尘外售


综合利用。


（2）废布袋


本项目采用低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器处理项目废气，使用过程中
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会产生一定量的废布袋，产生量约为 0.2t/a，由更换厂家回收处理。


（3）炉渣


本项目生物质燃料使用量共计 210t，根据《污染源源强核算技术指南 准


则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），


本项目生物质锅炉炉渣污染物采取物料衡算法计算。


式中：


Ehs——核算时段内灰渣产生量，t；


R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t，210；


Aar——收到基灰分的质量分数，%，本项目 Aar取值 8.83；


q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取 15；


Qnet， ar——收到基低位发热量，kJ/kg，取 14083。


计算得到灰渣量为 31.58t/a，其中飞灰量（即锅炉烟气中颗粒


物产生量）为 10.4t/a，则锅炉炉渣产生量为 21.18t/a。除尘系统收


尘和锅炉灰渣其成分属于草木灰，草木灰是由植物燃烧后的残余物


形成的，主要成分是、硅酸盐、钙盐以及钾的化合物，是制砖铺路


的原材料，除尘系统收尘和锅炉炉渣统一收集暂存于灰渣仓中，统


一外售综合利用。


（4）废锰砂滤料


项目采用“沉淀+锰砂滤料 ”制备锅炉用水，锰砂滤料定期更换，


废锰砂滤料产生量约为 0.03t/a，产生的废锰砂滤料由厂家回收处


置。


（5）玉米皮、玉米须


根据建设单位提供的资料，玉米皮、玉米须产生量约为 30t/a，


统一收集，外售周边养殖户作饲料。


（6）废润滑油


设备维修时会产生废润滑油，产生量约为 0.5t/a，属于《国家危险废物


名录（2025年版）》类别为 HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码：
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900-214-08，“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器


油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”），产生后暂存于危险废物贮存点


内，定期交由有资质的单位进行处置。


（7）废弃的含油抹布


本项目废弃的含油抹布产生量约为 0.1t/a，根据《国家危险废物名录


（2025年版）》废物代码为 900-049-08，产生后暂存于危险废物贮存点内，


定期交由有资质的单位进行处置。


（8）生活垃圾


本项目生活垃圾按照 0.5kg/人 •d 计算，职工 14 人，生活垃圾


量为 0.28t/a，由市政部门统一收集处理。


综上所述，本项目固体废物处置率 100%。


（二）环境管理要求


（1）一般工业固体废物的环境管理


①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮


存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物


管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、


处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物


污染环境的措施。


②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。


③运输采用密闭或苫盖等措施，防止运输过程抛洒遗撒。产生工业固体


废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主


体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要


求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定


和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固


体废物的单位。


④一般固体废物储存处按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的


相关规定要求设置环境保护图形标志。同时，一般固体废物储存处按《一般


工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的相关规


定要求，一般固废采用密闭厂房贮存，采取相应的防风、防雨、防渗漏等措
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施。


（2）本项目危险废物环境管理


①贮存场所（设施）污染防治措施管理要求


本项目产生的危险废物暂存于危废贮存点内。为保证暂存的危险废物不


对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、


《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，对


危险废物贮存点提出如下安全措施：


a.应设置单独的危险废物贮存点，贮存点应具有固定的区域边界，并应


采取与其他区域进行隔离的措施；


b.贮存点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所


使用的材料要与危险废物相容；


c.危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运


输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门人员看


管；


d.贮存设施应防止无关人员进入。


因此，本项目危险废物处置方案合理可行。


项目固废产生情况详见表 4-10。


表 4-10 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表


来


源
种类


固废


属性
代码


产生量 处置措施


最终去向
核算方法


产生量


（t/a）
工


艺


处置量


（t/a）


生


物


质


锅


炉


布袋


收尘


一般


工业


固体


废物


900-00
9-S59 物料衡算 10.348


/


10.348 外售综合利用


废布


袋


一般


工业


固体


废物


900-09
9-S59 类比法 0.2 0.2 由厂家回收处


置


炉渣


一般


工业


固体


废物


900-09
9-S59 物料算 21.18 21.18 外售综合利用


软


水


处


理


废锰


砂滤


料


一般


工业


固废


900-00
8-S59 类比法 0.03 0.03 由厂家回收处


置
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生


产


玉米


皮、玉


米须


一般


工业


固废


900-09
9-S59 类比法 30 30 由当地农户每


天清运


设


备


检


修


、


保


养


废润


滑油


危险


废物
900-21
4-08 类比法 0.5 0.5 交由有资质单


位处置


废弃


含油


抹布


危废
900-04
9-08 类比法 0.1 0.1 交由有资质单


位处置


5、地下水、土壤环境影响分析


本项目危险废物贮存点防渗层为至少 1米厚粘土层（渗透系数≤1×10-7c


m/s），或 2mm厚高密度聚乙烯或至少 2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤


1×10-10cm/s。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）


的防渗技术要求，在采取防渗、防泄漏措施后，不会对地下水、土壤环境产


生影响。


6、环境风险影响分析


本项目仅产生少量废润滑油，通过规范暂存、防渗、密闭收集、合规处


置，环境风险可控，不会对区域土壤、地下水、地表水造成显著不利影响。
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五、环境保护措施监督检查清单


内容


要素
排放口 污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


厂界


颗粒物
厂房为密闭，厂区定期


洒水降尘


《大气污染物综合排放


标准》（GB16297-1996）
表 2无组织排放监控浓度


限值


臭气浓度 / 《恶臭污染物排放标准》


（GB14554-93）表 1标准


生物质蒸


汽锅炉
DA001


颗粒物


低氮燃烧+旋风除尘+
布袋除尘器+30m高烟


囱


《锅炉大气污染物排放


标准》（GB13271-2014）
表 2中燃煤锅炉标准


SO2


NOX


烟气黑度


地表水环


境


生活污水
COD、BOD5、


氨氮、SS
排入防渗旱厕 /


生产废水
COD、SS、氨


氮


生产废水排入厂区防


渗储罐，由罐车自行拉


运至黑龙江宝荔环保


科技有限公司(红兴隆


污水处理厂)


《食品加工制造业水污


染物排放标准》


（GB46817-2025）
锅炉排污


水及软化


设施废水


COD、TDS


声环境 生产设备 噪声


选用低噪声设备、采取


基础减振、厂房隔声等


措施。


《工业企业厂界环境噪


声排放标准》


（GB12348-2008）中 3
类标准


电磁辐射 / / / /


固体废物


锅炉灰渣、布袋除尘器收集的粉尘，外售综合利用；玉米皮、玉米须统一收集，


外售周边养殖户作饲料；废锰砂滤料和废布袋由厂家回收处理；生活垃圾交由


市政部门统一处理；设备检修、保养产生的废润滑油、废弃含油抹布暂存于危


险废物贮存点内，定期交由有资质单位处置。


土壤及地


下水污染


防治措施


危险废物贮存点防渗层为至少 1米厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或 2mm
厚高密度聚乙烯或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。


生态保护


措施
/


环境风险


防范措施


①制定设备维护计划，对设备定期维护、保养；


②明确安全生产的责任和职责，制定安全生产管理制度；


③操作人员必须具备操作技能、熟悉本机型的结构、性能及操作要求方可上岗


进行操作；


④危险废物贮存点建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
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中相关规定进行设置，危险废物贮存点要做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、


防腐，危险废物不得露天堆放。


其他环境


管理要求


1、环境管理


环境管理要求运行期间，企业应设立环境管理机构，配备 1 名专业技术人


员作为专职管理人员，负责企业的环境管理工作，主要负责管理、维护各项环


保设施，确保其正常运转和达标排放，并做好日常环境监测工作，及时掌握各


项环保设施的运转情况、环境动态，必要时采取适当的环保措施。


环境管理的主要内容和职能如下：


①贯彻执行国家的各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目的环境管


理办法；


②建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；


③完成规定的监测任务，监督各排放口的污染物达标情况，保证监测质量


和数据的代表性、准确性，对监测指标异常的污染物及新发现的污染物要及时


上报有关部门；


④定期对本项目涉及的各环保设施运行情况进行全面检查，保证设施正常


运行，确保无重大环境污染、泄漏事故；


⑤建立环境档案和管理方案，实行环境保护工作动态管理。


2、排污口规范化管理


本项目应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、


《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《环境保护


图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，对排


放口设置标识。


3、排污许可证制度


（1）落实按证排污责任


根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环


办环评〔2017〕84号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施


方案的通知》（国办发〔2016〕81号），在建设项目发生实际排污行为之前，


排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术


规范要求申请排污许可证。


4、环境保护设施验收


根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人


民共和国国务院令第 682号）第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告


表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的


标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
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验收办法参照《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规


环评〔2017〕4号）。建设项目竣工后，建设单位应根据环评文件及审批意见进


行自主验收，向社会公开并向环保部门备案。验收监测应当在确保主体工程调


试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际


工况。建设项目竣工验收通过后，方可正式投产运行。
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六、结论


本项目选址合理，项目符合国家产业政策及“三线一单”要求，符合国家环境保


护相关政策法规要求，项目运行期产生的废水、废气、噪声、固废等采取有效措施


后，均能符合国家相关排放标准的要求，企业在生产过程中在充分落实本环评提出


的各项污染防治对策前提下，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度


出发，本项目建设可行。
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附表


建设项目污染物排放量汇总表


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废


物产生量）③


本项目


排放量（固体废物产


生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）


⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废物产生


量）⑥


变化量


⑦


废气


颗粒物 - - - 0.052 - - 0.052
二氧化硫 - - - 0.125 - - 0.125
氮氧化物 - - - 0.149 - - 0.149


废水
COD - - - 0.0074 - - 0.0074


氨氮 - - - 0.0005 - - 0.0005


一般


工业


固体


废物


废布袋 - - - 0.2 - - 0.2


锅炉灰渣 - - - 21.18 - - 21.18
布袋除尘器收


集粉尘
- - - 10.348 - - 10.348


玉米皮、玉米须 - - - 30 - - 30


废锰砂滤料 - - - 0.03 - - 0.03


危险


废物


废润滑油 - - - 0.5t/a - 0.5t/a +0.5t/a


废弃含油抹布 - - - 0.1t/a - 0.1t/a +0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
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附图 1：本项目地理位置图


图例


项目位置
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附图 2：厂区平面布置图
N
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附图 3：周围环境照片


厂界北侧 厂界西侧


厂界东侧 厂界南侧
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附图 4：环境保护目标分布图
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附件 1：营业执照
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附件 2：土地文件
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附件 3：生态环境分区管控分析报告
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附件 4：生物质成型燃料成分检测报告
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附件 5：现状引用检测报告
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附件 6：企业投资项目备案文件
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附件 7：核定总量计算说明


1、大气污染物排放总量计算


（1）燃生物质锅炉


锅炉大气污染物许可排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》


（HJ953—2018）进行核算。


①基准烟气量核算


理论公式计算法：单位固体/液体燃料燃烧所需的理论空气量按式（1）计算，


基准烟气量按式（2）计算：


式中：


V0—理论空气量，标立方米/千克；


Vgy—基准烟气量，标立方米/千克；


Car—收到基碳含量，百分比；取39.79；


Sar—收到基硫含量，百分比；取0.07；


Nar—收到基氮含量，百分比；取0.35；


Har—收到基氢含量，百分比；取4.42；


Oar—收到基氧含量，百分比；取35.54。


α—过量空气系数，取1.75。


经计算，V0=3.527m3/kg，Vg=6.178m3/kg。


②年许可排放量


固体/液体燃料锅炉的废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）年许可


排放量按下列公式计算：


式中：


E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；


Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；颗粒物、SO2、
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NOX排放浓度分别不高于50mg/m3、300mg/m3、300mg/m3。


Vi—第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克；


Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投


运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅


炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过


设计燃料使用量时，按设计燃料量选取），吨或万立方米；


δi—第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数。


本项目燃生物质锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）


表2的燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、


NOx≤300mg/m3）。生物质燃料使用量为210t/a。


各污染物排放量核算情况如下：


颗粒物许可排放量：E颗粒物=50×6.178×210×1×10-6=0.065t/a


SO2许可排放量：ESO2=300×6.178×210×0.8×10-6=0.311t/a


NOX许可排放量：ENOx=300×6.178×210×1×10-6=0.389t/a
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附件8：总量认定函
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附件9：污水处理协议







82





		建设项目生态环境影响报告表

		一、建设项目基本情况

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		本项目位于双鸭山市友谊县，所在区域为二类功能区，2025年双鸭山市区监测天数为365天，达标天数为3

		本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水保护

		本项目用地类型为工业用地，企业占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在

		《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污

		本项目污染物排放总量如下表所示。



		四、主要环境影响和保护措施

		（3）蒸煮异味

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、结论

		附表

		附图1：本项目地理位置图

		附图2：厂区平面布置图

		附图3：周围环境照片

		附图4：环境保护目标分布图

		附件1：营业执照

		附件2：土地文件

		附件3：生态环境分区管控分析报告

		附件4：生物质成型燃料成分检测报告

		附件5：现状引用检测报告

		附件6：企业投资项目备案文件

		附件7：核定总量计算说明

		附件8：总量认定函

		附件9：污水处理协议




